|  |  |
| --- | --- |
|  | URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE |
| tel. (071) 319 13 05 Rynek 34fax (071) 319 13 03 56-100 Wołówe-mail: sekretariat@wolow.pl [www.wolow.pl](http://www.wolow.pl/) |
|  |

WZP.271.26.2021 Wołów, dn. 16.11.2021 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WZP.271.26.2021

Nazwa zadania: **„Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzęgowie”**

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytania.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

 W opisie technicznym oraz w opisie do PZT brakuje informacji dotyczących rodzaju nawierzchni, podbudowy oraz ich miąższości.

Odpowiedź nr 1:

Z uwagi na możliwość występowania nasypów budowlanych w obrębie projektowanych nawierzchni, wprowadzono dodatkową warstwę w postaci stabilizacji RM=2.5 MPa.
Dla projektowanych nawierzchni przyjęto następującą nawierzchnię:

Nawierzchnia drogi wewnętrznej oraz zjazdów:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - gr. 8cm
- miał kamienny 0/10 (piasek) - gr. 4cm
- podbudowa w-wa górna – mieszanka min. 0/31 - gr. 25cm (*10 cm*)
- podbudowa w-wa dolna – mieszanka min. 0/63 - gr. 20cm (*20 cm*)
- wzmocnienie podłoża – stabilizacja RM=2.5 MPa - gr. 15cm

Chodniki i dojścia do budynków:
- betonowa kostka brukowa gr. 8cm - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4cm
- podbudowa betonowa B7.5 - gr. 15cm
- wzmocnienie podłoża – stabilizacja RM=2.3 MPa - gr. 15cm

Nawierzchnię chodników i opasek obramowano obrzeżem chodnikowym wibroprasowanym o wym. 8/30 ustawionym na ławie z oporem z betonu B10.

 Nośność warstw konstrukcji
Nośność warstw konstrukcyjnej należy określić wtórnym modułem odkształcenia.
Wymagany moduł:
- dla podbudowy z mieszanek mineralnych (drogi) E2=min. 120 MPa
- dla podbudowy z mieszanek mineralnych (chodnik) E2=min 100 MPa

Pytanie nr 2
Opis techniczny nie zawiera jakichkolwiek informacji dotyczących bramy wjazdowej na posesje (wymiary, materiał, typ). Na PZT widnieje jedynie symbol bramy wjazdowej na posesje. Proszę o informację czy w zakresie wykonawcy będzie wykonanie bramy na posesje, jeśli tak to jakiej?

Odpowiedź nr 2:

Zakres prac Wykonawcy obejmuje wykonanie bramy. Brama ma być wykonana ze stali, dwuskrzydłowa, o wysokości 1,5m.

1. Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.11.2021 r. oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Zmiana nr 1, SWZ Rozdział X. Termin związania ofertą

Jest:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia17.12.2021 r.

Powinno być:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia21.12.2021 r.

Zmiana nr 2, XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem:  <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 18.11.2021 r. do godz. 9:00

Oferty zostaną otwarte dnia: 18.11.2021 r., o godz. 9:10

Powinno być:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem:  <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 22.11.2021 r. do godz. 9:00

Oferty zostaną otwarte dnia: 22.11.2021 r., o godz. 9:10

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu w dniu 16.11.2021.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.