|  |  |
| --- | --- |
| D/Kw.2233.32.2024.DB | Brzustów, dn. 07 października 2024 r. |

**Zaproszenie do złożenia oferty**

**Nazwa zadania: „Wybór dostawcy elementów systemu telewizji CCTV do Oddziału Zewnętrznego w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach”**

**Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach ogłasza rozpoczęcie procedury mającej   
na celu wyłonienie Wykonawcy poniższego przedmiotu zamówienia   
na podanych niżej warunkach.**

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

**Zakład Karny w Żytkowicach**

**Brzustów 62**

**26-930 Garbatka Letnisko**

Telefon: **048-66-61-000** Faks: **48-614-60-30**

Godziny urzędowania: **7:30-15:30**

Adres strony internetowej: www.sw.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: **zk\_zytkowice@sw.gov.pl**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/zk\_zytkowice**](https://platformazakupowa.pl/pn/zk_zytkowice)

1. **Opis przedmiotu zamówienia, kod CPV, wymagania stawiane Wykonawcy:**
2. Przedmiotem zamówienia są zawory umywalkowe w ilości podanej w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Produkt | Ilość |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | **BCS-P-DIP15FSR3 - Wandaloodporna kamera IP 5Mpx, ICR, H.265:**   * + Przetwornik obrazu: 1/2.7" PS CMOS STARLIGHT   + Max. rozdzielczość: 2880 x 1620 (5 Mpx)   + Prędkość: max. 30 kl/s @ 5 Mpx   + Obiektyw: Stałoogniskowy   + Ogniskowa: 2.8 mm   + Kąt widzenia: 112.9° w poziomie / 59.1° w pionie   + Zasięg oświetlacza: Do 30 m   + Czułość: 0 lux (wł. IR)   + Dzień/noc: TAK   + Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK   + Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   + Funkcje: Dzień/noc, DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatności   + Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s   + Obsługa audio: TAK   + Wbudowany mikrofon: TAK   + Karta SD / micro SD: TAK   + Kolor obudowy: Jasny   + Obudowa: IP67 / IK10   + Obudowa wandaloodporna: TAK (**IP67)**   + Obudowa zewnętrzna: TAK   + Temperatura pracy: -30...+60 °C   + Zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3af   + Pobór mocy: 4.5 W   + Gwarancja producenta: 36 miesięcy   + Wymiary: Ø 109 x 81 mm   + Waga: 0.36 kg | 20 szt. |
| 2. | **BCS-P-A173 - Uchwyt montażowy (współpraca z kamerą BCS-P-DIP15FSR3 powyższa)**   * + Uchwyt: Do kamer kopułowych BCS POINT   + Montaż: Sufitowy   + Przepust kablowy: TAK   + Materiał: Stop aluminium   + Kolor: Jasny   + Wymiary: Ø 109 x 36 mm | 20 szt. |
| 3. | **BCS-P-TIP15FSR5 - Tubowa kamera IP 5Mpx, ICR, H.265:**   * + Przetwornik obrazu: 1/2.7" PS CMOS STARLIGHT   + Max. rozdzielczość: 2880 x 1620 (5 Mpx)   + Prędkość: max. 30 kl/s @ 5 Mpx   + Obiektyw: Stałoogniskowy   + Ogniskowa: 2.8 mm   + Kąt widzenia: 112.9° w poziomie / 59.1° w pionie   + Zasięg oświetlacza: Do 50 m   + Czułość: 0 lux (wł. IR)   + Dzień/noc: TAK   + Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK   + Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   + Funkcje: Dzień/noc, DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatności   + Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s   + Obsługa audio: TAK   + Wbudowany mikrofon: TAK   + Karta SD / micro SD: TAK   + Obudowa: IP67   + Obudowa zewnętrzna: TAK   + Kolor obudowy: Jasny   + Temperatura pracy: -30...+60 °C   + Zasilanie: 12 V DC / PoE 802.3af   + Pobór mocy: max. 6 W   + Wymiary: 190 x 73 x 71 mm   + Waga: 0.45 kg   + Gwarancja producenta: 36 miesięcy | 17 szt. |
| 4. | **Uchwyt montażowy do BCS-P-A81 kamer tubowych BCS-P-TIP15FSR5 (współpraca z kamera BCS-P-TIP15FSR5 powyższa):**   * + Współpraca: Kamera BCS-P-TIP15FSR5   + Montaż: Sufitowy   + Przepust kablowy: TAK   + Materiał: Metal   + Kolor: Jasny   + Wymiary: ø 104.4 x 54.5 mm   + Waga: 0.36 kg | 17 szt. |
| 5. | **Kabel skrętka OUTDOOR - zewnętrzny suchy:**   * + Producent: Alantec   + Symbol: KIF5OUTZ305   + Kategoria: 5e   + Klasa: D   + Konstrukcja: F/UTP   + Typ kabla: zewnętrzny suchy   + Przekrój AWG: 4x2x24AWG   + Przepustowość binarna (max): 1 Gb/s   + Pasmo częstotliwości (max): 100 MHz (rozszerzona charakterystyka do 250MHz)   + Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca   + POE: 802.3 at   + Średnica zewnętrzna: 6,4 mm   + Promień zgięcia: 4 x średnica kabla   + Max siła ciągnienia: 80 N   + Zakres temp. podczas użycia: -40°C do +60°C   + Zakres temp. podczas instalacji: -15°C do +50°C   + Waga nominalna: 43 kg/km   + Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)   + Izolacja: polietylenowa   + Ośrodek: 4 pary skręcone owinięte folią poliestrową   + Ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm   + Powłoka: polietylen PE odporny na promieniowanie UV   + Kolor powłoki: czarny   + PN-EN 50173   + ISO/IEC 11801   + Wszystkie przewody ALANTEC zgodne **z dyrektywą CPR** dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach   + Gwarancja producenta: **5 lat** | 305 m |
| 6. | **Rura instalacyjna, karbowana, giętka, nie rozprzestrzeniająca płomienia wykonana z PCV w kolorze czarnym ze stalowym pilotem ułatwiającym przeciąganie przewodów:**   * + średnica zewnętrzna: 20mm   + średnica wewnętrzna: 14,9mm   + ilość w opakowaniu: 25m   + minimalna wytrzymałość na nacisk: 750 N/5cm   + temperatura pracy -5/+60ºC   + kolor: czarny   + odporność na UV   + materiał PVC:   + odporny na działanie czynników mechanicznych, chemicznych, atmosferycznych nieszkodliwy dla środowiska naturalnego   + samogasnący, nie rozprzestrzeniający płomienia. | 25 m |
| 7. | **Złącze RJ45 to ośmiostykowe standardowe złącze używane najczęściej do zakończenia przewodów typu "skrętka" w instalacjach sieci komputerowych:**   * + wtyk RJ45 8p8c   + kat. 5e   + na przewód okrągły jednodrutowy (tzw. drut)   + piny pokryte warstwą złoconego fosforobrązu (przeciwutleniacz) – ok. 4-6um   + złącza fabrycznie nowe | 100 szt. |
| 8. | **Uchwyt zamykany UZ-20 czarny do rur elektroinstalacyjnych gładkich RLm-20 i peszli KOMPLET** | 20 szt. |

1. Kod CPV: **32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo.**
2. Zamawiający wymaga, aby wymieniony w ust. 1 asortyment objęty był co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancji od dnia dostawy, jeżeli specyfikacja nie stanowi inaczej.
3. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko zamawiany **asortyment** do siedziby Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (data produkcji nie starsza niż 2024 r.), kompletny, wolny od wad materiałowych, wykonawczych i prawnych.
5. **Termin i miejsce wykonania zamówienia:**
6. Termin wykonania zamówienia: do 17 października 2024 roku.
7. Miejscem dostawy jest Zakład Karny w Żytkowicach, Brzustów 62, 26-930 Garbatka-Letnisko.
8. **Warunki płatności (termin, forma):**

Płatność za przedmiot umowy nastąpi w przeciągu 30 dni od momentu otrzymania przez ZK Żytkowice prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury za dostarczony przedmiot zamówienia.

1. **Zasady składania ofert:**
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem znajdującym się na stronie **platformazakupowa.pl**.
3. Do oferty należy dołączyć **oświadczenie odnośnie RODO** sporządzone zgodnie z **załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.**
4. W ofercie należy podać cenę brutto i stawkę podatku VAT za przedmiot zamówienia.
5. Oferta powinna spełniać następujące kryteria:
6. złożenie oferty odbywać się powinno poprzez stronę internetową **platformazakupowa.pl**, na której dostępny jest formularz ofertowy w wersji elektronicznej,
7. każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć wyłącznie jedną ofertę,
8. cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług, oraz podatek akcyzowy, cło, transport, opakowanie, oraz inne składniki mające wpływ na wysokość ceny.
9. być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami kodeksu cywilnego),
10. wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela,
11. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
12. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są osoby wyznaczone poniżej. Wnioski, zapytania, prośby dotyczące przedmiotu zamówienia można składać poprzez stronę **platformazakupowa.pl,** zapytania dotyczące procedury można składać też pod podanym niżej numerem telefonu: **mł. chor. Damian Bieńko – tel. 48 62 11 261.**
13. **Kryteria oceny ofert, sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:**
14. Kryterium wyboru oferty jest cena (waga kryterium – 100 %).
15. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
16. Oferty można składać na stronie **platformazakupowa.pl.**
17. Oferty można składać do **10 października 2024 r. do godz. 09:00**.
18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać, uzupełnić bądź zmienić swoją ofertę.
19. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego w punkcie 4.
20. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, bądź ich uzupełnienia.
21. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
22. Wykonawca przedmiotu zamówienia zostanie wyłoniony spośród złożonych w terminie ofert zgodnych z postanowieniami niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
23. **Inne postanowienia:**
24. **Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w następujących przypadkach:**
25. gdy oferta jest niezgodna z niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,
26. gdy oferta została złożona po terminie określonym w punkcie VI.4.,
27. gdy oferta jest niezgodna z przepisami prawa,
28. gdy oferta przekracza środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
29. **Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:**
30. nie wpłynęły żadne oferty bądź żadne oferty nie podlegające odrzuceniu,
31. w przypadku gdy kwota złożonej najkorzystniejszej oferty przekracza szacunkową wartość zamówienia powiększoną o wartość należnego podatku VAT,
32. z innych ważnych przyczyn istotnych dla Zamawiającego.
33. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w momencie uzyskania niesatysfakcjonującej ceny za przedmiot zamówienia.
34. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania niniejszej procedury w każdym momencie bez podania przyczyny.
35. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia
36. **W sprawach nie unormowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.**