|  |  |
| --- | --- |
| D/Kw.2233.32.2024.DB |  Brzustów, dn. 07 października 2024 r. |

**Zaproszenie do złożenia oferty**

**Nazwa zadania: „Wybór dostawcy elementów systemu telewizji CCTV do Oddziału Zewnętrznego w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach”**

**Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach ogłasza rozpoczęcie procedury mającej
na celu wyłonienie Wykonawcy poniższego przedmiotu zamówienia
na podanych niżej warunkach.**

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

**Zakład Karny w Żytkowicach**

**Brzustów 62**

**26-930 Garbatka Letnisko**

Telefon: **048-66-61-000** Faks: **48-614-60-30**

Godziny urzędowania: **7:30-15:30**

Adres strony internetowej: www.sw.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: **zk\_zytkowice@sw.gov.pl**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/zk\_zytkowice**](https://platformazakupowa.pl/pn/zk_zytkowice)

1. **Opis przedmiotu zamówienia, kod CPV, wymagania stawiane Wykonawcy:**
2. Przedmiotem zamówienia są zawory umywalkowe w ilości podanej w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Produkt | Ilość |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | **BCS-P-DIP15FSR3 - Wandaloodporna kamera IP 5Mpx, ICR, H.265:*** + Przetwornik obrazu: 1/2.7" PS CMOS STARLIGHT
	+ Max. rozdzielczość: 2880 x 1620 (5 Mpx)
	+ Prędkość: max. 30 kl/s @ 5 Mpx
	+ Obiektyw: Stałoogniskowy
	+ Ogniskowa: 2.8 mm
	+ Kąt widzenia: 112.9° w poziomie / 59.1° w pionie
	+ Zasięg oświetlacza: Do 30 m
	+ Czułość: 0 lux (wł. IR)
	+ Dzień/noc: TAK
	+ Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
	+ Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	+ Funkcje: Dzień/noc, DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatności
	+ Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s
	+ Obsługa audio: TAK
	+ Wbudowany mikrofon: TAK
	+ Karta SD / micro SD: TAK
	+ Kolor obudowy: Jasny
	+ Obudowa: IP67 / IK10
	+ Obudowa wandaloodporna: TAK (**IP67)**
	+ Obudowa zewnętrzna: TAK
	+ Temperatura pracy: -30...+60 °C
	+ Zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3af
	+ Pobór mocy: 4.5 W
	+ Gwarancja producenta: 36 miesięcy
	+ Wymiary: Ø 109 x 81 mm
	+ Waga: 0.36 kg
 | 20 szt. |
| 2. | **BCS-P-A173 - Uchwyt montażowy (współpraca z kamerą BCS-P-DIP15FSR3 powyższa)*** + Uchwyt: Do kamer kopułowych BCS POINT
	+ Montaż: Sufitowy
	+ Przepust kablowy: TAK
	+ Materiał: Stop aluminium
	+ Kolor: Jasny
	+ Wymiary: Ø 109 x 36 mm
 | 20 szt. |
| 3. | **BCS-P-TIP15FSR5 - Tubowa kamera IP 5Mpx, ICR, H.265:*** + Przetwornik obrazu: 1/2.7" PS CMOS STARLIGHT
	+ Max. rozdzielczość: 2880 x 1620 (5 Mpx)
	+ Prędkość: max. 30 kl/s @ 5 Mpx
	+ Obiektyw: Stałoogniskowy
	+ Ogniskowa: 2.8 mm
	+ Kąt widzenia: 112.9° w poziomie / 59.1° w pionie
	+ Zasięg oświetlacza: Do 50 m
	+ Czułość: 0 lux (wł. IR)
	+ Dzień/noc: TAK
	+ Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
	+ Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	+ Funkcje: Dzień/noc, DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatności
	+ Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s
	+ Obsługa audio: TAK
	+ Wbudowany mikrofon: TAK
	+ Karta SD / micro SD: TAK
	+ Obudowa: IP67
	+ Obudowa zewnętrzna: TAK
	+ Kolor obudowy: Jasny
	+ Temperatura pracy: -30...+60 °C
	+ Zasilanie: 12 V DC / PoE 802.3af
	+ Pobór mocy: max. 6 W
	+ Wymiary: 190 x 73 x 71 mm
	+ Waga: 0.45 kg
	+ Gwarancja producenta: 36 miesięcy
 | 17 szt. |
| 4. | **Uchwyt montażowy do BCS-P-A81 kamer tubowych BCS-P-TIP15FSR5 (współpraca z kamera BCS-P-TIP15FSR5 powyższa):*** + Współpraca: Kamera BCS-P-TIP15FSR5
	+ Montaż: Sufitowy
	+ Przepust kablowy: TAK
	+ Materiał: Metal
	+ Kolor: Jasny
	+ Wymiary: ø 104.4 x 54.5 mm
	+ Waga: 0.36 kg
 | 17 szt. |
| 5. | **Kabel skrętka OUTDOOR - zewnętrzny suchy:*** + Producent: Alantec
	+ Symbol: KIF5OUTZ305
	+ Kategoria: 5e
	+ Klasa: D
	+ Konstrukcja: F/UTP
	+ Typ kabla: zewnętrzny suchy
	+ Przekrój AWG: 4x2x24AWG
	+ Przepustowość binarna (max): 1 Gb/s
	+ Pasmo częstotliwości (max): 100 MHz (rozszerzona charakterystyka do 250MHz)
	+ Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca
	+ POE: 802.3 at
	+ Średnica zewnętrzna: 6,4 mm
	+ Promień zgięcia: 4 x średnica kabla
	+ Max siła ciągnienia: 80 N
	+ Zakres temp. podczas użycia: -40°C do +60°C
	+ Zakres temp. podczas instalacji: -15°C do +50°C
	+ Waga nominalna: 43 kg/km
	+ Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)
	+ Izolacja: polietylenowa
	+ Ośrodek: 4 pary skręcone owinięte folią poliestrową
	+ Ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
	+ Powłoka: polietylen PE odporny na promieniowanie UV
	+ Kolor powłoki: czarny
	+ PN-EN 50173
	+ ISO/IEC 11801
	+ Wszystkie przewody ALANTEC zgodne **z dyrektywą CPR** dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach
	+ Gwarancja producenta: **5 lat**
 | 305 m |
| 6. | **Rura instalacyjna, karbowana, giętka, nie rozprzestrzeniająca płomienia wykonana z PCV w kolorze czarnym ze stalowym pilotem ułatwiającym przeciąganie przewodów:*** + średnica zewnętrzna: 20mm
	+ średnica wewnętrzna: 14,9mm
	+ ilość w opakowaniu: 25m
	+ minimalna wytrzymałość na nacisk: 750 N/5cm
	+ temperatura pracy -5/+60ºC
	+ kolor: czarny
	+ odporność na UV
	+ materiał PVC:
	+ odporny na działanie czynników mechanicznych, chemicznych, atmosferycznych nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
	+ samogasnący, nie rozprzestrzeniający płomienia.
 | 25 m |
| 7. | **Złącze RJ45 to ośmiostykowe standardowe złącze używane najczęściej do zakończenia przewodów typu "skrętka" w instalacjach sieci komputerowych:*** + wtyk RJ45 8p8c
	+ kat. 5e
	+ na przewód okrągły jednodrutowy (tzw. drut)
	+ piny pokryte warstwą złoconego fosforobrązu (przeciwutleniacz) – ok. 4-6um
	+ złącza fabrycznie nowe
 | 100 szt. |
| 8. | **Uchwyt zamykany UZ-20 czarny do rur elektroinstalacyjnych gładkich RLm-20 i peszli KOMPLET** | 20 szt. |

1. Kod CPV: **32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo.**
2. Zamawiający wymaga, aby wymieniony w ust. 1 asortyment objęty był co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancji od dnia dostawy, jeżeli specyfikacja nie stanowi inaczej.
3. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko zamawiany **asortyment** do siedziby Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (data produkcji nie starsza niż 2024 r.), kompletny, wolny od wad materiałowych, wykonawczych i prawnych.
5. **Termin i miejsce wykonania zamówienia:**
6. Termin wykonania zamówienia: do 17 października 2024 roku.
7. Miejscem dostawy jest Zakład Karny w Żytkowicach, Brzustów 62, 26-930 Garbatka-Letnisko.
8. **Warunki płatności (termin, forma):**

Płatność za przedmiot umowy nastąpi w przeciągu 30 dni od momentu otrzymania przez ZK Żytkowice prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury za dostarczony przedmiot zamówienia.

1. **Zasady składania ofert:**
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem znajdującym się na stronie **platformazakupowa.pl**.
3. Do oferty należy dołączyć **oświadczenie odnośnie RODO** sporządzone zgodnie z **załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.**
4. W ofercie należy podać cenę brutto i stawkę podatku VAT za przedmiot zamówienia.
5. Oferta powinna spełniać następujące kryteria:
6. złożenie oferty odbywać się powinno poprzez stronę internetową **platformazakupowa.pl**, na której dostępny jest formularz ofertowy w wersji elektronicznej,
7. każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć wyłącznie jedną ofertę,
8. cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług, oraz podatek akcyzowy, cło, transport, opakowanie, oraz inne składniki mające wpływ na wysokość ceny.
9. być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami kodeksu cywilnego),
10. wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela,
11. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
12. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są osoby wyznaczone poniżej. Wnioski, zapytania, prośby dotyczące przedmiotu zamówienia można składać poprzez stronę **platformazakupowa.pl,** zapytania dotyczące procedury można składać też pod podanym niżej numerem telefonu: **mł. chor. Damian Bieńko – tel. 48 62 11 261.**
13. **Kryteria oceny ofert, sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:**
14. Kryterium wyboru oferty jest cena (waga kryterium – 100 %).
15. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
16. Oferty można składać na stronie **platformazakupowa.pl.**
17. Oferty można składać do **10 października 2024 r. do godz. 09:00**.
18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać, uzupełnić bądź zmienić swoją ofertę.
19. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego w punkcie 4.
20. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, bądź ich uzupełnienia.
21. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
22. Wykonawca przedmiotu zamówienia zostanie wyłoniony spośród złożonych w terminie ofert zgodnych z postanowieniami niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
23. **Inne postanowienia:**
24. **Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w następujących przypadkach:**
25. gdy oferta jest niezgodna z niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,
26. gdy oferta została złożona po terminie określonym w punkcie VI.4.,
27. gdy oferta jest niezgodna z przepisami prawa,
28. gdy oferta przekracza środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
29. **Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:**
30. nie wpłynęły żadne oferty bądź żadne oferty nie podlegające odrzuceniu,
31. w przypadku gdy kwota złożonej najkorzystniejszej oferty przekracza szacunkową wartość zamówienia powiększoną o wartość należnego podatku VAT,
32. z innych ważnych przyczyn istotnych dla Zamawiającego.
33. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w momencie uzyskania niesatysfakcjonującej ceny za przedmiot zamówienia.
34. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania niniejszej procedury w każdym momencie bez podania przyczyny.
35. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia
36. **W sprawach nie unormowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.**