***Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego***

***FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY)***

**Dane Wykonawcy\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa** |  |
| **Adres pocztowy**  (*ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy*): |  |
| **Województwo** |  |
| **NIP/REGON** |  |
| **KRS/CEIDG** *(numer)* |  |
| **Telefon** |  |
| **E-mail** |  |

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty \*/ w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy \*\*:

**ZAMAWIAJĄCY: Akademia Ignatianum w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 26, woj. małopolskie, Polska, NIP: 6761687491, REGON: 357244777**

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę i montaż mebli dla potrzeb Akademii Ignatianum w Krakowie”**, o nr sprawy: składamy poniższą ofertę:

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
   * 1. netto: ............................ zł
     2. VAT **……. %** wynosi ............................ zł.
     3. brutto (łącznie z pod. VAT) ................................................. zł (słownie zł: …………………………

.............................................................................................................................................................)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Lp** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Podatek VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość netto**  **(kol.3xkol.4)** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość brutto**  **(kol.4xkol.7)** |
| **1** | **Biurko Q19**  - wymiary mm: 1900x900x740h  - blat - płyta melaminowana grubości 38 mm, obrzeża ABS  - noga (bok biurka) - płyty melaminowana grubości 38 mm, obrzeża ABS  - łączyna – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - kolor płyty orzech | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Przystawka Q10**  - wymiary mm: 1000x550x740h  - płyta melaminowana grubości 38 mm, obrzeża ABS  - kolor płyty orzech | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Stół QS19**  - wymiary mm: 1900x900x740h  - blat - płyta melaminowana grubości 38 mm, obrzeża ABS  - noga (bok biurka) - płyty melaminowana grubości 38 mm, obrzeża ABS  - łączyna – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - kolor płyty orzech | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Kontener QD13**  - wymiary mm: 402x600x590h  - wieniec górny- płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - 3 szuflady płytowe - prowadnice rolkowe, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady  - uchwyt- aluminium  - zamek centralny- łamany kluczyk  - kółka – Ø 50 mm, dwa z hamulcem  - kolor płyty orzec | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Szafa Q31**  - wymiary mm: 801x432x1129h  - 2 półki,  - wieniec górny- płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS  - boki - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front -płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - półka -płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - uchwyt- aluminium  - zamek patentowy  - stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm  - kolor płyty orzech | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Stół rozkładany**  - wymiary mm 1800x950x770h  - blat rozkładany do długości 2400 mm  - płyta mdf grubości 98 mm  - nogi płyta mdf grubość 75x140 mm  - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Fotel biurowy**  - podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, chromowana - skórzana tapicerka (siedzisko, oparcie, zagłówek) w kolorze czarnym  - regulowana wysokość oraz siła oporu oparcia  - podłokietniki z regulacją wysokości  - mechanizm synchroniczny (MPD165),  - kółka Ø 50 mm do twardych powierzchni (parkiet)  - możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach  - oparcie fotela odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Krzesło drewniane tapicerowane**  - Wysokość krzesła: 95cm   * - Szerokość siedziska: 46cm   - Wysokość siedziska: 46cm  - Głębokość siedziska: 39cm  - Siedzisko wykonane z pianki pokrytej tkaniną tapicerską 330g/m2- Monolith 15  - Stelaż, nogi: drewno, wybarwienie: dąb sonoma | 14 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Krzesło z ekoskóry**  - Wysokość krzesła: 90cm   * - Szerokość siedziska: 46 cm   - Wysokość siedziska: 51cm  - Głębokość siedziska: 39 cm  - Siedzisko wykonane z pianki pokrytej skórą ekologiczną, kolor brązowy  - Podstawa – noga stalowa typu „pająk” w kolorze czarnym | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Fotel biurowy**  - podłokietniki o regulowanej wysokości  -siedzisko z regulacją wysokości oraz regulacją odchylenia oparcia (mechanizm TILT)  - oparcie z podpórką części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości  - chromowana stalowa podstawa jezdna, pięcioramienna  - kółka do powierzchni twardych (parkiet)  - oparcie tapicerowane siatką, w górnej części ekoskórą  - siedzisko- tkanina membranowa i ekoskóra  - kolor czarny  - szerokość siedziska 49 cm, szerokość z podłokietnikami 63 cm  - głębokość siedziska 52 cm  - wysokość oparcia 72 cm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Blat kształtowy do biurka wraz z montażem do stelaża będącego własnością AIK Wymiary mm: 1700x900  - blat: płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS  - szersza krawędź blatu 900 mm po prawej stronie  - szerokość szerszej części biurka 600 mm  - węższa krawędź blatu 600 mm po lewej stronie  - przepust kablowy - 2 szt. – Ø 80 mm  - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Blat kształtowy do biurka wraz z montażem do stelaża będącego własnością AIK Wymiary mm: 1700x900  - blat: płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS  - szersza krawędź blatu 900 mm po lewej stronie  - szerokość szerszej części biurka 600 mm  - węższa krawędź blatu 600 mm po prawej stronie  - przepust kablowy - 2 szt. – Ø 80 mm - kolor płyty dąb sonoma | 1szt. |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Kontener biurowy stacjonarny**  **4-szuflady**  - wymiary kontenera w mm: 430x600x690h  - wieniec górny (blat) - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS  - korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - 4 szuflady płytowe - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%  - piórnik nakładany, tworzywo czarne  - uchwyty - aluminium  - zamek centralny - łamany kluczyk  - regulacja poziomu w zakresie 10 mm tak, aby wysokość kontenera ze stopkami wynosiła 690 mm, uwzględniając ewentualne nierówności  - kolor płyty dąb sonoma | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Szafa aktowa**  wymiary mm: 801x385x1833h  - 4 półki, pięć przestrzeni, rozmieszczone tak, aby mieściły się segregatory (o wysokości 320 mm).  - wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS  - korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem  - wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - uchwyty - aluminium  - zamek patentowy  - szafa dwudrzwiowa  - stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm  - kolor płyty dąb sonoma | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Nadstawka do szafy**  Wymiary: 801x385x750h  - 1 półka, rozmieszczona tak, aby mieściły się segregatory (o wysokości 320 mm).  - wieniec górny- płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS  - korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem  - wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - uchwyty - aluminium  - zamek patentowy  - nadstawka dwudrzwiowa  - kolor płyty dąb sonoma | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Szafka na drukarkę**  Wymiary: 600x600x600h  - konstrukcja szafki dostosowana do wagi drukarki (42 kg)  - 1 półka  - wieniec górny- płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS  - boki/korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - uchwyty - aluminium  - stopki 27 mm - regulacja poziomu w zakresie 5 mm  - szafka dwudrzwiowa  - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Lada**  Lada do obsługi interesantów (w pozycji stojącej) wykonana z wysokiej jakości płyty melaminowanej. Konstrukcja lady powinna umożliwiać zespolenie - połączenie z biurkami (dwa złączone biurka ustawione prostopadle do lady).  Lada powinna posiadać:  - blat górny: głębokość: 300 mm i grubość 18 mm szerokość: 1800 mm  - ściankę zamocowaną symetrycznie na środku pod blatem górnym o wymiarach: szerokość:1800 mm, wysokość:1090 mm (lada po zamontowaniu razem z blatem na wysokości 1108 mm od podłogi), grubość ścianki: 18 mm  - stelaż (konstrukcję), która umożliwi stabilność i zespolenie lady z biurkami  - rogi lady zaokrąglone  - akcesoria wymagane do zespolenia lady z biurkami.  - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Listwa ochronna na ścianę**  wymiary mm: 2250 x 300 mm oraz 1100 x 300 mm  -Płyta melaminowana grubości 18 mm, obrzeża ABS  - kolor płyty dąb sonoma  - montaż do ściany (cegła) za pomocą kołków montażowych  - zaślepki w kolorze płyty | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Szafa ubraniowa**  wymiary mm: 800x600x2000h  - drążek na togi umocowany na takiej wysokości, aby swobodnie zawiesić wieszak z togą akademicką o długości 1500 mm  - wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS  - korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - uchwyty - aluminium  - stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm  - szafa dwudrzwiowa  - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Szafa ubraniowa**  wymiary mm: 800x600x2000h  - 1 półka płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, zamocowana na wysokości 300 mm od wieńca górnego  - drążek umocowany pod półką, na takiej wysokości, aby swobodnie zawiesić ubrania na wieszakach  - wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS  - korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - uchwyty- aluminium  - stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm  - szafa dwudrzwiowa  - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Nadstawka nad szafę**  - wymiary mm: 800x600x600h  - 1 półka  - wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS  - korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem  - wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - uchwyty - aluminium  - nadstawka dwudrzwiowa  - kolor płyty dąb sonoma | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Szafa z półkami**  - wymiary mm: 800x600x2000h  - 5 półek  - wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS  - korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem  - wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - uchwyty- aluminium  - stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm  - szafa dwudrzwiowa  - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Szafka wisząca z półkami**  - wymiary mm: 600x320x720h  - 2 półki, trzy jednakowe przestrzenie  - wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS  - korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem  - wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - uchwyty - aluminium  - szafka dwudrzwiowa  - akcesoria montażowe, wymagane do zawieszenia szafki  - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Szafka wisząca zamknięta**  **z ociekaczem na naczynia**  **-** wymiary mm: 600x320x720h  - wewnątrz szafki suszarka na wysokości 320 mm od wieńca górnego,  - w dolnej części suszarka z ociekaczem na mokre naczynia z wyjmowaną tacką na kapiącą wodę zamocowana równo z dolną krawędzią szafki  - wieniec górny- płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS  - korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - uchwyty - aluminium  - szafka dwudrzwiowa  - akcesoria montażowe, wymagane do zawieszenia szafki  - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Szafka dolna narożna prawa pod zlewozmywak**  -wymiary mm: 600x550x860h  - korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - uchwyty - aluminium  - szafka jednodrzwiowa (300 mm)  - blenda (300 mm), mocowana na stałe, bez uchwytu   * - wykończenie cokołem (razem z cokołem wysokość szafki 860 mm)   - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **Blat kuchenny ze zlewozmywakiem**  **-** wymiary mm: 1200x600x40h  - w blacie otwór na zlewozmywak.  - zlewozmywak stalowy wpuszczany w blat, z otworem na baterię, wymiary ok 380x380 mm (dopuszczalnie max 400 x 400 mm) wraz z syfonem i montażem do instalacji odpływowej.  - blat laminowany w jasnym kolorze | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **Blat kuchenny**  -wymiary mm: 600x350x40h  - złączony z blatem z poz. 26 listwą kątową  - blat laminowany w jasnym kolorze | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Szafka pod blat**  wymiary mm: 600x300x860h  - 2 półki  - korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS,  - front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110  - półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem  - wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - uchwyty - aluminium  - szafa jednodrzwiowa  - stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm   * - wykończenie cokołem (razem z cokołem wysokość szafki 860 mm)   - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Płyta przymocowana do boku szafki wiszącej i do blatu**  -wymiary mm: 600x2120h  - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS  - akcesoria montażowe, wymagane do zamontowania płyty  - kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Blat biurka nr 1**  -wymiary mm: 600 x 1100  - płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS  - montaż do istniejącego stelaża  - złączenie z blatem biurka nr 2  - po jednej stronie płyty 600 mm oba rogi zaokrąglone  - kolor płyty do porównania z istniejącymi w pomieszczeniu meblami | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Blat biurka nr 1**  - wymiary mm: 600 x 2100  - płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS  - montaż do istniejącego stelaża  - złączenie z blatem biurka nr 1  - kolor płyty do porównania z istniejącymi w pomieszczeniu meblami  - przepust kablowy - 2 szt. – Ø 80 mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Blat lady**  -wymiary mm: 1400 x 300  -płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS  - kolor płyty do porównania z istniejącymi w pomieszczeniu meblami  - montaż do istniejącego stelaża  - rogi blatu lady zaokrąglone | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **Listwa ochronna na ścianę**  **-**wymiary mm: 2050 x 300 cm  -Płyta melaminowana grubości 18 mm, obrzeża ABS  - kolor płyty do porównania z istniejącymi w pomieszczeniu meblami  - montaż do ściany (cegła) za pomocą kołków montażowych  - zaślepki w kolorze płyty | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| **Łączna wartość:** | | | | | |  |  |  |

1. Zamówienie zrealizujemy**[[1]](#footnote-1)**:

**BEZ** udziału podwykonawców;

z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

***W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców***.

1. Oświadczamy, że jesteśmy**[[2]](#footnote-2)**:

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

żadne z powyższych

*Definicje mikroprzedsiębiorcy, małego, średniego przedsiębiorcy zgodne z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2020.935 t. j.) oraz załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)*

1. W przypadku przyznania zamówienia - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. Należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X” [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X” [↑](#footnote-ref-2)