***Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego***

***FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY)***

**Dane Wykonawcy\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa** |  |
| **Adres pocztowy** (*ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy*): |  |
| **Województwo** |  |
| **NIP/REGON** |  |
| **KRS/CEIDG** *(numer)* |  |
| **Telefon** |  |
| **E-mail** |  |

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty \*/ w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy \*\*:

**ZAMAWIAJĄCY: Akademia Ignatianum w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 26, woj. małopolskie, Polska, NIP: 6761687491, REGON: 357244777**

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę i montaż mebli dla potrzeb Akademii Ignatianum w Krakowie”**, o nr sprawy: składamy poniższą ofertę:

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
	* 1. netto: ............................ zł
		2. VAT **……. %** wynosi ............................ zł.
		3. brutto (łącznie z pod. VAT) ................................................. zł (słownie zł: …………………………

.............................................................................................................................................................)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Lp** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Podatek VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość netto****(kol.3xkol.4)** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość brutto****(kol.4xkol.7)** |
| **1** | **Biurko Q19**- wymiary mm: 1900x900x740h- blat - płyta melaminowana grubości 38 mm, obrzeża ABS- noga (bok biurka) - płyty melaminowana grubości 38 mm, obrzeża ABS- łączyna – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- kolor płyty orzech | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Przystawka Q10**- wymiary mm: 1000x550x740h- płyta melaminowana grubości 38 mm, obrzeża ABS- kolor płyty orzech | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Stół QS19**- wymiary mm: 1900x900x740h- blat - płyta melaminowana grubości 38 mm, obrzeża ABS- noga (bok biurka) - płyty melaminowana grubości 38 mm, obrzeża ABS- łączyna – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- kolor płyty orzech | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Kontener QD13**- wymiary mm: 402x600x590h- wieniec górny- płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- 3 szuflady płytowe - prowadnice rolkowe, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady- uchwyt- aluminium- zamek centralny- łamany kluczyk- kółka – Ø 50 mm, dwa z hamulcem- kolor płyty orzec | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Szafa Q31**- wymiary mm: 801x432x1129h- 2 półki,- wieniec górny- płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS- boki - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front -płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- półka -płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- uchwyt- aluminium- zamek patentowy- stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm- kolor płyty orzech | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Stół rozkładany**- wymiary mm 1800x950x770h- blat rozkładany do długości 2400 mm- płyta mdf grubości 98 mm- nogi płyta mdf grubość 75x140 mm- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Fotel biurowy**- podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, chromowana- skórzana tapicerka (siedzisko, oparcie, zagłówek) w kolorze czarnym- regulowana wysokość oraz siła oporu oparcia- podłokietniki z regulacją wysokości- mechanizm synchroniczny (MPD165),- kółka Ø 50 mm do twardych powierzchni (parkiet)- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach- oparcie fotela odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Krzesło drewniane tapicerowane**- Wysokość krzesła: 95cm* - Szerokość siedziska: 46cm

- Wysokość siedziska: 46cm- Głębokość siedziska: 39cm- Siedzisko wykonane z pianki pokrytej tkaniną tapicerską 330g/m2- Monolith 15- Stelaż, nogi: drewno, wybarwienie: dąb sonoma | 14 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Krzesło z ekoskóry**- Wysokość krzesła: 90cm* - Szerokość siedziska: 46 cm

- Wysokość siedziska: 51cm- Głębokość siedziska: 39 cm- Siedzisko wykonane z pianki pokrytej skórą ekologiczną, kolor brązowy- Podstawa – noga stalowa typu „pająk” w kolorze czarnym | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Fotel biurowy**- podłokietniki o regulowanej wysokości-siedzisko z regulacją wysokości oraz regulacją odchylenia oparcia (mechanizm TILT)- oparcie z podpórką części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości- chromowana stalowa podstawa jezdna, pięcioramienna- kółka do powierzchni twardych (parkiet)- oparcie tapicerowane siatką, w górnej części ekoskórą- siedzisko- tkanina membranowa i ekoskóra- kolor czarny- szerokość siedziska 49 cm, szerokość z podłokietnikami 63 cm- głębokość siedziska 52 cm- wysokość oparcia 72 cm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Blat kształtowy do biurka wraz z montażem do stelaża będącego własnością AIKWymiary mm: 1700x900- blat: płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS- szersza krawędź blatu 900 mm po prawej stronie- szerokość szerszej części biurka 600 mm- węższa krawędź blatu 600 mm po lewej stronie- przepust kablowy - 2 szt. – Ø 80 mm- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Blat kształtowy do biurka wraz z montażem do stelaża będącego własnością AIKWymiary mm: 1700x900- blat: płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS- szersza krawędź blatu 900 mm po lewej stronie- szerokość szerszej części biurka 600 mm- węższa krawędź blatu 600 mm po prawej stronie- przepust kablowy - 2 szt. – Ø 80 mm- kolor płyty dąb sonoma | 1szt. |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Kontener biurowy stacjonarny****4-szuflady**- wymiary kontenera w mm: 430x600x690h- wieniec górny (blat) - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS- korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- 4 szuflady płytowe - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%- piórnik nakładany, tworzywo czarne- uchwyty - aluminium- zamek centralny - łamany kluczyk- regulacja poziomu w zakresie 10 mm tak, aby wysokość kontenera ze stopkami wynosiła 690 mm, uwzględniając ewentualne nierówności- kolor płyty dąb sonoma | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Szafa aktowa**wymiary mm: 801x385x1833h- 4 półki, pięć przestrzeni, rozmieszczone tak, aby mieściły się segregatory (o wysokości 320 mm).- wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS- korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem- wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- uchwyty - aluminium- zamek patentowy- szafa dwudrzwiowa- stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm- kolor płyty dąb sonoma | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Nadstawka do szafy**Wymiary: 801x385x750h- 1 półka, rozmieszczona tak, aby mieściły się segregatory (o wysokości 320 mm).- wieniec górny- płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS- korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem- wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- uchwyty - aluminium- zamek patentowy- nadstawka dwudrzwiowa- kolor płyty dąb sonoma | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Szafka na drukarkę**Wymiary: 600x600x600h- konstrukcja szafki dostosowana do wagi drukarki (42 kg)- 1 półka- wieniec górny- płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS- boki/korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- uchwyty - aluminium- stopki 27 mm - regulacja poziomu w zakresie 5 mm- szafka dwudrzwiowa- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Lada**Lada do obsługi interesantów (w pozycji stojącej) wykonana z wysokiej jakości płyty melaminowanej. Konstrukcja lady powinna umożliwiać zespolenie - połączenie z biurkami (dwa złączone biurka ustawione prostopadle do lady).Lada powinna posiadać:- blat górny: głębokość: 300 mm i grubość 18 mm szerokość: 1800 mm- ściankę zamocowaną symetrycznie na środku pod blatem górnym o wymiarach: szerokość:1800 mm, wysokość:1090 mm (lada po zamontowaniu razem z blatem na wysokości 1108 mm od podłogi), grubość ścianki: 18 mm- stelaż (konstrukcję), która umożliwi stabilność i zespolenie lady z biurkami- rogi lady zaokrąglone- akcesoria wymagane do zespolenia lady z biurkami.- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Listwa ochronna na ścianę**wymiary mm: 2250 x 300 mm oraz 1100 x 300 mm-Płyta melaminowana grubości 18 mm, obrzeża ABS- kolor płyty dąb sonoma- montaż do ściany (cegła) za pomocą kołków montażowych- zaślepki w kolorze płyty | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Szafa ubraniowa**wymiary mm: 800x600x2000h- drążek na togi umocowany na takiej wysokości, aby swobodnie zawiesić wieszak z togą akademicką o długości 1500 mm- wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS- korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- uchwyty - aluminium- stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm- szafa dwudrzwiowa- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Szafa ubraniowa**wymiary mm: 800x600x2000h- 1 półka płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, zamocowana na wysokości 300 mm od wieńca górnego- drążek umocowany pod półką, na takiej wysokości, aby swobodnie zawiesić ubrania na wieszakach- wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS- korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- uchwyty- aluminium- stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm- szafa dwudrzwiowa- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Nadstawka nad szafę**- wymiary mm: 800x600x600h- 1 półka- wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS- korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem- wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- uchwyty - aluminium- nadstawka dwudrzwiowa- kolor płyty dąb sonoma | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Szafa z półkami**- wymiary mm: 800x600x2000h- 5 półek- wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS- korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem- wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- uchwyty- aluminium- stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm- szafa dwudrzwiowa- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Szafka wisząca z półkami**- wymiary mm: 600x320x720h- 2 półki, trzy jednakowe przestrzenie- wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS- korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem- wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- uchwyty - aluminium- szafka dwudrzwiowa- akcesoria montażowe, wymagane do zawieszenia szafki- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Szafka wisząca zamknięta****z ociekaczem na naczynia****-** wymiary mm: 600x320x720h- wewnątrz szafki suszarka na wysokości 320 mm od wieńca górnego,- w dolnej części suszarka z ociekaczem na mokre naczynia z wyjmowaną tacką na kapiącą wodę zamocowana równo z dolną krawędzią szafki- wieniec górny- płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS- korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- uchwyty - aluminium- szafka dwudrzwiowa- akcesoria montażowe, wymagane do zawieszenia szafki- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Szafka dolna narożna prawa pod zlewozmywak**-wymiary mm: 600x550x860h- korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- uchwyty - aluminium- szafka jednodrzwiowa (300 mm)- blenda (300 mm), mocowana na stałe, bez uchwytu* - wykończenie cokołem (razem z cokołem wysokość szafki 860 mm)

- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **Blat kuchenny ze zlewozmywakiem****-** wymiary mm: 1200x600x40h- w blacie otwór na zlewozmywak.- zlewozmywak stalowy wpuszczany w blat, z otworem na baterię, wymiary ok 380x380 mm (dopuszczalnie max 400 x 400 mm) wraz z syfonem i montażem do instalacji odpływowej.- blat laminowany w jasnym kolorze | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **Blat kuchenny**-wymiary mm: 600x350x40h- złączony z blatem z poz. 26 listwą kątową- blat laminowany w jasnym kolorze | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Szafka pod blat**wymiary mm: 600x300x860h- 2 półki- korpus (boki) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS,- front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110- półka - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem- wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- uchwyty - aluminium- szafa jednodrzwiowa- stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm* - wykończenie cokołem (razem z cokołem wysokość szafki 860 mm)

- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Płyta przymocowana do boku szafki wiszącej i do blatu**-wymiary mm: 600x2120h- płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS- akcesoria montażowe, wymagane do zamontowania płyty- kolor płyty dąb sonoma | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Blat biurka nr 1**-wymiary mm: 600 x 1100- płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS- montaż do istniejącego stelaża- złączenie z blatem biurka nr 2- po jednej stronie płyty 600 mm oba rogi zaokrąglone- kolor płyty do porównania z istniejącymi w pomieszczeniu meblami | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Blat biurka nr 1**- wymiary mm: 600 x 2100- płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS- montaż do istniejącego stelaża- złączenie z blatem biurka nr 1- kolor płyty do porównania z istniejącymi w pomieszczeniu meblami- przepust kablowy - 2 szt. – Ø 80 mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Blat lady**-wymiary mm: 1400 x 300-płyta melaminowana grubości 28 mm, obrzeża ABS- kolor płyty do porównania z istniejącymi w pomieszczeniu meblami- montaż do istniejącego stelaża- rogi blatu lady zaokrąglone | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **Listwa ochronna na ścianę****-**wymiary mm: 2050 x 300 cm-Płyta melaminowana grubości 18 mm, obrzeża ABS- kolor płyty do porównania z istniejącymi w pomieszczeniu meblami- montaż do ściany (cegła) za pomocą kołków montażowych- zaślepki w kolorze płyty | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| **Łączna wartość:** |  |  |  |

1. Zamówienie zrealizujemy**[[1]](#footnote-1)**:

**[ ]  BEZ** udziału podwykonawców;

**[ ]** z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

***W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców***.

1. Oświadczamy, że jesteśmy**[[2]](#footnote-2)**:

**[ ]**  mikroprzedsiębiorstwem

[ ]  małym przedsiębiorstwem

**[ ]**  średnim przedsiębiorstwem

**[ ]**  żadne z powyższych

*Definicje mikroprzedsiębiorcy, małego, średniego przedsiębiorcy zgodne z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2020.935 t. j.) oraz załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)*

1. W przypadku przyznania zamówienia - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
1. Należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X” [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X” [↑](#footnote-ref-2)