**Opis przedmiotu zamówienia**

**Frezarka uniwersalna – ilość: szt. 1**

Typ urządzenia - Frezarka uniwersalna

Zastosowanie - Wykonywanie prac frezarskich

Moc silnika S6 - min. 2,4 KW

Moc silnika poziomo S1 - min. 1,5 KW

Moc silnika poziomo S6 - min. 1,5 KW

Wymiary stołu - min. 1000 x 250 mm

Stożek uchwytu wrzeciona - min. ISO 40 mm

Przesuw w osi X/Y/Z - min. 300/200/300

Prędkość obrotowa wrzeciona min. 60 - 1750 Obr./min

Odległość wrzeciona od powierzchni stołu - min. 300 mm do wyjaśnienia w zakresie nie więcej niż 20 mm nie więcej niż 300 mm

Obrót głowicy - +/- 90°

System chłodzenia - Tak

Oświetlenie stołu roboczego - Tak

Cyfrowy odczyt położenia - Tak

Wyposażenie dodatkowe - zestaw frezów

Gwarancja - 3 lata / 36 miesięcy

Wraz z usługą montażu i szkolenia

Zamawiający informuje, że przygotował podłoże o odpowiedniej wytrzymałości (beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych). Zamawiający udostępnia rzuty pomieszczeń do posadowienia urządzenia.

Szacunkowa wartość w zł netto: 47 000 zł netto