**ZP.271.8.2023.MŁ Załącznik nr 5 do SWZ**

***Załącznik do formularza ofertowego***

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca:  | Zamawiający:**Gmina Kamiennik**Urząd Gminy Kamiennikul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik |

**FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ OFEROWANEGO CIĄGNIKA**

Nazwa producenta ciągnika: ………………………………………………………………………………………..

Typ: …………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………………

Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2022r. poz.988 z późn. Zm.).

Okres gwarancji na oferowany ciągnik (w miesiącach) ……………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |  | **Rzeczywiste parametry techniczne oferowanego ciągnika** |
| - | 1 | 2 | 3. |
|  | **Silnik** |  |  |
| 1. | silnik wysokoprężny 4-cylindrowy, chłodzony cieczą | tak/nie\* |  |
| 2. | pojemność silnika min 4000 cm3 | tak/nie\* |  |
| 3. | moc maksymalna silnika: 92 KM  | tak/nie\* |  |
| 4. | norma emisji spalin min Euro Stage 5 | tak/nie\* |  |
|  | **Układ przeniesienia napędu:** |  |  |
| 5. | skrzynia biegów zsynchronizowana z rewersem, liczba biegów 12 w przód i 12 w tył | tak/nie\* |  |
| 6. | napęd na 4 koła | tak/nie\* |  |
| 7. | prędkość maksymalna ciągnika – do 40 km/h | tak/nie\* |  |
|  | **Układ hamulcowy:** |  |  |
| 8. | układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy | tak/nie\* |  |
|  | **Hydraulika:** |  |  |
| 9. | trzy pary wyjść hydrauliki zewnętrznej | tak/nie\* |  |
| 10. | udźwig podnośnika min. 3,0 t | tak/nie\* |  |
|  | **Wałek Odbioru Mocy (WOM)** |  |  |
| 11. | obroty min. 540/540 eco obr/min | tak/nie\* |  |
|  | **Ogumienie** |  |  |
| 12. | opony diagonalne | tak/nie\* |  |
|  | **Kabina** |  |  |
| 14. | kabina wentylowana i ogrzewana | tak/nie\* |  |
| 15. | klimatyzacja sterowana manualnie lub automatycznie | tak/nie\* |  |
|  | **Wyposażenie dodatkowe** |  |  |
| 16. | zaczep górny transportowy manualny w szynach | tak/nie\* |  |
| 17. | obciążniki przednie | tak/nie\* |  |
| 18. | obciążniki tył | tak/nie\* |  |
| 19. | 7-pinowe gniazdo sygnałowe przyczepy | tak/nie\* |  |
| 20. | apteczka | tak/nie\* |  |
| 21. | gaśnica | tak/nie\* |  |
| 22. | trójkąt ostrzegawczy | tak/nie\* |  |
| 23. | skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych narzędzi | tak/nie\* |  |

Wypełniając niniejszy formularz Wykonawca wpisuje rzeczywiste parametry oferowanego ciągnika
w kolumnie nr. 3.

W przypadku wymagań opisowych wykonawca wpisuje tak lub nie dla każdej pozycji wymienionej
w danym pkt.

W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP).

.…………......................................................................

*kwalifikowany podpis/podpis zaufany/elektroniczny podpis osobisty*

*Wykonawcy lub osoby upoważnionej*

*Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.*