Mikołajki Pom. 2023-07-19

Strona internetowa prowadzonego postepowania : <https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie>

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) pn.

**Modernizacja kompleksu sportowego „ORLIK” w Mikołajkach Pomorskich**

 **Znak sprawy: ZP.271.12.2023.BP**

**Zapytania i wyjaśnienia**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczna trawę o ilości włókien min. 100.000/m2.Pozostałe parametry sztucznej trawy są na wyższym od wymaganego poziomie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na sztuczną trawę o gęstości ( ilości włókien) min. 100.000/m2.

Ilość włókien na poziomie projektowanym to jest min. 120 000/m2 zapewni bardzo efektowny wygląd jak i umożliwi zastosowanie odpowiedniej ilości granulatu dla uzyskania odpowiedniej absorpcji energii w czasie upadku.

**Pytanie 2**

Czy w celu weryfikacji minimalnych parametrów sztucznej trawy Zamawiający będzie wymagał podstawowych dokumentów przed podpisaniem umowy:

1. Wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające, iż oferowana nawierzchnia ze sztucznej trawy spełnia wymogi standardu min. FIFA Quality wg nowego podręcznika ( edycja 2015). Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowana przez Wykonawcę nawierzchnia syntetyczna posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych. W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiające dopuszcza badania z dowolnym zasypem, ale do realizacji wymaga zasyp EPDM z recyklingu.
2. Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni ze sztucznej trawy.

W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza badania z dowolnym zasypem.

1. Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa i granulat EPDM;
2. Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;
3. Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
4. Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License).

**Odpowiedź:**

Dokumenty potwierdzające parametry sztucznej trawy nie są wymagane na etapie procedury przetargowej, lecz odbioru końcowego.

Dokumentacja odbiorowa zawierać powinna m.in. certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne, w tym dokumenty takie jak:

- wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzającego, ze oferowana nawierzchnia ze sztucznej trawy spełnia wymogi standardu min. FIFA Quality wg nowego podręcznika ( edycja 2015).

Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowana prze Wykonawcę nawierzchnia syntetyczna posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych;

- badanie za zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni ze sztucznej trawy;

- karta techniczna ( poświadczona przez producenta) zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;

- autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię;

- posiadanie prze producenta sztucznej trawy statusu m.in. .Licencjobiorcy FIFA.

 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 Maria Pałkowska-Rybicka