**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest *Specjalistyczny zestaw do awaryjnego otwierania pojazdu opancerzonego z zewnątrz* w ilości 1 kpl. zgodny z opisem:

Zestaw służy do awaryjnego otwarcia pojazdu opancerzonego poprzez wywarzenie szyby pancernej pojazdu do 80 mm (np. Armored Vehicle Extraction Kit Tac-Up lub równoważny\*). Czas do pełnego wywarzenie okna przez wykwalifikowanego operatora do 90 sekund.

Skład zestawu:

* Kotwa – blokująca się samoczynnie po umieszczeniu w otworze wywierconym w szybie pancernej,
* Wiertło – wiertło koronowe służące do wywiercenia otworu w szybie pancernej samochodowej,
* Wiertarka akumulatorowa – wiertarka przystosowana do wykonania otworu w szybie pancernej,
* Akumulator do wiertarki 5 Ah – służy do zasilania wiertarki, z możliwością sprawdzenia stanu naładowania baterii
* Szablon pozycjonujący – szablon służący do ustalenia miejsca pozycji wykonania otworu w szybie.
* Taśma holownicza – służąca do przymocowania do kotwy i pojazdu ciągnącego.
* Zestaw ochronny – zestaw dla operatora służący do ochrony dróg oddechowych i oczu,
* Walizka – służy do przechowywania całości zestawu.
* Waga zestawu do 20 kg.

\* Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania dotyczącego przedmiotowego zamówienia tzn. o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu jednakże z zachowaniem wymogów dotyczących wyważenia szyby pancernej o grubości do 80 mm, czasie do pełnego wyważenia do 90 sek. oraz waga zestawu do 20 kg.