**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nr postępowania: RG.271.1.1.2023**

**BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG GMINNYCH**

**3. Remont cząstkowy tłuczniem kamiennym, wraz z profilowaniem i zgęszczeniem nawierzchni drogi gminnej do przysiółka Łochowo.**

| Lp. | Rodzaj robót | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bieżąca naprawa odcinka drogi gminnej do przysiółka Łochowo. Zakres robót dotyczy ciągłego utrzymania drogi warunkującego jej przejezdność i swobodne poruszanie się pojazdów, na jej początkowym 600 metrowym odcinku, licząc od skrzyżowania z DW282. Średnia szerokość nawierzchni tłuczniowej drogi – 5m.  Zakres robót obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, który należy wykonywać przez cały okres umowy na każde wezwanie Zamawiającego oraz z własnej inicjatywy, zwłaszcza w przypadkach, gdy pojawiać się będą dziury w nawierzchni drogowej. **Bieżące utrzymanie drogi będzie wykonywane z tłucznia dostarczanego przez Zamawiającego. W zakresie Zmawiającego będzie dostarczenie tłucznia kamiennego, w ilości zapewniającej wykonanie usługi**. | mb | 600 |