**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

Kod CPV, Nazwa:

34350000-5 Opony do pracy w ciężkich i lekkich warunkach

34351100-3 Opony do pojazdów silnikowych

34352000-9 Opony do pojazdów wysokowydajnych

34352100-0 Opony do pojazdów ciężarowych

50116500-6 Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania

**2. Zakres przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogumienia określonego w pkt. 2.1 i jego sukcesywne wymiany zgodnie z pkt. 2.2. W ramach dostawy opon wymaga się aby były to opony fabrycznie nowe, nieużywane i niebieżnikowane.

Szczegółowe ilości oraz wymagania podano poniżej:

**2.1 Wykaz ogumienia:**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa***  ***ogumienia*** | ***Określenie maszyny, dla której jest ono przeznaczone*** | ***Rozmiar ogumienia*** | ***Ilość przekładek*** | ***Uwagi*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** |
| 1. | Opona | Ładowarka teleskopowa JCB 541-70 | 460/70 R24 |  | Pneumatyczne z wypełnieniem elastomerem, do jazdy po utwardzonym terenie, **dostawa i sukcesywna wymiana z wypełnieniem** | szt. | 12 |
| 2. | Wymiana opon | Ładowarka teleskopowa JCB 541-70 | 460/70 R24 |  | Wymiana i wypełnienie elastomerem, **opony z magazynu Zamawiającego** | szt. | 4 |

**2.1.1.** Ogumienie określone w Tabeli nr 1 w pkt. 2.1. **Opisu przedmiotu zamówienia** przeznaczone jest do sprzętu transportowego obsługującego Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Sprzęt ten pracuje w specyficznych warunkach, m.in. na kwaterze deponowania odpadów balastowych (składowisko odpadów). **Ogumienie będące przedmiotem zamówienia jest szczególnie narażone na przebicia. W związku z tym jakość dostarczonego ogumienia musi pozwalać na wielokrotną wulkanizację bez utraty żywotności w okresie udzielonej gwarancji jakości.**

**2.1.2.** Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć dostarczone ogumienie w niezbędne dokumenty materiałowe i przewozowe.

* 1. **Wymiana ogumienia.**

**2.2.1 W zakresie wymiany ogumienia z Tabeli nr 1 w pkt. 2.1 Opisu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:**

1. odebrania ogumienia i kół od zamawiającego celem wykonania wymiany ogumienia,
2. transportu kół do miejsca wykonania wymiany ogumienia,
3. zdemontowania ogumienia zużytego,
4. zamontowania ogumienia nowego,
5. wypełnienia elastomerem ogumienia,
6. dostarczenia kół wraz z zamontowanym nowym ogumieniem do zamawiającego na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków.

**3. Informacje dodatkowe**

3.1.Zamawiający wymaga, aby oferowany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia odpowiadał okresowi zaoferowanemu w Formularzu Oferty.

3.2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia określony w pkt. 2 **Opisu przedmiotu zamówienia** zapewniał zachowanie właściwości eksploatacyjnych dostarczanego ogumienia przez cały okres gwarancji jakości udzielanej przez wykonawcę.

3.3. Zamawiający wymaga, aby cena przedmiotu zamówienia zawarta w Formularzu Oferty wykonawcy obejmowała wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem umowy, w szczególności:

3.3.1 koszty ponoszenia odpowiedzialności za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczonego ogumienia,

3.3.2 koszty udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu zamówienia (gwarancja jakości obejmuje wszelkie parametry jakości przedmiotu zamówienia).

3.4 Cena przedmiotu zamówienia podana w Formularzu Oferty wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie, której Projektowane postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SWZ.

3.5. **Realizacja przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2.1. Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy ogumienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą,** zaś realizacja przedmiotu zamówienia określonego   
w pkt. 2.2. **Opisu przedmiotu zamówienia** (wymiana oraz wymiana ogumienia i wypełnienie elastomerem) następować będzie sukcesywnie, na zlecenie zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą. W zależności od swoich bieżących potrzeb zamawiający będzie składał wykonawcy jednostkowe zamówienia dotyczące wymiany oraz wymiany i wypełnienia elastomerem ogumienia. Każdorazowe zamówienie jednostkowe będzie składane e-mailem w dni robocze w godz. 07.00 -15.00. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zamówienia jednostkowego e-mailem. **Wykonanie zamówienia jednostkowego w zakresie wymiany oraz wymiany i wypełnienia elastomerem ogumienia następować będzie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zamówienia i odebrania kół od zamawiającego, przy czym odbiór kół do wymiany nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamówienia wymiany.**

3.6. Ilekroć w SWZ przedmiot zamówienia jest opisany poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany złożyć wraz z ofertą Wykaz rozwiązań równoważnych i wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.7. Miejscem dostawy ogumienia oraz odbioru kół w celu dokonania wymiany jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.