RIR.21.20.I.18.20 Olsztyn, 13.03.2020r

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

W OLSZTYNIE ul. Oficerska 16a

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości do 60 000 PLN na podst. §6

**Dotyczący opracowania koncepcji projektowej zadania pn.:**

**„Budowa drugiego rurociągu tłocznego z przepompowni P-10 do oczyszczalni”**

Przedmiotem zamówienia jest koncepcja projektowa nowego rurociągu tłocznego wyprowadzonego z przepompowni ścieków P-10 zlokalizowanej w Kieźlinach i zakończonego w miejskiej oczyszczalni ścieków „Łyna”. Koncepcja nowego rurociągu tłocznego powinna zawierać propozycję nowej trasy wraz z analizą ekonomiczną dotyczącą zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Podstawą do opracowania koncepcji projektowej jest Opis Przedmiotu Zamówienia.

**Wykonawca koncepcji projektowej zobowiązany jest:**

1. Pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt plany sytuacyjno-wysokościowy umożliwiające wytyczenie trasy nowego rurociągu.
2. Pozyskać skrócony wypis z rejestru gruntów obejmujący trasę rurociągu i działki sąsiednie.
3. Wykonać wstępne badania geotechniczne w newralgicznych miejscach planowanej trasy.
4. Uzyskać wstępne uzgodnienia z właścicielami gruntów na których będzie zlokalizowany rurociąg.
5. Przedstawić analizę ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań projektowych z określeniem wskaźników kosztów i uwarunkowań realizacji zadania.

Przedmiot zamówienia należy opracować i przekazać protokólarnie:

* koncepcja projektowa w wersji papierowej – 4 egz.
* opracowane wyniki wstępnego badania geotechnicznego – 4 egz.
* koncepcja projektowa zapisana w formacie pdf na płycie CD – 3 szt.

Termin opracowania:

**do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

**Warunki do spełnienia w postępowaniu wymagane od projektanta:**

* projektant nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów § 20 regulaminu udzielenia zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie
* projektant musi posiadać wymagane ustawą „Prawo Budowlane” uprawnienia budowlane do projektowania w swoim zakresie zgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
* projektant musi być czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego
* jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
* w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jeden projekt:
* rurociągu tłocznego o średnicy DN minimum 200 mm i długości minimum 1500 m,

**lub**

* magistrali wodociągowej o średnicy DN minimum 200 mm i długości minimum 1500 m

**lub**

* kolektora kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy DN minimum 0,50 m i długości minimum 1500 m

**Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych prac projektowych zrealizowanych przez wskazanego projektanta z potwierdzeniem Zamawiającego, że zlecone prace zostały wykonane prawidłowo.**