Część nr 1 załącznik nr 2 do SWZ

Drukarka laserowa monochromatyczna - 1 szt.

rodzaj urządzenia : drukarka

technologia druku : laserowa monochromatyczna

format minimum : A4

wydajność tonera startowego minimum : 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)

funkcja oszczędzania tonera: tak

standardowa pamięć minimum : 256 MB

miesięczne obciążenie minium : 50000 stron

poziom hałasu maksymalnie : 52 dB

rozdzielczość druku mono minimum : 1200x1200 dpi

szybkość drukowania mono minimum : 40 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony maksymalnie 7,2 sekund

automatyczny druk dwustronny : tak minimum A4

pojemność głównego podajnika papieru minimum: 250 arkuszy

pojemność odbiornika papieru minimum: 150 arkuszy

możliwość drukowania kopert: tak

pojemność podajnika (koperty) minimum: 10 sztuk

obsługiwane rodzaje nośników minimum : papier zwykły, papier makulaturowy ,papier bond, etykiety ,koperty

obsługiwane formaty nośników minimum : A4, Letter, A5, A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A6, koperty, A5(Long Edge)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN: tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne minimum : USB (2.0 Hi-Speed lub nowsze), Ethernet (10Base-T/100Base-TX/)

Energy Star: tak

Wymagania Systemowe minimum:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 (na systemach serwerowych dostępna jedyna funkcja drukowania), OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x lub nowszy, UNIX, Linux CUPS, LPD/LPRng

Zawartość Opakowania minimum : Urządzenie wielofunkcyjne, bęben, toner startowy ,przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi

panel sterowania

Podświetlany wyświetlacz LCD: tak

Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy świadczona przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski przez producenta urządzenia. Możliwość zgłoszenia awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta urządzenia