Część nr 4 załącznik nr 2 do SWZ

Monitor D- 13 szt

Rozmiar ekranu minimum: 27 "

Format ekranu: 16:9

Rodzaj matrycy : IPS

Rodzaj matrycy: matowa

Rozdzielczość minimum : 1920 x 1080 Full HD

Wbudowane głośniki: tak

Częstotliwość odświeżania obrazu minimum :75 Hz

Kontrast statyczny / dynamiczny: 1000 :1 / 10 000 000:1

Jasność ekranu minimum : 250 cd/m2

Czas reakcji matrycy maksymalnie : 5 ms

Kąt widzenia w pionie / w poziomie minimum : 178 stopni / 178 stopni

Złącza minimum : HDMI x 1, VGA x 1, 3,5mm minijack x 1

Możliwość montażu na ścianie: tak / VESA

Wyposażenie minimum :instrukcja obsługi

**Gwarancja**

Gwarancja minimum : 24 miesięcy realizowane przez producenta na terenie Polski

W zestawie muszą się znaleźć wszystkie niezbędne kable/ przewody umożliwienie podłączenia monitora do stacji roboczej