|  |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymagania |
| **Typ skanera:** | Płaski |
| **Rozdzielczość optyczna [dpi]:** | 4800x4800 |
| **Typ sensora:** | CIS |
| **Maksymalny format skanowania:** | 216 x 297 mm |
| **Skanowanie w pionie:** | Tak |
| **Skanowanie do e-maila:** | Nie |
| **Podajnik dokumentów:** | Nie |
| **Złącze USB:** | Tak |
| **Wi-Fi:** | Nie |
| **Głębia koloru [bit]:** | 48 |
| **Głębia szarości [bit]:** | 8 |
| **Prędkość skanowania w czerni [s]:** | 7 |
| **Prędkość skanowania w kolorze [s]:** | 8 |
| **Podajnik dokumentów:** | Nie |
| **Podstawka do negatywów:** | Nie |
| **Wymiary W/S/G [mm]** | Nie większe niż: 41/255/370 [mm] |
| **Gwarancja:** | 36 miesiące |
| **Zasilanie:** | Poprzez złącze USB komputera |
| **Karta sieciowa:** | brak |
| **Zgodność z systemami operacyjnymi:** | Windows  Mac |

**Skaner Canon Lide 400 x 2 szt.**