**Opis Przedmiotu Umowy (OPZ)**

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa** **fabrycznie nowego samochodu na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu pszczelarstwa w Pszczelej Woli” spełniająca poniższe wymagania**.

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB I TOWARÓW (BUS do 3,5 tony):**

|  |
| --- |
| ·       Rok produkcji 2024 |
| ·       Nadwozie - Long |
| ·       Podwójne drzwi boczne przesuwne |
| ·       Liczba drzwi - 5 |
| ·       Liczba miejsc min. 8 |
| ·       Silnik wysokoprężny, pojemność od 1900 cc do 2700 cc, moc minimum 160 KM |
| ·       Norma emisji spalin - norma EURO 6 lub wyższa |
| ·       Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana (DSG) |
| ·       Felgi aluminiowe min. 17 cali z oponami letnimi wzmacnianymi |
| ·       Felgi stalowe 17 cali z oponami zimowymi wzmacnianymi |
| ·       Pełnowymiarowe koło zapasowe |
| ·       Hak holowniczy – wypinany |
| ·       DMC ciągniętej przyczepy z hamulcem najazdowym min. 1900 kg |
| ·       Kolor – metalik, odcienie grafitu, szarości lub srebra |
| ·        Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia i regulacją wysokości fotela kierowcy. |
| ·        Fotel kierowcy podgrzewany. |
| ·        Fotel pasażera w I rzędzie podgrzewany. |
| ·        II i III rząd siedzeń z możliwością dzielenia i składania |
| ·        II i III rząd siedzeń z możliwością szybkiego demontażu/montażu |
| ·        Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu dzienne/mijania |
| ·        Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| ·        System monitorowania martwego pola w lusterkach |
| ·        System stabilizacji toru jazdy |
| ·        System wspomagający hamowania |
| ·        System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) |
| ·        Tempomat |
| ·        Centralny zamek sterowany zdalnie |
| ·        Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne |
| ·        Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne |
| ·        Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| ·        Elektrycznie regulowane szyby boczne-przednie |
| ·        Klimatyzacja |
| ·        Klimatyzacja dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń |
| ·        Odmrażanie tylnej szyby |
| ·        Przednie i tylne czujniki parkowania |
| ·        Uchwyty na kubki dla kierowcy i pasażera |
| ·        Przyciemniane szyby tylnej części pojazdu |
| ·        System multimedialny . Port USB; System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem |
| ·        System nawigacji |
| ·        Kamera cofania |
| ·        Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych |
| ·        Światła do jazdy dziennej w technologii LED |
| ·        Światła przeciwmgielne przednie . |
| ·        Zabezpieczenie antykradzieżowe + alarm |
| ·        Listwy ochronne w drzwiach bocznych |
| ·        Apteczka |
| ·        Trójkąt ostrzegawczy |
| ·        Gaśnica |
| ·        Linka holownicza |
| ·        Zestaw łańcuchów śniegowych |

Wymagany okres gwarancji jakości:

* minimum 36 miesięcy obejmującą elementy mechaniczne (za wyjątkiem części zużywających się eksploatacyjnie) lub nie mniej niż 100 000 km (co pierwsze nastąpi)
* minimum 72 miesiące na perforację nadwozia;
* minimum 36 miesiące na powłokę lakierowaną.