**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Szorowarka kompaktowa:**

* Szerokość szorowania min. (mm) 440 – 500
* Szerokość odsysania min. (mm) 450 – 550 (mm)
* Zbiornik wody czystej / brudnej (l) poj. min 40 max. 50 / min. 40 max 50 littrów
* Wydajność teoretyczna (m²/h) min. 1600 – 2000
* Prędkość obrotowa szczotki obr/min od 170 - 200 max.
* Nacisk szczotki (g/cm²) 20 – 50
* W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
* Szybkie ładowanie
* Typ szczotki walcowa
* Funkcja odsysania
* Tryb eco
* Szorowarka powinna skutecznie odsysać wodę w narożnikach
* Skutecznie czyścić trudno dostępne miejsca
* Umożliwia pracę wstecz
* Kierownica powinna być składana
* Posiada wbudowaną ładowarkę

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań o parametrach i funkcjonalnościach równoważnych lub lepszych od podanych.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego przez Wykonawcę produktu na podstawie przedstawionej karty produktu, folderów zawierających specyfikację techniczną produktu, sporządzoną przez producenta oferowanego asortymentu wraz z opisem właściwości i zalet ofertowanego produktu.**