Szafa RACK 2 szt. o następujących parametrach:

- przeznaczone do zastosowania wewnątrz pomieszczeń;

- o wymiarach 600x600 oraz wysokości 10U i rozstawie 19”z płynna regulacja położenia;

- demontaż osłon bocznych możliwy po otwarciu drzwi;

- wykonana w całości z blachy stalowej;

- drzwi z blachy stalowej wraz zamkiem na klucz;

- z zespołem wentylacyjnym i termostatem;

- dostawa szaf w postaci zmontowanej;