|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompownia | szt. | udźwig | dł. łańcucha roboczego | dł. łańcucha napędu | dł. łańcucha napędu wózka | szerokość toru jazdy | Klasa antykorozyjności | Typ wciągnika |
| Nickla | 1 | 0,5T | 9m | 3m | 3m | 80 | C2 | YLITG 500-A |
| Olimpijska | 1 | 1T | 6m | 2,5m | 2,5m | 125 | C4 | Wciągnik YLITG-A ATEX 1000/1 + 6,0m BASIC(CR) |
| Olimpijska | 1 | 1T | 6m | 2m | 2m | 80 | C4 | Wciągnik YLITG- A ATEX 1000/1 + 6,0m BASIC(CR) |
| Łanowa | 1 | 1T | 8m | 2,5m | 2,5m | 125 | C2 | YLITG 1000-A |
| Śródmieście hala krat | 1 | 2T | 5m | 4m | 4m | 125 | C4 | Wciągnik YLITG-A ATEX 2000/1 + 5,0m BASIC(CR) |
| Przelotowa  | 1 | 2T | 9m | 5m | 5m | 80-110 | C4 | Wciągnik YLITG-A ATEX 2000/1 + 9,0m BASIC(CR) |
| Przelotowa | 1 | 1T | 9m | 5m | 5m | 80-110 | C4 | Wciągnik YLITG-A ATEX 1000/1 + 9,0m BASIC(CR) |
| UWAGA: każdy wciągnik powinien posiadać łańcuchy w wersji ocynkowanej do każdego wciągnika dołączyć książkę przeglądu uproszczonego |

Wykaz wciągarek do zamówienia