Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na przedmiot zamówienia zawarty
w załączonej specyfikacji. Oferty proszę składać w układzie określonym w załączniku, podpisane i podbite pieczątką.

Do zapytania ofertowego dołączono wzór umowy w celu zapoznania się z jej zapisami.

**Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Montaż drabiny w pojeździe

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Nazwa przedmiotu | Ilość planowana | j.m | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT% | Wartość brutto [zł]  |
| 1. | Drabina aluminiowa wraz z montażem na pojeździe | 2 | Szt. |   |  | 23 % |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

**Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu aluminiowych drabin prostych posiadających certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą Europejską EN-131 o wymiarach: długości 2,80 – 2,90 m; szerokości 0,30 – 0,40 m; ilość szczebli 10 - 12; ciężarze własnym 3,0 – 4,0 kg; obciążeniu maksymalnym 200 kg oraz charakteryzujących się odpornością na skręcanie i zginanie podczas pracy.

Przeznaczeniem przedmiotu zamówienia są pojazdy marki:

Volvo VTJ3R 6x2 o numerze VIN: YV2XZY0C0MB326040 oraz

Volvo VTJ3R 6x2 o numerze VIN: YV2XZY0C3MB325447.

Mocowanie drabin na ramie wyżej wymienionych pojazdów ma zapewniać bezpieczny przewóz w pojeździe i posiadać zabezpieczenie przed kradzieżą.

Ponadto szczeble powinny być pokryte powierzchnią antypoślizgową, a stopy wyłożone gumą chroniącą przed poślizgiem. Kolor drabiny – aluminiowy.

Zakładane warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: adres wykonawcy

Forma i termin płatności: do 14 dni od dnia realizacji usługi

Gwarancja: 24 miesiące

Miejscem podpisania umowy jest siedziba 4. Regionalnej Bazy Logistycznej w miejscowości Wrocław, a datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez Komendanta