GPI.271.5.2023 Załącznik nr 1 do SWZ

**Szczegółowy opis zamówienia**

Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych:

* Zadanie nr 1 - dostawa wraz z rozładunkiem kruszywa wapiennego frakcji 0-31,5 mm w ilości 1 650 ton;
* Zadanie nr 2 - dostawa wraz z rozładunkiem piasku w ilości 100 ton.

Podane ilości stanowią górną granicę w realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenie płatności będzie się odbywało na podstawie rzeczywistej ilości dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do miejsc wskazanych przez Zamawiającego - obszar Gminy Płużnica.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania:

* kruszywo wapienne nie może zawierać domieszek innych materiałów i winno być wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń;
* kruszywo wapienne winno spełniać wymagania normy PN-S-06102:1997, co powinno być potwierdzone certyfikatem (świadectwem) jakości dołączanym każdorazowo do każdej partii towaru.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu czy pochodzenia - należy przyjąć, że wskazania te określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta.

Przedmiot umowy każdorazowo dostarczany będzie do miejsc i w ilościach określonych przezZamawiającego.

Dostawy realizowane będą przy użyciu samochodów o max. ładowności 25 ton w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania weryfikacji tonażu dostarczonego przedmiotu umowy poprzez wyrywkową kontrolę. Kontrola zostanie wykonana w punkcie ważenia wyznaczonym przez Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia, niedowagi (różnica pomiędzy faktycznym tonażem, a dokumentem przewozowym) Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego dostarczenia brakującej ilości.

Dla celów dowodowych Strony winny sporządzić notatkę potwierdzającą.

Warunkiem przyjęcia partii dostawy przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę następujących dokumentów dostawy:

* w przypadku dostawy kruszywa wapiennego
* dokument przewozowy (oryginał – list przewozowy, WZ Wykonawcy).
* Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady w przedmiocie umowy powstałe do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
* Wykonawca realizuje dostawy przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę do momentu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.