**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**OBSŁUGA WĄSKOTOROWEJ KOLEJKI LEŚNEJ w roku 2024 (część 1)**

1. Przejazdy turystyczne Wąskotorową Kolejką Leśną Nadleśnictwa Hajnówka odbywać się będą na uprzednie zlecenie Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym przejazdem;

2. Przejazdy turystyczne Wąskotorową Kolejką LeśnąNadleśnictwa Hajnówka trakcją spalinową będą odbywały się na następujących trasach:

- Hajnówka – Topiło (11 km)

- Hajnówka – Dolina rz. Leśne (7km)

3 . Wykonawca zapewni obsługę przejazdu w zakresie:

- wykonania przeglądu poziomu P1 pojazdu trakcyjnego z napędem oraz wagonów zgodnie z DSU

- uformowanie składu,

- posprzątanie wagonów,

- przejazd na wskazanej trasie,

- postój na stacji końcowej do 3 godzin,

- przejazd do stacji początkowej i rozformowanie składu,

Paliwa, smary, narzędzia i środki łączności po stronie wykonawcy.

4. Wykonawcaw celu prowadzenia ruchu zapewni wykwalifikowaną kadrę w osobach:

- maszynista (2 osoby)

- kierownik pociągu (2 osoby)

- osoba uprawniona do utrzymania taboru kolejowego (1 osoba)

5. Wykonawca zapewni wykonanie przeglądów poziomu P2/1 i P2/2 pojazdu trakcyjnego z napędem oraz poziomu P2 wagonów w terminie i zakresie zgodnym z Dokumentacją Systemu Utrzymania tych pojazdów.

6. Wykonawcaprzy obsłudze wąskotorowej kolejki leśnej zobowiązany jest do stosowania się do przepisów oraz rzetelnego prowadzenia dokumentacji wynikających z Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym w brzmieniu obowiązującym powiązanych rozporządzeń oraz przepisów wewnętrznych Nadleśnictwa Hajnówka w tym zakresie:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji ( Dz.U z 2015 r poz. 360 w brzmieniu obowiązującym)

- Regulamin techniczny kolejki wąskotorowej Hajnówka z dnia 30.11.2022 r

- Instrukcja postępowania w sprawach zdarzeń kolejowych obowiązujących na wąskotorowej kolejce leśnej Nadleśnictwa Hajnówka z dnia 30.03.2020 r

- Przepisy eksploatacji Leśne Kolejki Wąskotorowe z dnia 30.03.2020 r

- Dokumentacja systemu utrzymania -lokomotywa spalinowa typu V 10C z dnia 30.11.2022 r

- Dokumentacja systemu utrzymania -wąskotorowy wagon osobowy z dnia 1.12.2022 r

- Dokumentacja techniczno- ruchowa lokomotywy spalinowej typu V 10C z dnia 1.12.2022 r

8. Zamawiający zapewnia pojazdy trakcyjne, wagony oraz miejsce garażowania taboru, które zostaną przekazane protokołem zdawczo odbiorczym.