2023-06-09

|  |  |
| --- | --- |
| **Inwestor:**  Nadleśnictwo Przymuszewo  89-634 Leśno  NIP:555-000-76-88 |  |

**Przedmiar robót**

**Nazwa budowy**: Naprawa dróg leśnych

**Kod budowy**:

**Adres budowy**: Nadleśnictwo Przymuszewo, 89-634 Leśno

**Obiekt**: Drogi leśne Nadleśnictwa Przymuszewo

**Rodzaj robót**: ziemne

**Charakterystyka robót**: Naprawa dróg leśnych. Wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni. Usunięcie darni z poboczy.

**Nr umowy**:

**CPV**: 45233142-6

**Data oprac.**: 2023-06-09

|  |  |
| --- | --- |
| Sporządził:  Michał Ratajczak  Przymuszewo 3  89-634 Leśno |  |

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | ***Kalkulacja własna*** | *Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie*  1.Profilowanie mechaniczne drogi gruntowej  *krotność= 1,00* | *m* | *22 075,00* |
| *2* | ***Kalkulacja własna*** | *Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,zagęszczanie*  *Charakterystyka Robót*: Tablica: 1401    1.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni - walec gumowy  *krotność= 1,00* | *m* | *22 075,00* |
| *3* | ***Kalkulacja własna*** | *Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm*  *Charakterystyka Robót*: Tablica: 1402    1.Ścinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem wymaganego spadku oraz odrzucenie poza pas drogowy.    *krotność= 1,00* | *m2* | *22 075,00* |