Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 031 S (nr ewid. dz. 421) w Zwierzyńcu Pierwszym, gmina Opatów
TABELA KOSZTOWA (Kosztorys ofertowy) Załącznik nr 1A do SWZ
Lp.
Podstawa
Opis
j.m.
Ilość
Cena
Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 031 S ulica Leśna w Zwierzyńcu I
1
45100000-8
Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne
1
d.1
KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km
995,0 / 1000 = 0,995

2
d.1
KNNR 1 0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3
995,00 * 4,50 * 0,40 = 1 791,000

Razem dział: Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne		

2
45200000-9
Podbudowa
3
d.2
KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2
995,00 * 4,50 = 4 477,500

4
d.2
KNNR 6 0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm

m2
(995,00 - 60,00) * 4,50 + 2 * 20,00 * (4,50 + 3,00) / 2 + 20,00 * 3,00 = 4 417,500

5
d.2
KNNR 6 0113-02

Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm, o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2
(995,00 - 60,00) * 4,50 + 2 * 20,00 * (4,50 + 3,00) / 2 + 20,00 * 3,00 = 4 417,500

6
d.2
KNR AT-03 0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2
(995,00 - 60,00) * 4,50 + 2 * 20,00 * (4,50 + 3,00) / 2 + 20,00 * 3,00 = 4 417,500

Razem dział: Podbudowa		

3
45200000-9
Nawierzchnia
7
d.3
KNNR 6 0309-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - destruktu asfaltowego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 2,5

m2
(995,00 - 60,00) * 4,50 + 2 * 20,00 * (4,50 + 3,00) / 2 + 20,00 * 3,00 = 4 417,500

8
d.3
KNNR 6 1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

m2
(995,00 - 60,00) * 4,50 + 2 * 20,00 * (4,50 + 3,00) / 2 + 20,00 * 3,00 = 4 417,500

Razem dział: Nawierzchnia		

- 1 -

Lp.
Podstawa
Opis
j.m.
Ilość
Cena
Wartość
4
45200000-9
Pobocza
9
d.4
KNNR 6 0204-05 z.o.2.6. 9901-02

Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm - warstwa o gr. po uwałowaniu 10 cm

m2
995,00 * 2 * 0,70 = 1 393,000
0,00

Razem dział: Pobocza		

Kosztorys netto		

VAT 23%		

Kosztorys brutto		

- 2 -