**Załącznik nr 1**

|  |
| --- |
|  |

 *(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ NA:**

***„WYKONYWANIE ROBÓT BITUMICZNYCH I DESTRUKT (ODBUDOWA NAWIERZCHNI) PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.”***

**Sygnatura sprawy: ZWIK/10/04/2022**

**My niżej podpisani, ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………**

*(pełna nazwa Wykonawcy, dokładny adres, nr tel)*

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty, oferujemywykonanie przedmiotu zamówieniapn.: „***Wykonywanie robót drogowych po zakończeniu prac budowlanych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.”***,w terminie wskazanym przez Zamawiającego**,** po cenach jednostkowych nie wyższych niż przedstawione w poszczególnych pozycjach Formularza Ofertowego. Suma wszystkich pozycji stanowi cenę naszej oferty, która wyraża się kwotą:

**…………………………………………………... zł netto**

**(słownie:…………………….……………………………………………………………………………………….……..)**

**plus należny podatek VAT ……….. %, tj. …………………………… zł**

**(słownie: ………………………………………………………………..………………………………..………………..)**

**……………………………………………..…… zł brutto**

**(Słownie: ……………………………………………..……………………………………………………………………)**

**W poniższym zestawieniu tabelarycznym należy wskazać elementy składowe mające wpływ na wysokość ceny, które będą podstawą do rozliczenia robót na podstawie obmiarów.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres robót drogowych –Wykonywanie robót bitumicznych- odbudowa nawierzchni bitumicznych i destruktowych** | **Jednostka obmiarowa** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| 1 |  Czyszczenie nawierzchni drogowej  | m² |   |   |   |
| 2 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m² |   |   |   |
| 3 | Układanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca asfaltowa AC16– grubość po zagęszczeniu 4 cm | m² |   |   |   |
| 4 | Układanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca asfaltowa AC16 – za każdy dalszy 1cm grubości | m² |   |   |   |
| 5 | Układanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna asfaltowa AC11–grubość po zagęszczeniu 4 cm | m² |   |   |   |
| 6 | Układanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna asfaltowa AC11 – za każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu | m² |   |   |   |
| 7 | Mechaniczne profilowanie , korytowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  | m² |   |   |   |
| 8 |  Rozkładanie nawierzchni z destruktu wraz z zagęszczeniem | m² |   |   |   |
| 9 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z grysem | m² |   |   |   |
| 10 | Mechaniczne profilowanie i korytowanie oraz zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej wykonanej z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-32,5 o grubości 20 cm | m² |   |   |   |
| 11 | Mechaniczne profilowanie i korytowanie oraz zagęszczenie podłoża z kruszywa kamiennego za każdy następne 5 cm grubości  | m² |   |   |   |
| 12 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km | m² |   |   |   |
| 13 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej za każdy następny 1 cm grubości z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km | m2 |   |   |   |
| 14 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm | m² |   |   |   |
| 15 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej za każdy następny 1cm grubości | m² |   |   |   |
| 16 | Regulacja zaworów wodociągowych, gazowych i studni betonowych w włazem żeliwnym dn 600 i dn 425 | szt |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Roboty cząstkowe (nawierzchnie bitumiczne i destruktowe)** | **Jednostka obmiarowa** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| 17 | Naprawa cząstkowa masą asfaltową powierzchni 1 m² do głębokości wyboju 5 cm | m² |   |   |   |
| 18 | Naprawa cząstkowa masą asfaltową powierzchni 1 m² do głębokości wyboju 10 cm | m² |   |   |   |
| 19 | Dopłata za likwidację 1cm ubytku powyżej 10cm głębokości na powierzchni 1 m² | m² |   |   |   |
| 20 | Naprawa cząstkowa powierzchni 1 m² - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem | m² |   |   |   |
| 21 | Naprawa cząstkowa powierzchni 1 m² wykonanej z destruktu | m² |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Roboty brukarskie**  | **Jednostka obmiarowa** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| 22 | Ustawienie nowego krawężnika na ławie betonowej z oporem o grub. 15cm i na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5cm | mb |   |   |   |
| 23 | Ustawienie starego krawężnika na ławie betonowej z oporem o grub. 15cm i na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5cm | mb |   |   |   |
| 24 | Układanie nowej kostki "Bauma" na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm | m² |   |   |   |
| 25 | Układanie starej kostki "Bauma" na podbudowie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5cm | m² |   |   |   |
| 26 | Układanie nowych chodników (kostka, płytka chodnikowa) na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5cm | m² |   |   |   |
| 27 | Układanie starych chodników ( kostka, płytka chodnikowa) na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5cm | m² |   |   |   |
| 28 | Wykonanie podbudowy betonowej o grub. 15cm | m² |   |   |   |
| 29 | Przekładka starych chodników z kostki , płytek chodnikowych) z podsypką cementowo -piaskową o grub. 5cm | m² |   |   |   |
| 30 | Przekładka starych chodników z kostki lub płytek chodnikowych bez podsypki | m² |   |   |   |
| 31 | Ustawienie nowych obrzeży na ławie betonowej o grub. 10cm na podsypce cementowo -piaskowej o grub. 3cm | mb |   |   |   |
| 32 | Ustawienie starych obrzeży na ławie betonowej o grub. 10cm na podsypce cementowo -piaskowej o grub. 3cm | mb |   |   |   |
| 33 | Układanie nawierzchni z kamienia naturalnego na podsypce cementowo -piaskowej o grub. 5cm | m² |   |   |   |
| 34 | Układanie/przestawienie ścieku prefabrykowanego betonowego na podsypce cementowo -piaskowej o grub. 5cm | mb |   |   |   |
| 35 | Układanie/przestawienie płyt typu JOMB na podsypce piaskowej o grub. 5cm | m² |   |   |   |
| **36** | **RAZEM:** |   |   |   |

**Uwaga: Roboty asfaltowe o ile Zarządca Drogi nie określił inaczej należy odtworzyć co najmniej tak jak dla ruchu KR3.**

1. Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania robót asfaltowych przedstawione dla pojedynczych jednostek miary - 1 szt., 1mb, 1m², 1m³, 1t, - jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. **Oświadczamy, iż ceny jednostkowe określone w Formularzu Ofertowym są dla nas wiążące na etapie realizacji umowy.**
3. Oświadczamy, iż ceny jednostkowe określone w Formularzu Ofertowym są stałe i będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy lub do wyczerpania wartości umowy.
4. Wszystkie kwoty wyrażone są wyłącznie w walucie PLN (złoty polski) z dokładnością do 1 grosza, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Adres: ………..…….………….……………………………………………………….……………………………………………..………………………………

….…………………………..…………..………………..…………………………….……….………………………………………..…….………………………..

osoba do kontaktu ………………..…………...…………………………………………….………………………………………………………………….

nr telefonu i nr faksu:…….……..………………………………………………………………..……………….…..…….………………………………….

adres e-mail …………………………...…………………………………………………………..………………………………………………………………

1. Informujemy, iż:\*

6.1. Następującą część prac objętych przedmiotem zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom

 ( należy wpisać zakresy części prac):

 - ……………………………………………………….……………………………………...…………………………….…………………

 - …………………………………….………………….……………………………………………………………..…………………………

 - ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

 6.2. Całość prac objętych przedmiotem zamówienia wykonamy własnymi siłami.

 **\*** *niepotrzebne skreślić*

1. Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu zakończenia całego przedmiotu zamówienia nastąpią jakiekolwiek zmiany sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w naszych dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego na piśmie.
2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z treścią i na warunkach określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………………… …………………………………….…...……………………………

Miejscowość i data (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)