Świnoujście, dnia 15.06.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.36.2023

**Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: BZP.271.1.36.2023 "Zakup i dostawa średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej   
w Świnoujściu-Przytorze"**

**Odpowiedzi na pytania wykonawców**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | pytanie | odpowiedź |
| 1. | Czy Zamawiający dopuszcza odbiór w siedzibie Wykonawcy bez dostawy samochodu do siedziby Zamawiającego i ubezpieczenia go na czas transportu, jeżeli Wykonawca podczas odbioru przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu oraz umożliwi pozostawienie pojazdu w depozycie na czas dokonania tych czynności ? | Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy i zapis pozostaje w dotychczasowym brzmieniu. |
| 2. | Czy Zamawiający obniży wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy do wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia umownego brutto zamówienia, o której mowa w § 7 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ? | Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy, jednocześnie dopuszcza obniżenie wysokości kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości do 0,05 % wartości kwoty wynagrodzenia umownego brutto zamówienia, o której mowa w § 7 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. |
| 3. | Czy Zamawiający obniży wysokość kar umownych za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy do wysokości 0,01% wartości kwoty wynagrodzenia umownego brutto zamówienia, o której mowa §7 za każdy dzień zwłoki, licząc do następnego dnia po upływie terminu określonego przez strony w celu usunięcia wad ? | Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy, jednocześnie dopuszcza obniżenie wysokości kar za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy do wysokości 0,05 % wartości kwoty wynagrodzenia umownego brutto zamówienia, o której mowa w § 7 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez strony w celu usunięcia wad. |
| 4. | Czy Zamawiający dopuści zamontowanie na dachu kabiny, opływowej, dopasowanej do szerokości dachu sygnalizacji świetlnej wykonanej z poliwęglanu ? Sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego wbudowana w nakładkę-nadbudowę kompozytową dachu, dopasowaną do szerokości dachu, zapewniającą opływowość kształtu i możliwość i możliwość zahaczenia np. o gałęzie. Zamontowane symetrycznie, lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED z min. 10 modułami LED, po 6 min LED każdy. Pośrodku dachu zamontowana lampa z podświetlanym napisem „Straż”. | Tak, Zamawiający dopuszcza. |
| 5. | Czy Zamawiający dopuści automatyczne włączane odświetlania skrytek po otwarciu skrytki bez dodatkowego urządzenia w kabinie służącego do ręcznego włączenia/wyłączenia oświetlenia skrytek ? | Tak, Zamawiający dopuszcza. |
| 6. | Czy Zamawiający dopuszcza latarki przenośne generujące strumień świetlny o mocy min. 60 lm z trzema trybami świecenia: 60lm, 100lm i 200 lm? | Tak, Zamawiający dopuszcza. |
| 7. | Czy Zamawiający dopuszcza aby poręcze ułatwiające wejście na dach umieszczone były w górnej części zabudowy, a nie w górnej części drabinki ? | Tak, Zamawiający dopuszcza. |
| 8. | Czy Zamawiający skrzynie na dachu o wymiarach min. 1400x460x270 mm lub min. 2600x550x350 ? | Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy, jednocześnie dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę na dachu dwóch skrzyń o wymiarach min. 2600x550x350 mm oraz 800x550x350 mm wraz z uchwytami/mocowaniami na węże ssawne W110-2500-ŁA PCV montowane pod drabiną ratowniczą dwuprzęsłową ZS-2100/3. |
| 9. | Czy Zamawiający dopuszcza nasady tłoczne W75 po jednej z każdej stron pojazdu ? | Tak, Zamawiający dopuszcza. |
| 10. | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego zabezpieczenia osłonami lamp sygnalizacyjnych na dachu jeżeli lampy wykonane są z trwałego i wytrzymałego poliwęglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne ? | Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego zabezpieczenia osłonami lamp sygnalizacyjnych na dachu jeżeli lampy wykonane są z trwałego i wytrzymałego poliwęglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne. |