Nr postępowania: C/6/2025

**Załącznik nr 9**

**URZĄDZENIA WODNO-MELIORACYJNE**

**W LASACH MIEJSKICH**

- **rozliczenie ryczałtowe**

Wyszczególnienie prac objętych wartością ryczałtową:

- likwidacja zatorów na ciekach

- udrażnianie studni, przepustów, zakładanie brakujących szandorów (w przypadku ich zniszczenia lub  
 kradzieży),

- odmulanie odcinków newralgicznych tj. połączenia cieków Zielonki i Żabieńca w rejonie jeziora   
 Głuszec, Osówki na przebiegu od Polany Sportowej do ul. Droga Siedmiu Młynów, połączenia   
 Kijanki z Żabińcem w okolicy ul. Miodowej,

- regulacja zastawek w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego

Przeglądu cieków należy dokonywać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz każdorazowo   
po zgłoszeniu przez Zamawiającego (np. po intensywnych opadach deszczu) również w dni wolne   
od pracy.

W zakresie przeglądu krat i przepustów Wykonawca zobowiązany jest do:

- oczyszczenia krat i terenu przyległego (minimum 2 m od kraty) z zanieczyszczeń,

- zebrania i wywozu zanieczyszczeń na wysypisko wraz z opłatami,

- naprawy krat (uzupełnienie prętów, prostowanie, itp.)

- wyjęcia krat z wody, założenie,

- usunięcia padliny.