Naprawa pompy infuzyjnej S1 Medima , nr seryjny 0100157/05

1. Obudowa Sx przód.
2. Folia wyświetlacza PANEL 47.
3. Tabliczka typ pompy SX wyp. 10x60.
4. Docisk strzykawki.
5. Oś docisku strzykawki.
6. Płytka potencjonometru kpl.
7. Płytka CPU z wyświetlaczem kpl.
8. Nóżka samoprzylepna f20, biała.
9. Akumulator (pakiet).