Załącznik nr 1a do SWZ

**PRZEDSTAWIENIE POZIOMU ZAMULENIA KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH**

**NA TERENIE 42. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO W RADOMIU**

Na podstawie przeprowadzonej w dniach 5-6 września 2024r. inspekcji studzienek kolektorów deszczowych na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Zostało zmierzone procentowe zamulenie kolektorów. Wyniki zamieszczono w tabelach poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K 2** | | | | | | | |
| Średnica | fi 600 | fi 500 | fi 400 | fi 350 | fi 300 | fi 250 | fi 200 |
| Zamulenie (śr. %) | 40% | 30% | 40% | 35% | 30% | 40% | 40% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K 3** | | | | | | | |
| Średnica | fi 600 | fi 500 | fi 400 | fi 350 | fi 300 | fi 250 | fi 200 |
| Zamulenie (śr. %) | 40% | ------ | 30% | ------ | 40% | ------- | 30% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K 4** | | | | | | | |
| Średnica | fi 600 | fi 500 | fi 400 | fi 350 | fi 300 | fi 250 | fi 200 |
| Zamulenie (śr. %) | ------- | 25% | 20% | 45% | 50% | 40% | 40% |