**Załącznik nr 2**

Katalog podstawowych części zamiennych wchodzących w skład systemów  
SWiN i SKD, ulegających najczęstszym awariom.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa części/typ | Podstawowe parametry | Ilość | Cena elementu wraz z wymianą brutto |
| BRAMA POZNANIA | | |  |  |
| 1 | Centrala alarmowa Galaxy Dimension C520-C | C520-C / Honeywell | 1 szt |  |
| 2 | Zasilacz Galaxy Power RIO w obudowie P026 | P026 / Honeywell | 1 szt |  |
| 3 | Zasilacz Galaxy Power RIO w większej obudowie P026 + | P026+ / Honeywell | 1 szt |  |
| 4 | Kontroler 2 przejść w obudowie | DCM / Honeywell | 1 szt |  |
| 5 | Koncentrator, 8 linii, 4 wyjścia | A158 / Honeywell | 1 szt |  |
| 6 | Moduł Ethernet | E080-10 / Honeywell | 1 szt |  |
| 7 | Czujka ruchu dualna | DT 7550UK2 / Honeywell | 1 szt |  |
| 8 | Klawiatura dotykowa | CP045 / Honeywell | 1 szt |  |
| 9 | Klawiatura LCD | CP050 / Honeywell | 1 szt |  |
| 10 | Sygnalizator | Cequra / Honeywell | 1 szt |  |
| 11 | Przycisk napadowy | PNK1 /Satel | 1 szt |  |
| 12 | Zasilacz buforowy | ZBF-12V-3A /MW Power | 1 szt |  |
| 13 | Przycisk wyjścia | XB/PP25 /CQR | 1 szt |  |
| 14 | Przycisk wyjścia awaryjnego | FP3/GR /CQR | 1 szt |  |
| 15 | Czytnik zbliżeniowy | HID - kompatybilny z DCM | 1 szt |  |
| 16 | Akumulator 18Ah | Gwarancja:24 miesiące Żywotność:9 lat | 1 szt |  |
| 17 | Akumulator 7Ah | Gwarancja:24 miesiące Żywotność:9 lat | 1 szt |  |
| 18 | Akumulator 26Ah | Gwarancja:24 miesiące Żywotność:9 lat | 1 szt |  |
| CSE ENIGMA | | |  |  |
| 19 | Centrala alarmowa |  | 1 szt |  |
| 20 | Moduł komunikacyjny |  | 1 szt |  |
| 21 | Manipulator |  | 1 szt |  |
| 22 | Ekspander wejść |  | 1 szt |  |
| 23 | Zasilacz buforowy |  | 1 szt |  |
| 24 | Sygnalizator akustyczno-optyczny |  | 1 szt |  |
| 25 | Przycisk napadowy |  | 1 szt |  |
| 26 | Czujka dualna PIR+MW |  | 1 szt |  |
| 27 | Czujka dualna PIR+zbicia szkła |  | 1 szt |  |
| 28 | Czujka zbicia szkła |  | 1 szt |  |
| 29 | Kontaktron okienny/drzwiowy |  | 1 szt |  |
| 30 | Akumulator 18Ah | Gwarancja:24 miesiące Żywotność:9 lat | 1 szt |  |
| 31 | Akumulator 7Ah | Gwarancja:24 miesiące Żywotność:9 lat | 1 szt |  |
| Godzina pracy serwisanta w dni powszednie | | | 1 godz |  |