**Nr sprawy: 03/ZTS/2023**

**Załącznik Nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:   
**„Dostawa dwóch sztuk autobusów do NCBJ ZTS w formie leasingu operacyjnego- 2 części”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego,** na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „Pzp”], o szacunkowej wartości przekraczającej progi unijne.

**Dane dotyczące Wykonawcy/ów**

Nazwa: ..................................................................................................................................................

Siedziba: ..................................................................................................................................................

Województwo:…………………………………………………………………………..…………………...

Adres poczty elektronicznej: .................................................

Strona internetowa: .................................................

Numer telefonu: ……........................................

Numer faksu: …….........................................

Numer REGON: .................................................

Numer NIP: .................................................

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (średnie/ małe/mikro) ...............................................................

Osoba/y upoważniona do reprezentowania Wykonawcy/ów i podpisująca/ce ofertę:

……………………………………………………………………………………………………..…………

**Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:**

Imię i nazwisko.................................................................................................................................................

Stanowisko ......................................................................................................................................................

Telefon: ..............................................., faks: ..................................................................................................

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………...

**Zakres:** (zaznaczyć właściwe)

* do reprezentowania w postępowaniu
* do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
* do zawarcia umowy

**Dane dotyczące Zamawiającego**

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Zakład Transportu Samochodowego

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

**Oferowany przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. autobusów realizowana w formie leasingu do NCBJ ZTS zgodnie z Załącznikiem 1 A oraz Załącznikiem 1B.

* **Cena ofertowa za wykonanie zamówienia dla części nr 1\*:**

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zmówienia za cenę :

netto..........................................................................................................................................................PLN

VAT (stawka ……..…%)

Kwota: .....................................................................................................................................................PLN

brutto: ......................................................................................................................................................PLN

Cena ofertowa brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Oferowany okres gwarancji 24 / 36 / 48(\*) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.**

***\* niepotrzebne skreślić***

* **Cena ofertowa za wykonanie zamówienia dla części nr 2\*:**

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zmówienia za cenę :

netto..........................................................................................................................................................PLN

VAT (stawka ……..…%)

Kwota: .....................................................................................................................................................PLN

brutto: ......................................................................................................................................................PLN

**Oferowany okres gwarancji 24 / 36 / 48(\*) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.**

***\* niepotrzebne skreślić***

**1.** Cena ofertowa brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**2.** Akceptuję fakt, że zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane po prawidłowym zrealizowaniu dostawy przedmiotu zamówienia oraz po sporządzeniu protokołu końcowego, podpisanego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (szczegółowe wymagania określają Istotne postanowienia umowy określone w Rozdziale VIII SWZ).

**Oświadczenia:**

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia;
2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie stanowi on przedmiotu żadnego zastawu, zabezpieczenia czy egzekucji.
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczną (Załącznikiem A1 oraz Załącznikiem 1B) oraz warunkami istotnych postanowień umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
5. Akceptujemy, warunki płatności na zasadach opisanych w istotnych postanowieniach umowy.
6. Parametry techniczno-użytkowe oraz wyposażenie, które autobusy musi bezwzględnie spełnić zgodnie z wymaganiami zawartymi w poniższej tabeli:

**Dla Części nr 1 (Autobus nr 1)\*zgodnie z wymaganiami Załącznika 1A (specyfikacja techniczna)**

**Oferuję autobus nr marki….…………………….rok produkcji………………..……..**

**nr VIN……………………………….…………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wymagania Zamawiającego** | **Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagania**  **Spełnia/Nie spełnia (\*) – wpisać oferowany (rzeczywisty) parametr** |
| 1 | Rok produkcji 2023 |  |
| 2 | Ilość miejsc -35 +1/pilot/ + 1/kierowca/ łącznie 37 miejsc |  |
| 3 | Pojemność silnika - max 4500cm3/4 cylindry w rzędzie |  |
| 4 | Moc silnika – min 120 kW |  |
| 5 | Norma emisji spalin – EURO VI |  |
| 6 | Długość autobusu- 8000 - 9000 mm |  |
| 7 | Szerokość autobusu -2250 – 2300 mm |  |
| 8 | Wysokość całkowita z klimatyzacją dachową max 3200 mm |  |
| 9 | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) min. 10.500 kg |  |
| 10 | Bagażnik główny min. 3,7 m3 |  |
| 11 | Zbiornik paliwa min. 190 l |  |
| 12 | Zbiornik Ad-Blue min. 25 l |  |
| 13 | Rozstaw osi 4500 - 4600 |  |
| 14 | Wysokość wnętrza min. 1.900 mm |  |
| 15 | Promień zawracania po śladzie kół max. 8000 mm |  |
| 16 | Opony bezdętkowe |  |
| 17 | Rozmiar ogumienia 245/70 R 17,5 |  |
| 18 | Typ ogumienia-całoroczne M+S jednakowe na wszystkich kołach |  |
| 19 | Skrzynia biegów manualna ze wspomaganiem pneumatycznym 6 biegów + wsteczny |  |
| 20 | Sprzęgło suche jednotarczowe sterowane hydraulicznie ze  wspomaganiem pneumatyczny |  |
| 21 | Zwalniacz elektromagnetyczny typu TELMA |  |
| 22 | Zawieszenie przednie – belka sztywna na resorach parabolicznych |  |
| 23 | Zawieszenie tylne - poduszki powietrzne |  |
| 24 | Hamulce główne pneumatyczne tarczowe na obu osiach |  |
| 25 | Hamulec pomocniczy – pneumatyczny na oś tylną |  |
| 26 | Systemy bezpieczeństwa ESC (ESP), EBS, ABS, ASR |  |
| 27 | Systemy wspomagające AEBS, LDWS |  |
| 28 | Akumulatory 2x 105Ah (12V) |  |
| 29 | Alternator 120A (24V) |  |
| 30 | Kolor autobusy- jednolity biały |  |
| 31 | Samonośna kabina pasażerska na ramie zabezpieczona antykorozyjnie w procesie kataforezy. Klapy boczne i tylna alumin. |  |
| 32 | Drzwi przednie i środkowe sterowane pneumatycznie |  |
| 33 | Ogranicznik prędkości do 100 km/godz. |  |
| 34 | Ogrzewanie wodne min. 12 kW |  |
| 35 | Hamulec przystankowy sterowany ręcznie |  |
| 36 | Klimatyzacja dachowa o moc min. 14 kW |  |
| 37 | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 38 | Szyby boczne podwójne przyciemniane |  |
| 39 | Szklane klapy dachowe 2 szt. służące także jako wyjście awaryjne |  |
| 40 | Fotel kierowcy pneumatyczny : 3- punktowy bezwładnościowy pas  bezpieczeństwa, regulacja fotela: kołyskowa, regulowany zagłówek  wzdłużna, wysokości, pochylenie oparcia, dopasowanie do wagi  kierowcy |  |
| 41 | Fotele pasażerskie turystyczne, wysokie, uchwyty w oparciach |  |
| 42 | Zagłówki skórzane |  |
| 43 | Pasy bezpieczeństwa dla pasażerów 2 punktowe |  |
| 44 | Fotele odchylane i rozsuwane do korytarza |  |
| 45 | Półki bagażowe po obu stronach nad siedzeniami |  |
| 46 | Stoliki składane oraz siateczki na oparciach |  |
| 47 | Panele nad pasażerami z lampkami, dyszą nawiewu, przywołaniem  obsługi |  |
| 48 | Nagłośnienie wnętrza, radioodtwarzacz, mikrofon, monitor z przodu  Pojazdu |  |
| 49 | Zasłonki okien przednich i tylnych |  |
| 50 | Rolety słoneczne okna przedniego |  |
| 51 | Lodówka |  |
| 52 | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| 53 | Apteczka, gaśnice, młotki do awaryjnego zbicia szyb |  |
| 54 | Leżanka do odpoczynku kierowcy płaska o wymiarach 210x 70 cm |  |
| 55 | Zdejmowana wykładzina dywanowa do korytarza |  |
| 56 | System przeciwpożarowy w przedziale silnika/ wykrywanie i gaszenie  pożaru/ |  |
| 57 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 58 | Siedziba serwisu gwarancyjnego w promieniu max.30 km od siedziby  zamawiającego |  |
| 59 | Oferowany autobus musi spełniać wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia/DZ.U.z 2016r., poz. 2022/, warunkujące dopuszczenie do ruchu bez żadnych odstępstw, czego potwierdzeniem musi być posiadanie aktualnego „Świadectwa homologacji typu pojazdu”, wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu. Dopuszcza się posiadanie dla oferowanego autobusu aktualnego europejskiego „ Świadectw homologacji „ wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin ważności takiego świadectwa musi być wystarczający dla dopełnienia przez Zamawiającego wszystkich formalności rejestracyjnych. |  |

**Dla Części nr 2 (Autobus nr 2)\* zgodnie z wymaganiami Załącznika 1B (specyfikacja techniczna)**

**Oferuję autobus nr marki….…………………….rok produkcji………………..……..**

**nr VIN……………………………….…………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wymagania Zamawiającego** | **Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagania**  **Spełnia/Nie spełnia (\*) – wpisać oferowany (rzeczywisty) parametr** |
| 1 | Rok produkcji 2023 |  |
| 2 | Ilość miejsc -35 +1/pilot/ + 1/kierowca/ łącznie 37 miejsc |  |
| 3 | Pojemność silnika - max 4500cm3/4 cylindry w rzędzie |  |
| 4 | Moc silnika – min 120 kW |  |
| 5 | Norma emisji spalin – EURO VI |  |
| 6 | Długość autobusu- 8000 - 9000 mm |  |
| 7 | Szerokość autobusu -2250 – 2300 mm |  |
| 8 | Wysokość całkowita z klimatyzacją dachową max 3200 mm |  |
| 9 | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) min. 10.500 kg |  |
| 10 | Bagażnik główny min. 3,7 m3 |  |
| 11 | Zbiornik paliwa min. 190 l |  |
| 12 | Zbiornik Ad-Blue min. 25 l |  |
| 13 | Rozstaw osi 4500 - 4600 |  |
| 14 | Wysokość wnętrza min. 1.900 mm |  |
| 15 | Promień zawracania po śladzie kół max. 8000 mm |  |
| 16 | Opony bezdętkowe |  |
| 17 | Rozmiar ogumienia 245/70 R 17,5 |  |
| 18 | Typ ogumienia-całoroczne M+S jednakowe na wszystkich kołach |  |
| 19 | Skrzynia biegów manualna ze wspomaganiem pneumatycznym 6 biegów + wsteczny |  |
| 20 | Sprzęgło suche jednotarczowe sterowane hydraulicznie ze  wspomaganiem pneumatyczny |  |
| 21 | Zwalniacz elektromagnetyczny typu TELMA |  |
| 22 | Zawieszenie przednie – belka sztywna na resorach parabolicznych |  |
| 23 | Zawieszenie tylne - poduszki powietrzne |  |
| 24 | Hamulce główne pneumatyczne tarczowe na obu osiach |  |
| 25 | Hamulec pomocniczy – pneumatyczny na oś tylną |  |
| 26 | Systemy bezpieczeństwa ESC (ESP), EBS, ABS, ASR |  |
| 27 | Systemy wspomagające AEBS, LDWS |  |
| 28 | Akumulatory 2x 105Ah (12V) |  |
| 29 | Alternator 120A (24V) |  |
| 30 | Kolor autobusy- jednolity biały |  |
| 31 | Samonośna kabina pasażerska na ramie zabezpieczona antykorozyjnie w procesie kataforezy. Klapy boczne i tylna alumin. |  |
| 32 | Drzwi przednie i środkowe sterowane pneumatycznie |  |
| 33 | Ogranicznik prędkości do 100 km/godz. |  |
| 34 | Ogrzewanie wodne min. 12 kW |  |
| 35 | Hamulec przystankowy sterowany ręcznie |  |
| 36 | Klimatyzacja dachowa o moc min. 14 kW |  |
| 37 | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 38 | Szyby boczne podwójne przyciemniane |  |
| 39 | Szklane klapy dachowe 2 szt. służące także jako wyjście awaryjne |  |
| 40 | Fotel kierowcy pneumatyczny : 3- punktowy bezwładnościowy pas  bezpieczeństwa, regulacja fotela: kołyskowa, regulowany zagłówek  wzdłużna, wysokości, pochylenie oparcia, dopasowanie do wagi  kierowcy |  |
| 41 | Fotele pasażerskie turystyczne, wysokie, uchwyty w oparciach |  |
| 42 | Zagłówki skórzane |  |
| 43 | Pasy bezpieczeństwa dla pasażerów 2 punktowe |  |
| 44 | Fotele odchylane i rozsuwane do korytarza |  |
| 45 | Półki bagażowe po obu stronach nad siedzeniami |  |
| 46 | Stoliki składane oraz siateczki na oparciach |  |
| 47 | Panele nad pasażerami z lampkami, dyszą nawiewu, przywołaniem  obsługi |  |
| 48 | Nagłośnienie wnętrza, radioodtwarzacz, mikrofon, monitor z przodu  Pojazdu |  |
| 49 | Zasłonki okien przednich i tylnych |  |
| 50 | Rolety słoneczne okna przedniego |  |
| 51 | Lodówka |  |
| 52 | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| 53 | Apteczka, gaśnice, młotki do awaryjnego zbicia szyb |  |
| 54 | Leżanka do odpoczynku kierowcy płaska o wymiarach 210x 70 cm |  |
| 55 | Zdejmowana wykładzina dywanowa do korytarza |  |
| 56 | System przeciwpożarowy w przedziale silnika/ wykrywanie i gaszenie  pożaru/ |  |
| 57 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 58 | Siedziba serwisu gwarancyjnego w promieniu max.30 km od siedziby  zamawiającego |  |
| 59 | Oferowany autobus musi spełniać wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia/DZ.U.z 2016r., poz. 2022/, warunkujące dopuszczenie do ruchu bez żadnych odstępstw, czego potwierdzeniem musi być posiadanie aktualnego „Świadectwa homologacji typu pojazdu”, wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu. Dopuszcza się posiadanie dla oferowanego autobusu aktualnego europejskiego „ Świadectw homologacji „ wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin ważności takiego świadectwa musi być wystarczający dla dopełnienia przez Zamawiającego wszystkich formalności rejestracyjnych. |  |

***\*Wypełnić tabelę w zależności na, którą CZĘŚĆ Wykonawca będzie składał ofertę.***

1. **Wniesiono wadium w wysokości:**

Nie dotyczy.

1. **Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie przepływu takich danych**) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści w/w oświadczenia Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia można dokonać poprzez wykreślenie.**

**Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:**

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

**Podwykonawcom zamierzam powierzyć niżej wymienione części zamówienia (należy podać dane podwykonawców)**

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Zakres prac przewidziany do powierzenia podwykonawcom stanowi ............... % wartości zamówienia.

**Inne informacje Wykonawcy, w tym zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (**

………………………………………….……………………………………………………………….……

………………………………………….…………………………………………………………….………

………………………………………….…………………………………………………….………………

**Wykaz osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym, w tym odpowiedzialnych za dokonywanie ustaleń i wykonanie zobowiązań umowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i nazwisko** | **Numer telefonu,**  **numer faksu,**  **adres poczty e-mail** | **Zakres odpowiedzialności** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Dokumenty**

Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego do oferty załączam:

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................przedstawiciela Wykonawcy