Załącznik nr 1 Raducz, 11.12.2020r.

**MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**TRAKTOREK OGRODOWY**

- Moc silnika nie mniej niż 13kW,

- Pojemność silnika nie mniej niż 650 cm3,

- Rodzaj paliwa – benzyna,

- Szerokość cięcia trawy w zakresie 115 – 130 cm,

- Regulacja wysokości koszenia w zakresie 30 – 90 mm,

- Pojemnik na trawę o pojemności nie mniejszej niż 300l.,

- Urządzenie tnące wyposażone w kółka podporowe,

- Funkcja rozdrabniania trawy,

- Wyłącznik bezpieczeństwa zintegrowany z fotelem,

- Możliwość podłączenia przedniej zamiatarki i odśnieżarki oraz podczepienia przyczepki,

- Gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące,

- Bezpłatne przeglądy i serwis w trakcie trwania gwarancji w miejscu eksploatacji urządzenia,

- Certyfikat bezpieczeństwa – atest,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Instruktaż dla osób obsługujących urządzenie z eksploatacji i konserwacji sprzętu w miejscu eksploatacji.

Przykładowe urządzenia spełniające w/wym. warunki STIGA ESTATE 7122 HWSY lub STHIL 6127