**Szorowarka kompaktowa Karcher BD 50 / 50 C BP CLASSIS**

**– szczegółowe wymagania techniczne:**

**Rodzaj napędu:** zasilanie bateryjnie

**Szerokość robocza szczotek:** 510 mm

**Szerokość robocza / odkurzanie:** 900 mm

**Zbiornik wody: czystej / brudne:** 50 l / 50 l

**Szerokość skrętu w alejce:** 1240 mm

**Waga bez akcesoriów:** 52 kg

**Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 1170 mm x 570 mm x 1025 mm

**Szorowarka w zestawie musi posiadać:**

* elektrozawór do automatycznego odcięcia wody
* czytelne symbole i panel sterowania
* 2 akumulatory żelowe 12V105aH
* prostownik 24V/10A
* belkę ssącą z zamontowanymi gumami
* okrągłą czerwoną szczotkę

**Okres gwarancji:** minimum 2 lata