**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia** jest naprawa sprzęgła elektromagnetycznego napędu wału autopompy, pojazdu pożarniczego marki MAN UC 02971 dla WSP Dęblin. Po przeprowadzeniu oceny stanu technicznego, zostało stwierdzone uszkodzenie podpory wału napędowego, uszkodzenie sprzęgła elektromagnetycznego napędu wału w postaci wypracowania gniazda mocującego flanszę napędową, oraz głośną pracę łożysk zespołu sprzęgającego. Ponadto stwierdzono, zużycie wału zdawczego w postaci wypracowania frezów i flanszy, bezpośrednio przy sprzęgle elektromagnetycznym. Ze względu na bezpieczeństwo, jak również wykluczenie dalszych uszkodzeń pojazd został wyłączony   
z eksploatacji. Wykonanie usługi ma na celu, przywrócenie sprawności technicznej   
i dopuszczenia do dalszej eksploatacji pojazdu WSP Dęblin .

**Warunki i okres wymaganej gwarancji/rękojmi:**

- 12 miesięcy od daty odbioru końcowego wykonanej usługi (podpisania protokołu odbioru usługi).

**Sugerowane warunki, uprawnienia, doświadczenie i inne wymagania, które powinien spełniać wykonawca:**

-Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących uprawnień oraz doświadczenia.

**Protokół z wykonania usługi.**

Odbiór usługi potwierdzony jest „Protokołem Odbioru Wykonania Usługi”, przygotowanym przez Wykonawcę oraz podpisanym przez Zamawiającego lub ich upoważnionych przedstawicieli co stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.