**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów do wideokonferencji **do Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1** o wskazanych poniżej lub równoważnych parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wskazane.

**W ofercie należy podać nazwę producenta, typ oraz model** oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. **Do oferty należy dołączyć specyfikację zaoferowanego produktu umożliwiającą weryfikację oferty pod kątem zgodności   
z wymaganiami Zamawiającego.**

System do wideokonferencji ma charakter mobilny i składa się głównie z monitora 75’’, wózka przejezdnego, videobara oraz ekranu sterującego.

Poniżej minimalne wymagane parametry techniczne:

1. **Monitor 75’’ – 1 szt.**

* Rozdzielczość natywna 4K (min 3840x2160)
* Kontrast min 3800:1
* Kąt widzenia min. 175x175
* Jasność min. 350 nitów
* Czas pracy 16/7
* Gamut kolorów min 91%
* Kolory: 16,7M
* Wbudowane głośniki (10W+10W)
* Mocowanie VESA 400x400

1. **Wózek przejezdny – 1 szt.**

* Stabilna, aluminiowa konstrukcja na kółkach z blokadą
* kolor czarny
* dostosowany do ekranów 75-85’’
* maksymalne obciążenie 115 kg
* możliwość odchylenia ekranu o min. 10st.
* mocowanie VESA od 100x100 do 900x600
* dodatkowa półka metalowa na urządzenia

1. **Videobar – 1 szt.**

* System klasy „all in one” do wideokonferencji grupowych
* Wbudowana kamera PTZ, zoom optyczny 5x, cyfrowe zbliżenie 3x
* Obsługiwane tryby obrazu: 576p. 720p, 900p, 1440p, 2160p
* Ilość fps – 30
* Wbudowane głośniki 8W z redukcją hałasu i kancelacją echa, poziom wyjściowy 92/99dB
* 3 porty HDMI
* 3 porty USB 3.2 typu A
* Wbudowane 6 mikrofonów wielokierunkowych
* Wbudowany Ethernet z RJ45
* WiFi
* Obsługiwane systemy Windows: Win10, Win11
* Obsługiwane systemy MAC: OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
* Pilot zdalnego sterowania
* Uchwyt dedykowny producenta do montażu videobara w systemie VESA

1. **Ekran sterujący – 1 szt.**

* Kompatybilność z Microsoft Teams Room, Goole Meet
* Ekran dotykowy o przekątnej min 10’’ i rozdzielczości min 1280x800 pixeli
* Technologia pojemnościowa z oleofobową powłoką
* Wbudowany czujnik ruchu
* Łączność: Ethernet lub Wifi

1. **Moduł do podłączenia laptopa – 1 szt.**

* Koncentrator / przedłużacz USB-C z wtyczkami USB A i USB-C 3.0, służący do podłączenia systemu videokonferencyjnego do laptopa użytkownika z innym niż MS Teams oprogramowaniem

1. **Dodatkowe akcesoria wymagane:**

* Systemowy przedłużacz min. 10m do dodatkowego mikrofonu
* Dodatkowy mikrofon systemowy
* Kabel aktywny USB C 3.1– min. 10m
* Kabel HDMI min. 10m
* Przedłużacze – listwa zasilająca min. 10 m oraz okablowanie ruchome

1. **Wymagania instalacyjne:**

* Urządzenia należy dostarczyć, zmontować i uruchomić w miejscu przeznaczenia
* Udzielana gwarancja na dostarczony system – min. 12 miesięcy.