**WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĄGNIKA ROLNICZEGO – Zadanie 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** |  **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Oferowane parametry Potwierdzenie spełniania wymagań wypełnia Oferent** |
| 1. | Fabrycznie nowy, niezarejestrowany, rok produkcji nie starszy niż 2020 |  |
| 2. | Moc znamionowa minimum 86 KM |  |
| 3. | Minimalna prędkość 40 km/h |  |
| 4. | Klimatyzacja |  |
| 5. | Liczba biegów 12x12 + półbiegi (24x24) |  |
| 6. | Napęd 4x4 |  |
| 7. | Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego |  |
| 8. | Ogumienie tył minimum 540/65R34 |  |
| 9. | Ogumienie przód minimum 440/65R24 |  |
| 10. | Fotel kierowcy pneumatyczny |  |
| 11. | Kabina z homologacją na dwie osoby |  |
| 12. | Przedni TUZ  |  |
| 13. | Tylny WOM 540/540E/1000 |  |
| 14. | Błotniki przód i tył |  |
| 15. | Przedni napęd załączony elektro-hydraulicznie  |  |
| 16. | Rewers elektrohydrauliczny  |  |
| 17. | Hydraulika: min 3 pary wyjść hydraulicznych |  |
| 18. | Wydajność pompy hydraulicznej min 60 l/min |  |
| 19. | Radio montowane fabrycznie z nagłośnieniem  |  |
| 20. | Gwarancja minimum 36 miesięcy  |  |
| 21. | **Wymagane dokumenty:**1)      dokumenty umożliwiające rejestrację,2)      instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim,3)     książka gwarancyjna. |  |

**Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP )**

**Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty - w przypadku składania oferty na zadanie 1.**