|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Niszczarka biurowa – 17 szt.****Model ……………………………..****Producent ……………………….****Rok produkcji ……………………..** |  |  |
| **L.p.** | **Parametry, funkcjonalności** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | Szerokość ścinka | 4 x 38 mm |  |
|  | System cięcia | paskowo – odcinkowy (CC) |  |
|  | Szczelina podawacz papieru | 225 mm |  |
|  | Szczelina podawacza dla płyt kompaktowych | 122 mm |  |
|  | Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²) | 15 |  |
|  | Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²) | 17 |  |
|  | Pojemność kosza na ścinki | 28 litrów |  |
|  | Poziom bezpieczeństwa – kategoria P | P-4 |  |
|  | Poziom bezpieczeństwa – kategoria Tx | Tx-1 |  |
|  | Poziom bezpieczeństwa – kategoria Ex | Ex-2 |  |
|  | Poziom bezpieczeństwa – kategoria O | O-1 |  |
|  | Niszczy karty kredytowe | Tak |  |
|  | Niszczy płyty CD | Tak |  |
|  | Odporna na zszywki biurowe | Tak |  |
|  | Automatyczny podajnik papieru | Nie |  |
|  | Automatyczny START/STOP | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Pojedyncze |  |
|  | Automatyczne wyłączenie | Tak |  |
|  | Zerowy pobór prądu ( po przerwie w pracy) | Tak |  |
|  | Kółka | Tak |  |
|  | Rewers | Automatyczny |  |
|  | Waga netto | Do 9,50 kg |  |
| 1. **waga**
 | Waga brutto | Do 10,50 kg |  |
|  | Wysokość | Do 660 mm |  |
|  | Szerokość | Do 400 mm |  |
|  | Głebokość | Do 310 mm |  |
|  | Gwarancja na noże tnące | 24 m-ce |  |
|  | Gwarancja na urządzenie | 24 m-ce |  |
|  | Typ urządzenia | biznesowe |  |
|  | Niszczy | A4, karty kredytowe, płyty CD/DVD |  |
|  | Funkcje | Automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, skrętne kółka, odporna na spinacze biurowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy) |  |
|  | Dodatkowe cechy niszczarki | Autoczyszczenie -polega na samoczynnym włączeniu się niszczarki do pracy „w przód”, a następnie do pracy „w tył”. Cykl ten zostanie powtórzony trzykrotnie, fotokomórka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers |  |
|  | **Gwarancja: min 24 m-ce od dostawy** | TAK |  |

Data …………………………… Podpis uprawnionego Wykonawcy ……………………………………..