# herb_trz0bGmina Trzebownisko

**36-001 Trzebownisko 976**

**tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719**

**http://www.trzebownisko.pl
poczta@trzebownisko.pl**

BR.271.1.1.2021 Trzebownisko, dnia 12-05-2021 r.

**Wyjaśnienia**

Dotyczy postepowania pn.: **Budowa drogi gminnej wewnętrznej KDL odcinek W6-W13 , stanowiącej II etap uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Tajęcina**

 Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy pytania – pismo z dnia 12

.05.2021r.

**Pytanie 1**

Czy do wykonania przepustów betonowych fi800 należy zastosować rury Wipro?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Do wykonania przepustów betonowych fi800 należy zastosować rury betonowe lub żelbetowe o parametrach co najmniej takich jak opisano w *SST D-3.18. przepusty pod zjazdami i pod drogami oraz w projekcie budowlanym i wykonawczym* lub rury o parametrach lepszych niż opisane (co należy wykazać). Zamawiający nie wymaga stosowania konkretnych marek rur czy też producentów.

Z poważaniem

Lesław Kuźniar
WÓJT GMINY

