**Załącznik nr 7 do SWZ**

8/ZP/2024

**Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 550 000 litrów oleju napędowego Ekodiesel   
   o parametrach PN-EN 590. Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego co najmniej co drugi dzień roboczy (w przypadku większego zapotrzebowania codziennie). Jeżeli któryś z tych dni będzie dniem wolnym od pracy to inny najbliższy dzień roboczy po uzgodnieniu   
   z Zamawiającym. Wykonawca dostarczy i zamontuje zbiornik wraz z armaturą   
   w następujących lokalizacjach:

- na terenie bazy Spółki przy ul. Osadowa 1, 1 szt. przenośnego urządzenia (zbiornik wraz z armaturą) o pojemności 5.000dm3 ,

- na terenie nowej bazy przy ulicy Wyzwolenia w Bolesławiu 1 szt. przenośnego urządzenia ( zbiornik wraz z armaturą ) o pojemności 5.000 dm3 , do dystrybucji dostarczonego oleju napędowego oraz zatankuje w razie potrzeby zbiorniki mobilne 1000 l będącego własnością Zamawiającego. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał pozwolenia, decyzje i spełniał wszelkie wymogi związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zakończenie tankowania na terenie bazy Spółki do godz. 14.30 wraz z oddaniem wykazu zatankowanej ilości paliwa (wydruków - WZ) z potwierdzeniem jego odbioru.

1. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2023.1314 od 11.07.2023r. ).
2. Podana ilość paliwa jest wielkością maksymalną, a dostawa, zakup i tankowanie paliwa realizowany będzie wg bieżących potrzeb.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia do 10% ilości dostarczonego paliwa.
4. Paliwo dostarczane będzie do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy   
   i na jego koszt i ryzyko ( załadunek, transport, rozładunek). Dostawy paliwa i tankowanie dokonywane będą w dni robocze w godzinach 8.00-14.30. Kierowca indywidualnie podczas dostawy paliwa przyjmie na stan zbiornika za pomocą karty RFID (dostawa paliwa) ilość dostarczonego paliwa w temperaturze rzeczywistej. Jednorazowa dostawa będzie wynosić do 6000 litrów po uruchomieniu nowej bazy jednorazowa dostawa będzie wynosić do 10 000 litrów. Wykonawca winien na bieżąco monitorować stan paliwa w zbiornikach i niezależnie od zgłoszenia uzupełniać stan na bieżąco monitorując rozchód dzienny paliwa. Opisany   
   w załączniku nr 8 do SWZ zbiorniki Wykonawca dostarczy i zamontuje na własny koszt   
   w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Sprawność działania urządzeń dystrybucyjnych potwierdzona zostanie w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. W okresie trwania umowy Zamawiający będzie uprawniony do zmiany lokalizacji zbiorników.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół przyjęcia każdej dostawy określający ilość **dostarczonego oleju napędowego w warunkach rzeczywistych – WZ-ka\*Olej napędowy (Przy temp. Produktu)**, potwierdzonej wydrukami i czytelnym potwierdzeniem odbioru przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Zamawiający może dokonać kontrolnego pomiaru ilości paliwa   
   w obecności Wykonawcy i sporządzić z tej czynności notatkę. Wykonawca obowiązany będzie przedstawić świadectwo jakości dostarczanej partii oleju napędowego oraz aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych.
6. Zbiorniki opisane w załączniku nr 8 do SWZ będzie podlegał nieodpłatnym okresowym przeglądom, konserwacjom, kalibracji i naprawom dokonywanym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lecz nie rzadziej niż 1 raz na 6 m-cy (zima, lato). Wykonawca dostarczy na wymianę 1 rezerwowy filtr paliwa do zbiornika, który po wymianie zostanie zamieniony na nowy.
7. W ramach umowy Zamawiający cztery razy w roku przeprowadzi na koszt Wykonawcy kontrolę jakości dostarczonego oleju napędowego, badając co najmniej 3 parametry, tj: zawartość wody, siarki, zawartości zanieczyszczeń, blokadę zimnego filtra oraz temperaturę mętnienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo badania oleju częściej na swój koszt. Kontrola pobieranych próbek winna odbywać się w obecności osoby, która przywiozła olej napędowy do Zamawiającego. Osoba ta obowiązana jest potwierdzić własnoręcznym podpisem na banderoli nałożonej na pojemnik z próbką oleju, że pobrana ona została z dostawy danego dnia.
8. Umowa dostawy oleju napędowego będzie realizowana nie wcześniej niż od 13.09.2024r.