Manowo, dnia 05.03.2024r.  
  
PZD 261.6.2024.GBP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ozn. PZD 261.6.2024.GBP pn: „Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76 – 015 Manowo.

W dniu 04.03.2024r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:  
**1.** Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię z tłucznia kamiennego 0/63mm gr. 15cm w ilości 3695m2, natomiast wielkość pobocza, na którym należy wykonać w/w warstwę wynosi 792m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o informację, którą wielkość należy przyjąć by móc rzetelnie dokonać wyceny.   
**Ad1)**Pobocze tłuczniowe należy wykonać od strony jezdni w ilości 792m2 **2.** Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej 14/10cm w ilości 126m2, natomiast według załączonego projektu powierzchnia ta wynosi 166m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o informację, którą wielkość należy przyjąć by móc rzetelnie dokonać wyceny.  
**Ad2)**Należy przyjąć 166m2.  
**3.** Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ilości: 1821,00 m2, natomiast według załączonego projektu powierzchnia ta wynosi 1916m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o informację, którą wielkość należy przyjąć by móc rzetelnie dokonać wyceny.   
**Ad3)** Należy przyjąć 1916m2. **4.** Według dokumentacji projektowej należy wykonać zjazdy z kostki betonowej kolorowej. Prosimy o informację jakiego koloru ma być kostka z fazą, czy bez fazy, Behaton, czy Holland?   
**Ad4)**Kostka bez fazy koloru czerwonego lub grafitowego. **5.** Według dokumentacji projektowej należy wykonać chodnik z kostki betonowej szarej. Prosimy o informację czy kostka ma być z fazą, czy bez fazy, Behaton, czy Holland?   
**Ad5)**Kostka bez fazy.  
**6.** Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu inwestycyjnym należy wykonać rozbiórki tj.: rozbiórka zjazdów bitumicznych, rozebranie chodników i zjazdów z kostki brukowej, rozebranie krawężników i obrzeży, demontaż znaków oraz demontaż istniejącego przepustu drogowego. Prosimy o informację kto staje się właścicielem materiału pozyskanego z rozbiórek? Jeśli materiał rozbiórkowy ma zostać przekazany do Zamawiającego, to czy Zamawiający posiada wszelkie zezwolenia/ decyzje dotyczące ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych na magazynowanie materiału rozbiórkowego?  
**Ad6)**Materiał z rozbiórki do utylizacji w zakresie Wykonawcy.

**7.** Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu inwestycyjnym należy wykonać karczowanie pni drzew i krzaków oraz przycięcie gałęzi. Prosimy o informację kto staje się właścicielem karpin oraz gałęzi? Jeśli pozyskany materiał organiczny należeć będzie do Zamawiającego to proszę o informację, po czyjej stronie należeć będzie ich wywóz? Jeśli po stronie Wykonawcy prosimy o informację, gdzie należy wywieść w/w materiał?   
**Ad7)** Materiał organiczny (pnie drzew , krzaki, gałęzie) do zagospodarowania w zakresie Wykonawcy. **8.** Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej 14/10cm. Prosimy o informację czy kostka ta ma być gładka płomieniowana, czy surowo łupana?   
**Ad8)**Kostka surowa łupana**.  
9.** Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać palisadę żelbetową wysokości od 40cm do 150cm. Prosimy o rysunek przedstawiający w/w szczegół.   
**Ad9)** Lokalizacja palisady jest dokładnie wskazana na planie sytuacyjnym rysunek 2.1, powinna być wykonana dokładnie w tym miejscu w nawiązaniu do profilu krawędzi jezdni z uwzględnieniem spadków poprzecznych planowanych poboczy i chodnika.   
**10.** Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać humusowanie na grubość 5 cm, natomiast według projektu grubość ta wynosi 10cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.   
**Ad10)**Grubość warstwy humusowania 10 cm**.  
11.** Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej 14/10cm. Prosimy o informację jakiej grubości należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową?   
**Ad11)** Zgodnie z dokumentacją.  
**12.** Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać pobocze umocnione, którego warstwy składają się z 5cm humusu z obsianiem trawą oraz z 15cm kruszywa łamanego 0/63mm. Prosimy o informację, czy w tym celu można wykorzystać zamiennie kruszywo C50/30 lub C90/3? Czy potwierdzają Państwo, że w/w kruszywo należy przykryć warstwą humusu?  
**Ad12)**Zgodnie z dokumentacją.  
**13.** Według załączonej dokumentacji projektowej należy wykonać nasyp filtracyjny z warstwą ochronną z geowłókniny. Proszę o podanie parametrów jakie powinna spełniać w/w geowłóknina.   
**Ad13)**Zgodnie z ST**.  
14.** Według dokumentacji przetargowej należy wykonać rozbiórkę nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej w ilości: 58,00m2, natomiast według projektu ilość ta wynosi: 93,60m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.   
**Ad14)**Należy przyjąć 93,60m2**.  
15.** Według dokumentacji przetargowej należy wykonać rozbiórkę krawężników betonowych w ilości: 125,00mb, natomiast według projektu ilość ta wynosi: 131,00mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  
**Ad15)** Należy przyjąć 131,00mb**.  
16.** Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?  
**Ad16)** Cenę ryczałtową należy sporządzić w oparciu o wykonane z należytą starannością: dokumentację projektową, specyfikacje techniczne a także przedmiar robót. **17.** W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?  
**Ad17)**Przedmiar (kosztorys) posłuży do rozliczenia zadania z dysponentem funduszu pomocowego  
**18.** W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?  
**Ad18)** Przedmiar (kosztorys) posłuży do rozliczenia zadania z dysponentem funduszu pomocowego **19.** W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?  
**Ad19)** Przedmiar (kosztorys) posłuży do rozliczenia zadania z dysponentem funduszu pomocowego  
**20.** Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?  
**Ad20)** Cenę ryczałtową należy sporządzić w oparciu o wykonane z należytą starannością: dokumentację projektową, przedmiar robót i specyfikacje techniczne. **21.** Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?  
**Ad21)**Tak.  
**22.** Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?  
**Ad22)**Potwierdzamy.  
**23.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i aktualizacji?  
**Ad23)**Potwierdzamy, jedynie w gestii Wykonawcy leży sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.  
**24.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.   
**Ad24)**Potwierdzamy.  
**25.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.   
**Ad25)** Potwierdzamy. **26.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.   
**Ad26)** Potwierdzamy. **27.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.   
**Ad27)**Nie potwierdzamy.  
**28**. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.   
**Ad28)**Nie potwierdzamy.  
**29.** Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.   
**Ad29)**Nie potwierdzamy **30.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.   
**Ad30)** Nie potwierdzamy.

Mieczysław Zwoliński  
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg   
w Koszalinie