### Parametry zestawu: Kamera IP Dahua wraz z uchwytem parapetowym i uchwytem kamery

* ***Kamera kulista wandaloodporna IP firmy Dahua o parametrach
nie niższych niż: obiektyw: 2,7-13,5 – Motozoom, wielkość
matrycy: 5 Mpx, zasięg oświetlenia IR: 40m, prędkość transmisji
strumienia głównego 25 kl/s, zasilanie PoE, obudowa***

 ***metalowowa koloru białego.***

* ***Metalowy uchwyt parapetowy koloru białego z mocowaniem
umożliwiającym obrócenie o wymiarach nie mniejszych niż
długość wysięgu: 82 cm, wysokość wysięgu: 80 cm***
* ***Uchwyt kamery na słup DKS-105 koloru białego z regulowanym
zakresem słupka o średnicy 30-120 mm***