**Załącznik nr 3d do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 4: Niezależne drukarki stanowiskowe.**

|  |
| --- |
| **Część I – KALKULACJA CENOWA** |
| **Zamówienie podstawowe.** |
| **L.p.** | **PRZEDMIOT** | **JEDN. MIARY** | **WARTOŚĆ NETTO/ JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ** | **WARTOŚĆ NETTO** | **STAWKA VAT** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
|  | Niezależna drukarka stanowiskowa A4 mono o parametrach technicznych oraz funkcjonalno-użytkowych wyszczególnionych w punkcie 1 ppkt. 1.1. – 1.13.Części II. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |
| **Część II – WYMAGANIA FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE**  |
|  | **Niezależna drukarka stanowiskowa A4 mono.** |
|  | **MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE** |
|  | **Technologia druku:** druk laserowy, automatyczny druk dwustronny. |
|  | **Prędkość (Szybkość) drukowania:** minimum 45 stron A4/minutę. |
|  | **Czas wydruku pierwszej strony :** maksymalnie 8 sek. |
|  | **Rozdzielczość druku:** minimum1200 x 1200 dpi. |
|  | **Język wydruku:** PCL 6, PostScript 3,  |
|  | **Pierwszy podajnik:** minimum 500 arkuszy  |
|  | **Podajnik ręczny:** Minimum 50 arkuszy |
|  | **Pojemność odbiorcza:** minimum 250 arkuszy. |
|  | **Minimalny zakres obsługiwanej gramatury papieru:** 60 - 199 g/m2. |
|  | **Interfejsy:** USB 2.0, złącze Ethernet 10/100 Mb/s lub 10/100/1000 Mb/s, Wireless IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct IEEE 802.11 g/n. |
|  | **Wsparcie systemów operacyjnych:** co najmniej Windows 10 lub 11 (32/64), Macintosh OS minimum 10.10 ; |
|  | **Język menu:** polski. |
|  | **Certyfikaty:** ISO 9001, CE. |

W Części I: cenę należy obliczyć według następujących zasad:

1. Wykonawca winien określić, dla każdej pozycji cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez liczbę/j. m. oraz wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). W pozycjach dla których wskazano jedynie prognozowaną ilość badań należy przeliczyć wartość netto podając ilości/j.m. z zaokrągleniem do pełnego opakowania.
2. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;
3. Wykonawca powinien wycenić wszystkie wymagane pozycje – **pod rygorem odrzucenia oferty**;
4. Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu;
5. **Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).**