

AMW-KANC.SZP.2712.63.2023 Gdynia dn. 02.08.2023 r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 Pzp pt.: **Wymiana dwóch kotłów wodnych o mocy 1500 kW w budynku 256, na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni**

**Zmiana II do SWZ**

 Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia*,*tel./faks 261 262 537, informuje, że zgodnie z art. 137 ust 1 PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści SWZ:

**Było:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 11** | **Termin związania ofertą** |

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **03.09.2023 r.**

**Jest :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 11** | **Termin związania ofertą** |

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **06.09.2023 r.**

 **Było:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 13** | **Sposób oraz termin składania ofert** |

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem: **https://platformazakupowa.pl/** w myśl Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **04.08.2023 r. o godz. 09:00**

**Jest:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 13** | **Sposób oraz termin składania ofert** |

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem: **https://platformazakupowa.pl/** w myśl Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **07.08.2023 r. o godz. 09:00**

**Było:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 14** | **Termin otwarcia ofert** |

* + 1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **04.08.2023 r. o godz. 09:15**

**Jest:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 14** | **Termin otwarcia ofert** |

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **07.08.2023 r. o godz. 09:15**

**Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego na poniższy:**

***ZAŁĄCZNIK NR 1***

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

*DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY*Nazwa Wykonawcy (firmy)

...............................................................................................................................................

Adres Siedziby Wykonawcy (firmy)

……………………................................................................................../.............................

 *Województwo*

Adres do korespondencji

…………………………………………………………………………/.............................

 *Województwo*

Nr telefonu/**e-mail** ……....................................../.................................................................

NIP ....................................................................................................................

REGON ..…...............................................................................................................

 **oświadczam, że jestem** (*należy wybrać z listy*)

* mikroprzedsiębiorstwem,
* małym przedsiębiorstwem,
* średnim przedsiębiorstwem,
* jednoosobową działalność gospodarcza,
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
* inny rodzaj.

Nawiązując do zamówienia ogłoszonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

 *(****AMW-KANC.SZP.2712.63.2023****)*

**Wymiana dwóch kotłów wodnych o mocy 1500 kW w budynku 256, na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.**

zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę wynikającą Informacji cenowej stanowiącej załącznik :

**cena netto**............................................PLN

podatek VAT.......................................PLN

**cena brutto**.........................................PLN

**Gwarancja /G/** …………… miesięcy

**Informacja cenowa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **„Wymiana dwóch kotłów wodnych o mocy 1500 kW w budynku 256, na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni**” ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jm.** | **Wartość jednostkowa netto**  | **Ilość** | **Wartość netto** |
| **1.** | Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż. zgodnie z pkt. A Opisu Przedmiotu Zamówienia | kpl. |   | 1 kpl. |  |
| **2.** | Zapewnienie bezpieczeństwa i zorganizowanie prac w sposób najmniej uciążliwy dla użytkownika zgodnie z pkt. B Opisu Przedmiotu Zamówienia - obiekt w użytkowaniu | kpl. |   | 1 kpl. |  |
| **3.** | Demontaż istniejących dwóch kotłów wodnych nr III i IV zgodnie z pkt. C OPZpolegający na:- zatrzymaniu pracy elementów i urządzeń kotłowni oraz odcięcie mediów,- demontażu układu kominowego - 1mb fi 500mm - 2 szt.- demontażu palnika kotła o mocy 2350 kW (Olion) - 2 szt.- demontażu aparatury AKPiA kotła oraz palnika - 2 szt.- demontażu kolektora zasilającego i powrotnego ciepła technologicznego DN 150 - 4 szt.- demontażu pompy obiegowej (podmieszania) kotła DN 50 - 2 szt.- demontażu zaworu bezpieczeństwa 50x80 PN 16x10 - 2 szt.- demontażu układu zasilania gazem DN 50, 3.5 mb - 2 szt.- demontażu bloku kotła RWT 1500 o masie 3900 kg - 2 szt.- wywozie i utylizacji bloku kotła RWT 1500 - 2 szt.- demontażu manometrów gazowych - 4 szt.  | kpl. |   | 1 kpl. |  |
| **4.** | Dostawie i montażu dwóch kotłów o mocy 1500 kW zgoednie z pkt D OPZ polegający na :- dostawie, transporcie, rozładunku oraz montażu nowych kotłów o mocy 1500 kW - 2 szt., wraz z izolacją termiczną. Parametry kotłów zgodne z istniejącą dokumentacją techniczną kotłowni, (dokumentacja dostępna w siedzibie Zamawiającego),- montażu układu kominowego fi 500 mm - 2 szt.- montażu palnika olejowo gazowego kotła o mocy 2350 kW (Olion) - 2 szt.- montażu aparatury AKPiA palnikowej i kotłowej - 2 szt.- montażu kolektora zasilającego i powrotnego ciepła technologicznego DN 150 -2 szt- montażu pompy obiegowej (podmieszania) kotła DN 50 - 2 szt.- zakupu i montażu zaworu bezpieczeństwa 80x125 PN16x10 6bar oraz wykonaniu instalacji spustowej - 2 szt.- zakupu i montażu manometrów gazowych glicerynowych - 4 szt. (2 szt. zakres 0-250 mbar oraz 2 szt. zakres 0-6 bar)- wykonaniu nowej instalacji gazowej DN50 ok. 3,5 mb - 2szt.- montażu układu zasilania gazem i olejem opałowym - 2 szt.- wykonaniu robót towarzyszących oraz utylizacji odpadów - uruchomienie kotłów, analiza wody kotłowej oraz spalin i przegląd szczelności instalacji gazowej - protokoły oraz wydruki należy przedłożyć Zamawiającemu- regulacji parametrów pracy kotłów. | kpl. |   | 1 kpl.  |   |
| **5.** | Wykonanie prób szczelności instalacji zgodnie z pkt. E OPZ | kpl. |   | 1 kpl. |  |
| **6.** | Pozostałe prace zgodnie z pkt. F OPZ polegające na :- zakup i wymiana reduktora gazu RMG 100 DN25 - 2szt. (lub równoważny o nie gorszych parametrach),- zakup i wymiana automatyki kotłowej MRT-1 wraz z czujnikami temperatury wody i czujnikiem temperatury spalin, czujnikiem niskiego poziomu wody oraz zabezpieczeniem STB - 2 komplety (lub równoważny o nie gorszych parametrach) skonfigurowanie, wpięcie w układ automatyki - systemu monitoringu i wizualizacji pracy kotłowni,- zakup i wymiana bloku gazowego MB-ZRDLE 420 B01 S50 wraz z układem kontroli szczelności VPS 504 - 2 komplety. (lub równoważny o nie gorszych parametrach),- zakup i wymiana łącznika elastycznego instalacji gazowej DN50 - 2 szt.,- zakup i wymiana siłownika Honeywell typ VMM 20 -2 szt. (lub równoważny o nie gorszych parametrach),- zakup i wymiana filtra gazowego typ: 502006 - 2 szt. (lub równoważny o nie gorszych parametrach),- zakup i wymiana naczynia przeponowego NWP 400 . (lub równoważny o nie gorszych parametrach),- wykonanie przeglądu podstawy usadowienia kotła, w przypadku złego stanu technicznego wymiana – weryfikacja przez Zamawiającego - 2 szt.,- wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych nowo zainstalowanych instalacji i urządzeń, | kpl. |   | 1 kpl. |  |
| **7.** | Dostarczenie Zamawiającemu: atestów i certyfikatów na wbudowane materiały, protokołów z prób i sprawdzeń, kart gwarancyjnych zgodnie z pkt.G OPZ | kpl. |   | 1 kpl. |  |
| **8.** | Wykonanie dokumentacji odbiorowej, zgłoszenie oraz uzyskanie pozytywnego odbioru przez WDT oraz przekazanie do esploatacji zgodnie z pkt. H OPZ | kpl. |   | 1 kpl. |  |
| **9.** | Udzielenie osobom wskazanych przez Zamawiającego instrukcji w zakresie prawidłowej obsługi kotłów zgodnie z pkt. I OPZ | kpl. |   | 1 kpl. |  |
| **10.** | Wywóz i utylizacja powstałych w trakcie robót odpadów Wykonawca zgodnie z pkt.K OPZ | kpl. |   | 1 kpl. |  |
| **11.** | Przedłużona gwarancja na kotły o mocy 1500 kW do 72 miesiące | kpl. |   | 1 kpl. |  |
|  |  | **Razem netto** |  |
|  |  | **Kwota brutto** |  |

**UWAGA**

**Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszelkie koszty, składające się na cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z wymagań technicznych lub jakichkolwiek innych zapisów w dokumentacji przetargowej, nawet wówczas, jeżeli nie wynikałyby z przedmiarów robót.**

1. Oświadczamy, że wybór oferty:
* nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
* będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………………… (*Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług)*objętych przedmiotem zamówienia.
1. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu i potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w zaproszeniu i we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia.

***Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia miejsc wykropkowanych***

BŁA..(261 26 25 37)T:2712 \\amw.gdynia.pl\udostepnione\ZP\POSTĘPOWANIA 2023\63 Wymiana kotłów\Zmiana SWZ\Zmiana do SWZ II.docx