**Załącznik nr 1 do SWZ**

**IBI.272.25.2023**

**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podział wg pracowni w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu** | **Nazwa wyposażenia** | **ilość (szt.)** | **Wymagania minimalne lub równoważne, minimalne cechy techniczne i jakościowe (parametry i zakres równoważności)** | **Uwagi, przykładowe odnośniki do urządzeń spełniających wymagania dla przedmiotu zamówienia** |
| 1. | BSS kucharz, PDP kucharz,cukiernik | Zmywarka do naczyń  | 2 | Rodzaj: WolnostojącaPanel sterujący: zewnętrznyLiczba programów: min. 6Pojemność: min. 15 kompletówZużycie wody: nie więcej niż 9,5 lKlasa energetyczna: EKolor: białyWysokość: max. 85 cmSzerokość: max. 60 cmGłębokość: max. 60 cm |  <https://www.morele.net/zmywarka-beko-zmywarka-bdfn26525wq-12320678/>?<https://www.morele.net/zmywarka-kernau-kfdw-6751-1-w-7185027/> |
| 2. | BSS kucharz | Robot kuchenny wieloczynnościowy | 1 | Wysokiej jakości mikser planetarny wykonany z wytrzymałych komponentów.Maszyna nastawna.Posiada zabezpieczenia, które umożliwiają bezpieczną pracę: osłona bezpieczeństwa, wyłącznik bezpieczeństwa oraz ochronę przed przeciążeniem.Sterowany łatwym w użyciu panelem cyfrowym.Dzieża jest opuszczana i podnoszona za pomocą dźwigni.Zestaw zawiera niezbędne narzędzia: dzieżę ze stali nierdzewnej, rózgę, mieszadło i hak do ciasta. Parametry techniczne:- Napięcie [V] - 230- Pojemność dzieży [l] - 7- Moc miksera [W] - min.650- Prędkość obrotowa mieszadła [obr./min] - 230~580 | <https://sklep.technica.pl/mikser-planetarny-7-l-technica-gold-line>?[https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/](https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/mikser-robot-planetarny-z-opuszczana-misa-rcpm-71d-7-l-230-v-650-w-p-12987.html)[mikser-robot-planetarny-z-opuszczana-misa-rcpm](https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/mikser-robot-planetarny-z-opuszczana-misa-rcpm-71d-7-l-230-v-650-w-p-12987.html)[-71d-7-l-230-v-650-w-p-12987.html](https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/mikser-robot-planetarny-z-opuszczana-misa-rcpm-71d-7-l-230-v-650-w-p-12987.html) |
| 3. | BSS kucharz | Sokowirówka | 1 | Moc:  min.1000 WLiczba poziomów obrotów:  min. 2Możliwość mycia elementów w zmywarce:  takFunkcje dodatkowe:  blokada kapania, schowek na kabel, szybkie czyszczenie Pojemnik na sokWyjmowany zbiornik na miąższ | [https://www.euro.com.pl/](https://www.euro.com.pl/sokowirowki/philips-hr1919-70.bhtml)[sokowirowki/philips-hr1919-70.bhtml](https://www.euro.com.pl/sokowirowki/philips-hr1919-70.bhtml)<https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do-kuchni/sokowirowki/sokowirowka-sage-3x-bluicer-pro-sjb815> |
| 4. | BSS kucharz | Blender kielichowy | 2 | Moc [W]: min. 1700WRegulacja obrotów: ElektronicznaLiczba prędkości: min. 5Poj. robocza kielicha min. 2 lTryb pulsacyjny: TakBlender do smoothie: Tak |  <https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do-kuchni/blendery-kielichowe/g21-excellent-czarny-grafit><https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do-kuchni/blendery-kielichowe/sbl820-blender-kielichowy-sage> |
| 5. | BSS kucharz | Mikser ręczny | 2 | Moc silnika: nie więcej niż 850 WRegulacja obrotów: mechaniczna-skokowaLiczba poziomów obrotów: 5Zasilanie: sieciowe 230V Informacje dodatkowe:możliwość mycia końcówek w zmywarceFunkcje kulinarnemieszanie, ubijanie piany, zagniatanie, miksowanieFunkcje dodatkowe:możliwość pracy ze stopą miksującą, praca pulsacyjna, tryb TurboWyposażenieMieszadła:haki, mieszadła uniwersalnePrzystawki:stopa miksującaPozostałe:instrukcja użytkownika, kielich do miksowania z pokrywą |  <https://www.euro.com.pl/miksery-reczne/bosch-mfq49700.bhtml>?<https://www.euro.com.pl/miksery-reczne/gastroback-handmixer-pro-40983.bhtml> |
| 6. | BSS kucharz | Chłodziarko-zamrażalka | 1 | Zamrażalka szokowa do szybkiego schładzania lub zamrażania przygotowanych potraw, zmrażania ciast, deserów, ryb i lodówPojemność: nie mniej niż 29,5 lMateriał: Stal nierdzewnaWydajność zamrażania: min. 4 kg / 209 minCzujnik temperatury w zestawieNapięcie [V]: 230Moc [W]: min. 550 |  <https://www.expondo.pl/royal-catering-zamrazarka-szokowa-29-5-l-royal-catering-wydajnosc-zamrazania-4-209-kg-min-10012165>?<https://machgastro.pl/schladzarka-szokowa-3-x-gn-2-3-arktic-gn-2-3-230v-550w-660x640x-h-420mm.html> |
| 7. | PDP kucharz,cukiernik - 2szt., BSS kucharz - 1 szt. | Podgrzewacz na talerze | 3 | Podgrzewacz wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Co najmniej jedna półka. Podgrzewacz mieści co najmniej 60 talerzy o średnicy 29 cm lub większych. Istnieje możliwość ustawienia urządzenia na 4 kółkach ułatwiających transport. Podgrzewacz wyposażony w termostat.  |  [https://mmgastro.pl/produkt/szczegoly/](https://mmgastro.pl/produkt/szczegoly/29721%2Cpodgrzewacz-do-talerzy-rcws-30-royal-catering)[29721,podgrzewacz-do-talerzy-rcws-30-royal-catering](https://mmgastro.pl/produkt/szczegoly/29721%2Cpodgrzewacz-do-talerzy-rcws-30-royal-catering)<https://sklep.technica.pl/szafka-grzewcza-do-55-60-talerzy-bartscher-103063> |
| 8. | BSS kucharz | Chłodnia na półprodukty | 1 | Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej - 600L - z 1 drzwiamiCechyPojemność brutto: 600 l.nogi z regulacją wysokościKorpus z wysokiej jakości stali nierdzewnej Chłodzenie powietrzem obiegowymFunkcja automatycznego odszranianiaWyjątkowo wydajny silnik chłodzącyCzynnik chłodniczy: R600a Zakres temperatur: 0 °C do 8 °CKomory chłodnicze1 komora chłodnicza z 1 drzwiamiPrzyłączeMoc: max. 228 WattWymiary zewnętrzne max.  Szerokość max.:775 mm Wysokość max: 1900 mmW zestawiePółki min. 4 |  <https://www.ggmgastro.com/pl-pl-pln/szafa-chlodnicza-ze-stali-nierdzewnej-600l-z-1-drzwiami-kss600srn><https://www.xxlgastro.pl/pl/szafa-chlodnicza-budget-line-w-obudowie--114314585.html> |
| 9. | PDP kucharz,cukiernik - 1szt., BSS kucharz - 1 szt. | Piec konwekcyjno-parowy | 2 | Dane techniczne:Wymiary: szerokość nie więcej niż 620 mmgłębokość: nie więcej 720 mmwysokość: max. 580 mmMoc: nie więcej niż 3,6 KWZasilanie: 230VPrzyłącze wodne 3/4Urządzenie przystosowane na blachy lub ruszty o wymiarach: 460x330 mmOdstęp między blachami lub rusztami: 750 mmPiec posiada 2 pokrętła lub panel LED min. z możliwością ustawienia czasu i temperatury pieczenia | <https://gastroprodukt.pl/produkt/gp-piec-konwekcyjno-parowy-bistrot-snack-460x330-premium>?<https://gastromix.pl/bakerlux/46246-piec-4x460x330-led-arianna-konwekcyjno-parowy-bakerlux-shoppro-arianna-led-345-kw-9041365-stalgast-.html>? |
| 10. | BSS kucharz | Piekarnik z termoobiegiem | 2 | Różnorodność funkcji: podgrzewanie, pieczenie, równomierne opiekanie, opiekanie dolną grzałką, opiekanie górną grzałką, grill, rożen, termoobiegRegulacja temperatury do 250°60 minutowy timerMoc: max. 2000 W4 grzałkiRegulowana wysokość rusztu na 4 poziomachSygnał dźwiękowy zakończenia pieczeniaSterowanie pokrętłamiOświetlenie wewnętrzne + lampka kontrolnaPojemność: min. 45l |  [https://erli.pl/produkt/piekarnik-elektryczny-45l-termoobieg-rozno-grill,142840457](https://erli.pl/produkt/piekarnik-elektryczny-45l-termoobieg-rozno-grill%2C142840457)?[https://erli.pl/produkt/piekarnik-elektryczny-45l-rozno-termoobieg-grill,137001189](https://erli.pl/produkt/piekarnik-elektryczny-45l-rozno-termoobieg-grill%2C137001189) |
| 11. | PDP kucharz,cukiernik - 1szt., BSS kucharz - 1 szt. | Kuchenka mikrofalowa | 2 | Pojemność: min. 20 lMoc mikrofal: nie mniej niż 700 WSterowanie: mechaniczneMoc grilla: min. 1000 WTalerz obrotowy: takŚrednica talerza obrotowego: 25,5 cmWykończenie wnętrza: emaliowaneKolor: czarnyFunkcje podstawowe:grill, podgrzewanie, rozmrażanieFunkcje dodatkowe:rozmrażanie czasowe, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy |  <https://www.euro.com.pl/kuchenki-mikrofalowe/amica-ammf20m1gb.bhtml>?<https://www.euro.com.pl/kuchenki-mikrofalowe/samsung-ge83x.bhtml> |
| 12. | BSS kucharz | Ekspress do kawy | 1 | Ekspres ciśnieniowy automatyczny do kawy mielonej i ziarnistejCiśnienie [bar]: min. 15Typ młynka: stalowy lub ceramicznyMoc [W]: min. 1500Dostępne napoje min.: Cappuccino, Espresso, Gorąca woda, Kawa czarna, Latte MacchiatoFunkcje:Spienianie mleka, Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości zaparzanej kawy, Wbudowany młynek, Wskaźnik poziomu wody, Dotykowy ekran, Parzenie 2 kaw jednocześnie, Pojemnik na mleko |  <https://www.mediaexpert.pl/agd-male/ekspresy-i-kawa/ekspresy-cisnieniowe/ekspres-siemens-te503r09-eq-500><https://www.mediaexpert.pl/agd-male/ekspresy-i-kawa/ekspresy-cisnieniowe/ekspres-philips-ep4341-50-latte-go> |
| 13. | BSS kucharz | Ekspress do kawy jednogrupowy | 1 | Ekspres ciśnieniowy automatyczny do kawy mielonej i ziarnistejCiśnienie [bar]: min. 15Typ młynka: ceramicznyMoc [W]: min. 1500Dostępne napoje min.:Americano, Cappuccino lub Cappuccino Italiano, Crema, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Flat White, Gorąca woda, Gorące mleko, Latte Macchiato, Ristretto, Spienione mlekoSpienianie mleka: TakAutomatyczny program czyszczenia i odkamienianiaFunkcje:Spienianie mleka, Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości zaparzanej kawy, Wbudowany młynek, Wskaźnik poziomu wody, Sterowanie smartfonem, Pojemnik na mleko, Funkcja Moja Kawa, Parzenie 2 kaw jednocześnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy, Regulacja temperatury kawy, Dotykowy ekran. |  <https://www.mediaexpert.pl/agd-male/ekspresy-i-kawa/ekspresy-cisnieniowe/ekspres-saeco-xelsis-suprema-sm8885-00><https://www.mediaexpert.pl/agd-male/ekspresy-i-kawa/ekspresy-cisnieniowe/ekspres-siemens-eq900-tq903r09-czarny> |
| 14. | BSS kucharz | Frytownica | 1 | Wymiary max. [mm]: 270x430x290Moc [kW]: max. 3,3Zasilanie [V]: 230Pojemność max. oleju [l]: 6 |  <https://gastroprofit.pl/Frytownica-elektryczna-6L-Hendi-205815-p31652><https://smartgast.pl/product-pol-56050-Frytownica-elektryczna-pojedyncza-6-l-3-kW.html?country=1143020003> |
| 15. | BSS kucharz | Maszynka do mielenia | 1 | Moc maksymalna: do 2000 W Wydajność mielenia [kg/min]:2.5Maksymalna średnica otworów [mm]:8Szatkownica: TakMożliwość mycia w zmywarce:Z wyjątkiem metalowych elementów |  <https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do-kuchni/maszynki-do-miesa/maszynka-do-miesa-zelmer-zmm4050b><https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do-kuchni/maszynki-do-miesa/maszynka-do-miesa-bosch-mfw3x18b> |
| 16. | BSS kucharz | Lodówka typ 1 | 1 | Typ: chłodziarkaWymiary maksymalne:(wys.x szer.x gł.):145 x 60 x 65 cmPojemność chłodziarki: min. 235 lPoziom hałasu: nie więcej niż 41 dBZmiana kierunku otwierania drzwi: tak | <https://www.mediaexpert.pl/agd/lodowki-i-zamrazarki/lodowki/lodowka-philco-ptl-2352><https://www.euro.com.pl/lodowki/whirlpool-adn-270-s.bhtml> |
| 17. | PDP kucharz,cukiernik | Lodówka typ 2 | 1 | Wymiary: wysokość: max: 186 cm, szerokość: max: 60 cmKlasa energetyczna: DPojemność [l]: min.180 chłodziarka + min. 70zamrażarkaPołożenie zamrażarki: Na dolePełny no frostLiczba drzwi: 2Oświetlenie LEDRodzaj półek w chłodziarce: SzklaneLiczba półek w chłodziarce: min.3Funkcja szybkiego chłodzeniaKolor: inox lub srebrny |  <https://www.euro.com.pl/lodowki/amica-fk299e-2fzxd-pelny-nofrost-181cm-szuflada-z-kontrola-wilgotnosci.bhtml><https://www.neonet.pl/lodowki-i-zamrazarki/samsung-rb34c601dsa.html> |
| 18. | PDP kucharz,cukiernik | Lodówka typ 3 | 1 | Wymiary maksymalne (WxSxG) [cm]: 182 x 54 x 60Klasa energetyczna: EPojemność [l]: min.182 chłodziarka + min. 71 zamrażarkaPołożenie zamrażarki: Na doleLiczba drzwi: 2Oświetlenie LEDRodzaj półek w chłodziarce: SzklaneLiczba półek w chłodziarce: 4Liczba pojemników na warzywa: 1Liczba pojemników w zamrażarce: min. 2 |  <https://mediamarkt.pl/agd/lodowka-beko-rcsa300k40wn-181-3cm-bialy><https://www.mediaexpert.pl/agd/lodowki-i-zamrazarki/lodowki/lodowka-mpm-254-ff-52-e-no-frost-180cm-czarna> |
| 19. | BSS kucharz | Pralnica przemysłowa  | 1 | Klasa wydajności prania ASpecyfikacja:Pojemność pralki: min. 11 kgBęben ze stali nierdzewnejSterowanie elektroniczneAutomatyczne obciążenieOchrona przed przepełnieniemNapięcie (V) - 230 Wymiary (cm):maksymalna szerokość: 60maksymalna wysokość: 85maksymalna głębokość: 60 | [https://www.lodo.pl/gastronomia/](https://www.lodo.pl/gastronomia/pralka_przemyslowa_11kg_whirlpool_awg1114sd_pro-13466.php)[pralka\_przemyslowa\_11kg\_whirlpool](https://www.lodo.pl/gastronomia/pralka_przemyslowa_11kg_whirlpool_awg1114sd_pro-13466.php)[\_awg1114sd\_pro-13466.php#](https://www.lodo.pl/gastronomia/pralka_przemyslowa_11kg_whirlpool_awg1114sd_pro-13466.php)[https://www.oleole.pl/](https://www.oleole.pl/pralki/samsung-ww11bga046ae-ecobubble.bhtml)[pralki/samsung-ww11bga046ae](https://www.oleole.pl/pralki/samsung-ww11bga046ae-ecobubble.bhtml)[-ecobubble.bhtml?](https://www.oleole.pl/pralki/samsung-ww11bga046ae-ecobubble.bhtml) |
| 20. | PDP kucharz,cukiernik | Pralka | 2 | Wymiary:głębokość: nie więcej niż 58 cmszerokość: nie więcej niż 60 cm wysokość: nie więcej niż 85 cmSposób załadunku: Od przoduPojemność [kg]: 8 kgMaksymalna prędkość wirowania [obr/min]: 1400Klas energetyczna prania: AZużycie wody na cykl [l]: nie więcej niż 47Funkcje: Funkcje parowe, Silnik inwerterowy, Wyświetlacz elektroniczny |  <https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/pralki/pralka-electrolux-ew7f248asp-8kg-1400-obr-a>?<https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/pralki/pralka-beko-b3wfu58415wbpbs-8-kg-1400-obr> |
| 21. | PDP kucharz,cukiernik | Kuchenka indukcyjna z piekarnikiem | 1 | Wymiary: szerokość: max: 60 cmKlasa energetyczna: AKolor frontu piekarnika: srebrno-czarny lub stal nierdzewna lub InoxRodzaj piekarnika: indukcyjnatyp prowadnic: teleskopoweFunkcje: Termoobieg, GrillPiekarnik - co najmniej 11 funkcjiPłyta – min. 4 pola grzewcze |  <https://www.mediaexpert.pl/agd/kuchnie/kuchnie-wolnostojace/kuchnia-gorenje-mekis6101i><https://www.mediaexpert.pl/agd/kuchnie/kuchnie-wolnostojace/kuchnia-amica-6118ied3-475htakdp-xx> |
| 22. | PDP kucharz,cukiernik | Maszyna do szycia | 1 |  Chwytacz nitki: rotacyjnyLiczba ściegów: min. 100Prędkość szycia: min. 850 obr./min.Funkcje szycia:Cerowanie, Haftowanie, Obszywanie dziurki guzika, Przyszywanie guzika, Wszywanie zamka błyskawicznegoRegulacja szerokości ściegu: 0-7mm |  <https://www.mediaexpert.pl/agd-male/prasowanie-i-pielegnacja-ubran/maszyny-do-szycia/maszyna-do-szycia-brother-fs100wt><https://www.mediaexpert.pl/agd-male/prasowanie-i-pielegnacja-ubran/maszyny-do-szycia/maszyna-do-szycia-singer-c-430>? |
| 23. | PDP kucharz,cukiernik | Żelazko | 2 | Moc: min. 3000 WWytwarzanie pary [g/min]: min. 55Funkcje:Regulacja strumienia pary, Pionowy wyrzut pary, Blokada kapania, Spryskiwacz, Automatyczne wyłączenie żelazka, System antywapienny, Funkcja samooczyszczenia |  <https://www.mediaexpert.pl/agd-male/prasowanie-i-pielegnacja-ubran/zelazka/zelazko-tefal-ultimate-pure-fv9845-auto-off>?<https://www.mediaexpert.pl/agd-male/prasowanie-i-pielegnacja-ubran/zelazka/zelazko-philips-azur-7000-series-dst7060-20> |
| 24. | PDP kucharz,cukiernik | Odkurzacz | 1 |  Typ odkurzacza: tradycyjnyMoc wejściowa: nie mniej niż 850WPoziom hałasu: max. 78dBtyp filtra: antyalergicznyPojemność worka/pojemnika: nie mniej niż 4lzwijacz przewoduregulacja mocy ssania |  <https://www.euro.com.pl/odkurzacze/bosch-bgl6pow1.bhtml><https://www.euro.com.pl/odkurzacze/hoover-h-energy-700-he732alg-011.bhtml> |
| 25. | BSS kucharz | Młynek do kawy żarnowy | 1 | Rodzaj: automatycznyzasilanie: 230 Vmoc: min. 128 Wpojemnik z pokrywą na kawę ziarnistą min. 350 gmin. 19 ustawień grubości mielenia | [**https://www.konesso.pl/product-pol-1796-Mlynek-do-kawy-Graef-CM-800.html**](https://www.konesso.pl/product-pol-1796-Mlynek-do-kawy-Graef-CM-800.html)[**https://www.expondo.pl/royal-catering-mlynek-do-kawy-200-w-1000-ml-plastik-czarny-10011923**](https://www.expondo.pl/royal-catering-mlynek-do-kawy-200-w-1000-ml-plastik-czarny-10011923)**?** |
| 26. | BSS kucharz | Waga do kawy | 1 | Max. waga: 2kgDokładność: 0,1 gWyświetlacz: TakZasilanie: 1 x bateria 9V lub wbudowany akumulator litowy |  <https://www.konesso.pl/product-pol-5127-Waga-Rhino-Coffee-Gear-Bench-Scale.html><https://www.konesso.pl/product-pol-13728-Waga-do-kawy-AVX-KC215A-uniw.html>? |
| 27. | BSS kucharz | Odbijak do fusów | 1 | Wykonany ze stali nierdzewnejPoprzeczka w osłonie silikonowej lub gumowejwysokość: nie mniej niż 165mm |  <https://www.konesso.pl/product-pol-5139-Odbijak-do-fusow-Rhinowares-Deluxe-Round-Knock-Box-165-mm.html><https://hendi.com/pl/odbijak-do-fusow-hendi-153x185xh165mm-208618>?  |
| 28. | BSS kucharz | Dzbanek do spieniania mleka 600ml | 1 | Pojemność: 600 mlMateriał: Stal nierdzewna |  <https://www.konesso.pl/product-pol-12908-Dzbanek-do-spieniania-mleka-600-ml.html?query_id=1><https://gastromania.pl/dzbanki-ze-stali-nierdzewnej/dzbanek-stalowy-do-mleka-600-ml-stalgast-372060>? |
| 29. | PDP kucharz,cukiernik - 1szt., BSS kucharz - 1 szt. | Naleśnikarka elektryczna | 2 | Naleśnikarka z płytą żeliwną pokrytą powłoką ceramiczną.;Moc: nie mniej niż 3kW;Zakres regulacji termostatu wynosi do nie mniej niż 250°C. Wyposażony jest on również, w zabezpieczenie przed przegrzaniem.Obudowa naleśnikarki wykonana jest ze stali nierdzewnej, która jest odporna na uszkodzenia i łatwa w utrzymaniu czystości. Cechy produktu:średnica płyty grzewczej wynosi 400 mm. |  <https://www.gastrro.pl/hendi-nalesnikarka-400-mm-212028.html> <https://www.expondo.pl/royal-catering-nalesnikarka-40-cm-3000-w-10010252>?  |
| 30. | BSS kucharz | Inteligentny robot kuchenny | 1 | Typ urządzenia: wielofunkcyjnyKolor dominujący: białyMoc: nie mniej niż 1500 WRodzaj regulacji obrotów: płynnaLiczba poziomów prędkości: min. 10Pojemność misy roboczej: min. 2,20 lBezpieczeństwo: automatyczne zatrzymanie podczas podniesienia głowicy, blokada bezpieczeństwa, blokada pokrywy, nóżki antypoślizgowe, wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed nieprawidłowym montażem, zabezpieczenie przed przegrzaniemFunkcje: wyrabianie ciasta, mielenie mięsa, blendowanie, kruszenie lodu, siekanie, szatkowanie, ubijanie, gotowanie na parze, gotowanie, duszenie, mielenie, tarcie ziemniaków, miksowanie, regulacja prędkości, funkcja pulsacyjna, wyświetlacz LCD, możliwość rozbudowy o dodatkowe wyposażenie, wbudowana waga, ważenie, funkcja programowania, regulacja obrotów, mielenie kawy, orzechów i przyprawWyświetlacz min. 6,8” kolorowy dotykowyWbudowany moduł WiFiUrządzenie spełniające funkcje co najmniej 20 urządzeń w jednej, kompaktowej obudowieGwarancja: 24 m-ceWaga: max. 7700gProdukt zawiera:Akcesoria, tj. koszyczek, miarka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem, przystawkę, 6 miesięcy bezpłatnego dostępu do portalu przepisów; |  [https://www.empik.com/nowy-thermomix-tm6,p1364799197,agd-p?mpShopId=6883#DetailedData](https://www.empik.com/nowy-thermomix-tm6%2Cp1364799197%2Cagd-p?mpShopId=6883#DetailedData)<https://unigastro.pl/product-pol-45322-Robot-kuchenny-Thermomix-TM6-1500W-Cookido-na-6-miesiecy-TYLKO-FAKTURA-VAT.html> |
| 31. | PDP kucharz,cukiernik | Szatkownica elektryczna do warzyw | 1 | Elektryczna szatkownica do warzyw przeznaczona do użytku profesjonalnego w zakładach gastronomicznych, restauracjach oraz firmach cateringowych;Silnik o mocy min. 750W;Szatkownica wyposażona w 5 tarcz oraz popychacz do warzyw;Załadunek warzyw możliwy jest poprzez główny, owalny otwór wsadowy z wygodnym popychaczem dźwigniowym lub poprzez mały otwór okrągły z popychaczem ręcznym.Automatyczny start po zamknięciu popychacza;Pochyła ergonomiczna konstrukcja;Ostrza ze stali nierdzewnej;Nóżki anty-poślizgowe zapewniające stabilność podczas pracy;Zasilanie: 230V. |  <https://www.expondo.pl/royal-catering-szatkownica-elektryczna-do-warzyw-205-mm-10011408>?<https://gastroprodukt.pl/produkt/gp-szatkownica-elektryczna-do-warzyw-verdura-max-5-tarcz-10-kw?gad=1> |
| 32. | PDP kucharz,cukiernik | Frytkownica elektryczna | 1 | Typ: Frytkownica tradycyjnaPojemność misy [l]: min.1.8Moc [W]: min.1600Pojemność koszyka [kg]: min.1Zakres temperatury (min-max): 150 - 190 ºCFunkcje: Regulacja temperaturyFunkcje dodatkowe: Automatyczne otwieranie pokrywy, Lampka kontrolna | <https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do-kuchni/frytownice/frytkownica-tefal-ff203130-bialy><https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do-kuchni/frytownice/frytownica-tefal-ff175d71-filtra-one>  |
| 33. | PDP kucharz,cukiernik | Mikser ręczny blender | 2 | Moc: nie więcej niż 1500WFunkcje: Blendowanie, Ubijanie, Miksowanie, Ucieranie, Rozdrabnianie, Cięcie, Siekanie, Krojenie, Mielenie, UgniataniePojemność pojemnika roboczego: min. 0,5l |  <https://yoer.pl/blender-reczny-yoer-six-edge-hb01s/?ref=Google+Merchant+Center><https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do-kuchni/blendery/blender-braun-multiquick-9-mq9195xli>   |
| 34. | PDP kucharz,cukiernik | Gofrownica | 1 |  - Moc: min. 2000 W- Materiał płyt grzewczych: Żeliwo z powłoką- Materiał obudowy: Stal nierdzewna- Zasilanie: 230V- płyty grzewcze z żeliwa, z powłoką chroniącą przed przywieraniem- pokrętło do regulacji temperatury - równomierne nagrzewane płyty- gumowe nóżki zapewniające stabilność |  <https://cnc-ultrasonic.pl/gofrownica-2000w-p-198.html><https://investhoreca.pl/212134-212134-HENDI-Gofrownica---serca-1>  |
| 35. | PDP kucharz,cukiernik | Wyciskarka wolnoobrotowa | 1 | Silnik Indukcyjny bezszczotkowy (BLDC)Wysoki moment obrotowyElementy mające kontakt z sokiem wolne od bisfenoli (BPA free)Pojemność misy: nie mniej niż 500 mlMateriał obudowy: Stal nierdzewnaKolor przeważający: srebrnyObroty wałka ślimakowego: nie więcej niż 50 obr/minMoc silnika:150WWyposażenie minimalne:Korpus wyciskarkiFiltr/Sito do klarownych sokówWałek ślimakowyPojemnik na sokPopychaczPojemnik na pulpęSzczotka do czyszczeniaMisaKsiążka z przepisami |  <https://sklep.puregreen.pl/product-pol-5719-HUROM-HZS-Alpha-Plus-Wolnoobrotowa-wyciskarka-do-sokow-HZ-SBE19.html>? <https://terapiasokami.pl/wyciskarka-kuvings-d9900?gad=1>  |
| 36. | PDP kucharz,cukiernik | Wózek kelnerski | 2 |  Materiały:Stal nierdzewnaWysokość (mm): Nie mniej niż 900mm i nie więcej niż 940 mmDługość (mm): Min.850, nie więcej niż 860 mmKolor: srebrnySzerokość (mm): min.450, nie więcej niż 540 mmCecha: 3-półkowyMożliwość piętrowania: NieSkładany: Nie | <https://hendi.com/pl/wozek-3-polkowy-revolution-3-polkowy-srebrny-850x450xh900mm-810194>?<https://sklep.technica.pl/wozek-kelnerski-ze-stali-nierdzewnej-3-polkowy-stalgast-661033>?  |
| 37. | PDP kucharz,cukiernik | Termos próżniowy | 4 | Termos z pompką o pojemności 5l ze stali nierdzewnejCechy produktu:Pokrywa z mechanizmem nalewowym Głowica pompki całkowicie zdejmowana Łatwe czyszczenie |  <https://www.xxlgastro.pl/pl/olympia-termos-z-pompka-5-l-ze-stali-nierdzewnej.html?dfw_tracker=151648-DL164><https://www.gastropuls.pl/termosy-konferencyjne/termos-z-pompka-5l-bartscher-150993>? |
| 38. | PDP kucharz,cukiernik | Warnik do napojów | 1 |  Warnik do wodyPojemność: 28 lMoc: nie mniej niż 2.8 kWNapięcie: 230VCzytelny wskaźnik poziomu wodyNiekapiący kranMożliwość ustawiania pożądanej temperaturyKontrolka grzania i podtrzymywania temperaturyTacka ociekowa znajduje się w zestawie. |  <https://sklep.technica.pl/warnik-do-wody-25-5-l-z-podwojnymi-sciankami-technica-gold-line> <https://www.xxlgastro.pl/pl/bartscher-warnik-do-wody-28l-2800w.html> |
| 39. | PDP kucharz,cukiernik | Deska do prasowania | 1 | Wykonanie blatu: siatka metalowa lub tworzywo sztuczne odbijające paręRegulacja wysokości: skokowaWysokość maksymalna (cm): nie mniej niż 90, nie więcej niż 95 cmWymiary blatu (szer. x gł.) : nie więcej niż 120 i nie mniej niż 38 cmPodstawka pod żelazko: tak |  <https://www.euro.com.pl/deski-do-prasowania/leifheit-72585-airboard-compact-m.bhtml><https://www.euro.com.pl/deski-do-prasowania/laurastar-comfort-glasses-.bhtml> |
| 40. | PDP kucharz,cukiernik | Generator pary | 1 | Moc [W]: min.2400Ciśnienie pary [bar]: min. 7.6Wytwarzanie pary [g/min]: min. 130Pojemność zbiornika na wodę [ml]: min.1800Wytwornica pary: ZewnętrznaFunkcje: Funkcja samooczyszczenia, Pionowy wyrzut pary, Regulacja strumienia pary, System antywapienny, Automatyczne wyłączenie żelazka |  <https://www.mediaexpert.pl/agd-male/prasowanie-i-pielegnacja-ubran/generatory-pary/generator-pary-philips-perfectcare-6000-series-psg6064-80>?<https://www.mediaexpert.pl/agd-male/prasowanie-i-pielegnacja-ubran/generatory-pary/generator-pary-tefal-gv9221> |
| 41. | PDP kucharz,cukiernik | Odkurzacz pionowy | 1 | Bezprzewodowy odkurzacz pionowyCzas pracy [min]: min.40Poziom hałasu [dB]: nie więcej niż 82Elektroszczotka:TakZasilanie: AkumulatoroweLampa UV: TakRegulacja mocy ssania: TakFunkcje min.:Regulacja mocy ssania, Turboszczotka, Odłączany odkurzacz ręczny, Technologia UV, Dla alergików |  <https://www.mediaexpert.pl/agd-male/sprzatanie/odkurzacze-pionowe/odkurzacz-eta-magic-aqua-plus-7236-90000> <https://www.mediaexpert.pl/agd-male/sprzatanie/odkurzacze-pionowe/odkurzacz-electrolux-pq92-algs-bezprzewodowy>? |
| 42. | PDP kucharz,cukiernik | Suszarka do prania | 1 | Typ suszarki: kondensacyjnaWielkość załadunku: min. 8kgSzerokość: max. 60 cmSystem suszenia pompą ciepła: takSilnik inwertorowyWyświetlacz elektronicznyMożliwość montażu na pralceKlasa energetyczna: min. A+++ |  <https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/suszarki/suszarka-amica-ad2c83kistvah>?<https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/suszarki/suszarka-samsung-dv80t6220le>? |
| 43. | BSS kucharz | Kuchenka elektryczna z okapem | 1 | Rodzaj piekarnika: ElektrycznyRodzaj płyty grzewczej: CeramicznaKolor frontu piekarnika: Inox lub CzarnyPojemność [l]: 62Typ prowadnic: WytłaczaneProgram samooczyszczania: Czyszczenie paroweFunkcje: Termoobieg, Grill (opiekacz)Moc przyłączeniowa [kW]: nie więcej niż 8.9Klasa energetyczna: AWymiary maksymalne:Szerokość [cm]:max. 50Funkcje:Termoobieg, Grill (opiekacz)Liczba funkcji piekarnika – nie mniej niż 7Okap:Szerokość [cm]: 50Wysokość [cm]: 75 - 110Głębokość [cm]: 32Klasa energetyczna: CRodzaj okapu: kominowyTryb pracy: Pochłaniacz, WyciągKolor/wykończenie: Inox lub czarny | [https://www.mediaexpert.pl/agd/kuchnie/](https://www.mediaexpert.pl/agd/kuchnie/kuchnie-wolnostojace/kuchnia-amica-57ce3-315hta-bm)[kuchnie-wolnostojace/kuchnia-amica-57ce3-315hta-bm?](https://www.mediaexpert.pl/agd/kuchnie/kuchnie-wolnostojace/kuchnia-amica-57ce3-315hta-bm)[https://www.mediaexpert.pl/agd/kuchnie/](https://www.mediaexpert.pl/agd/kuchnie/kuchnie-wolnostojace/kuchnia-amica-57ce3-315hta-bm)[kuchnie-wolnostojace/kuchnia-beko-fse57300gx?](https://www.mediaexpert.pl/agd/kuchnie/kuchnie-wolnostojace/kuchnia-amica-57ce3-315hta-bm)[https://www.mediaexpert.pl/agd-do-zabudowy/](https://www.mediaexpert.pl/agd-do-zabudowy/okapy-do-zabudowy/okap-toflesz-fiera-sprint-50-cm-inox)[okapy-do-zabudowy/okap-toflesz-fiera-sprint-50-cm-inox](https://www.mediaexpert.pl/agd-do-zabudowy/okapy-do-zabudowy/okap-toflesz-fiera-sprint-50-cm-inox) |

**Na całość zamówienia Zamawiający wymaga standardowej gwarancji producenta dla firm.**