Zamawiający:

Gmina Miasto Świnoujście – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej

Ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście

Nr sprawy 2/ZP/2021 Świnoujście, dnia 02.06.2021 r.

1. **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**
2. **Strona internetowa Zamawiającego na której**

**umieszczono ogłoszenie o zamówieniu**

**i udostępniono SWZ nr 2/ZP/2021**

### Dotyczy: Postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego nr 2/ZP/2021 pn.: „Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Świnoujściu”

**Odpowiedzi na pytania**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie nr 1:**

*Dzień dobry, w związku z chęcią startu w przetargu zwracam się z pytaniami: 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji wymiarów +-5% jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub niemożliwe jest uzyskanie identycznych wymiarów. Zgodnie z Normą strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness mogą nachodzić na siebie stąd niezrozumiałe jest stanowisko Zamawiającego ograniczające wymiary urządzeń a tym samym stref bezpieczeństwa.*

**Odpowiedź:**

Wielkości stref bezpieczeństwa reguluje norma PN-EN 1176, zgodnie z którą każde urządzenie zabawowe powinno mieć swoją strefę bezpieczeństwa – jej wymiary powinny być podane w karcie technicznej produktu.

Przyjmuje się, że każde urządzenie z maksymalną wysokością swobodnego upadku do 0,6 metra powinno posiadać strefę bezpieczeństwa o szerokości 1,5 metra od urządzenia**.**

Dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku wyższej niż 60 cm – strefa bezpieczeństwa obliczana jest według wzoru zawartego w normie PN-EN 1176.

Strefy bezpieczeństwamogą na siebie nachodzić **wyłącznie w przypadku nieruchomych urządzeń i konstrukcji, z wysokością swobodnego upadku poniżej 60 cm.** Strefa bezpieczeństwa urządzeń z ruchem wymuszonym (zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, karuzele itp.) oraz   urządzeń i konstrukcji z wysokością swobodnego upadku powyżej 60 cm **bezwzględnie nie mogą na siebie nachodzić.**

W przypadku zastosowania urządzeń zabawowych  o innych wymiarach niż podane w projekcie, należy wykonać nawierzchnie bezpieczne o wielkości min. określonej przez strefę bezpieczeństwa danego urządzenia.

Z poważaniem