**ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA**

**OPIS OKULARÓW PRZECISŁONECZNYCH   
(PRZEZNACZENIE DLA KIEROWCY)**

Okulary przeciwsłoneczne przeznaczone dla kierowców winny spełniać poniższe parametry:



- szerokość soczewki 62 mm (+/- 2 mm)

- wysokość soczewki 42 mm (+/- 2 mm)

- długość ramki 120 mm (+/- 2 mm)

Okulary muszą zabezpieczać użytkownika przed promieniowaniem UV w pasmach  
 A, B i C = 100% oraz posiadać możliwość zastosowania szkieł korekcyjnych   
(za pośrednictwem tzw. wkładki RX). Okulary muszą być wyposażone w szerokie ramki boczne, których zadaniem jest eliminacja dostęp promieni słonecznych z obu boków okularów.

Okulary muszą spełniać poniższe normy:

- amerykańska ANSI Z87.1 -2010;

- europejska EN166;

- MIL- PRF - 31013.

Okulary muszą być wyposażone w soczewki węglowe,odporne na zarysowania z powłokąprzeciwmgielną,wyprodukowane w technologii - Chroma Pop + która musi zapewniać użytkownikom:

- wzmocnienie naturalnych odcieni kolorów i kontrastów;

- polaryzację w celu redukcji odblasków oraz przepuszczanie tylko spolaryzowanego światła

w efekcie czego oko mniej się „męczy” - (cecha szczególnie istotna dla kierowców).

W konstrukcji soczewek przedmiotowych okularów winna być wykorzystana tzw. technologia FreeFloat ™, która polega na wycięciu szczelin w półfabrykacie soczewki w pobliżu oprawki i punktów mocowania, izolujących je od krytycznego obszaru.

Rozwiązanie takie powoduje, że naprężenie wywołane ciśnieniem, które zwykle przenosi się z oprawki do soczewki nie ma już wpływu na geometrię krytycznego obszaru optycznego okularów oraz zmniejsza wszelkie naprężenia wywierane na soczewkę przed dotarciem do oprawki.

Soczewki typu mirror w kolorze blue (oczy niewidoczne z zewnątrz).

Powierzchnia nosków okularów oraz ich części zauszne musza być w kolorze czarnym oraz pokryte powłoką antypoślizgową.

Opakowanie okularów winno zawierać okulary, twardy futerał, miękki futerał oraz ściereczkę  
z mikrofibry

Okulary musza być objęte min. 48 miesięczną gwarancja producenta.

Fotografia okularów

![Obraz zawierający okulary, okulary przeciwsłoneczne, akcesorium, lustro

Opis wygenerowany automatycznie]()



.

![Obraz zawierający siedzi, wewnątrz, walizka, bagaż

Opis wygenerowany automatycznie]()