**Załącznik nr 2.2**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

 *Wniosek nr 39/ 174/23*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na części dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych,** **znak sprawy** **WMiNI/PP-07/2023**

**Część 2: Dostawa projektorów**

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | Parametry techniczne oferowane***(wypełnia Wykonawca)****w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta* |
| **1** | 2 | **3** | 4 |
|  | Projektor multimedialny, ilość 2 szt. |
| **Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… *(Należy podać)*****Model ………………………………………………………………………………………..………..… *(Należy podać)*****Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.) …………………...…….. *(Należy podać)*****Fabrycznie nowe urządzenie** |
|  | **Rozmiar i proporcje obrazu** | Format obrazu 16:10 z trybami zgodności z 16:9 i 4:3, odległość projekcyjna co najmniej w zakresie 3 m - 20 m | *.............................**Należy podać* |
|  | **Parametry matrycy i źródła światła** | odwzorowanie kolorów i czerni na poziomie technologii 3LCD lub lepsze,jasność minimum 6200 ANSI Lumenów zarówno dla światła białego jak i dla światła kolorowego, kontrast co najmniej 2 500 000 : 1 deklarowana przez producenta żywotność źródła światła co najmniej 20 000 godzin projekcji przy pełnej jasności obrazu | *.............................**Należy podać* |
|  | **Rozdzielczość obrazu** | przynajmniej 1920 x 1200 WUXGA (16:10), możliwość pracy w rozdzielczość 1920 x 1080 FullHD (16:9) oraz rozdzielczości 1024 x 768 XGA (4:3) | *.............................**Należy podać* |
|  | **Źródła sygnału** | wejście VGA (2x)HDMI (HDCP 2.3) (2x)wejście HDBaseTMiracastOdtwarzanie z pamięci USB typu A | *.............................**Należy podać* |
|  | **Sterowanie** | RS-232C Interfejs Ethernetpilot bezprzewodowyWiFi 5 lub lepsze | *.............................**Należy podać* |
|  | **Inne cechy** | Możliwość regulacji zniekształcenia trapezowego,przystosowany do mocowania na suficie, wbudowany głośnik min. 10W | *.............................**Należy podać* |
|  | **Źródło światła** | co najmniej 12 000 godzin pracy źródła światła | *.............................**Należy podać* |
|  | **Gwarancja** | min.12 miesięcy***Parametr punktowany* KT1****12 miesięcy – 0 pkt –** *minimalny wymagany***24 miesięcy – 10 pkt****36 miesięcy – 20 pkt** | *.............................**Należy podać* |
|  | **Projektor multimedialny RM2 5 sztuk** |
| **Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… *(Należy podać)*****Model ………………………………………………………………………………………..………..… *(Należy podać)*****Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.) …………………...…….. *(Należy podać)*****Fabrycznie nowe urządzenie** |
|  | **Rozdzielczość** **i format obrazu** | Minimum WXGA 1280x800, 16:10 | *.............................**Należy podać* |
|  | **Kontrast** | Minimum 16 000:1 | *.............................**Należy podać* |
|  | **Jasność** | odwzorowanie kolorów i czerni na poziomie technologii 3LCD lub lepsze,jasność minimum 3800 ANSI Lumenów zarówno dla światła białego jak i dla światła kolorowego,  | *.............................**Należy podać* |
|  | **Złącza** | wejście VGA (2x)wejście HDMI (2x) | *.............................**Należy podać* |
|  | **Żywotność lampy** | Szacowana przez producenta minimum 8 tysięcy godzin w trybie normalnym | *.............................**Należy podać* |
|  | **Dodatkowe parametry** | Możliwość regulacji zniekształcenia trapezowego,możliwość wyświetlania obrazu o szerokości 200 cm przy odległości projekcji 260-310 cm, wbudowany głośniki min. 5W, możliwość montażu pod sufitowego, pilot bezprzewodowy | *.............................**Należy podać* |
|  | **Dołączone akcesoria** | Pilot, Kabel zasilający | *.............................**Należy podać* |
|  | **Źródło światła** | co najmniej 1000 godzin pracy źródła światła | *.**............................**Należy podać* |
|  | **Gwarancja** | min.12 miesięcy***Parametr punktowany* KT2****12 miesięcy – 0 pkt –** *minimalny wymagany***24 miesięcy – 10 pkt****36 miesięcy – 20 pkt** | *.............................**Należy podać* |

…………………………………………………………….…

 kwalifikowany elektroniczny podpis osoby/ osób

 uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawc