**Załącznik nr 1**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne dostawy chemii antyodorowej typu FERROX lub równoważnej na potrzeby uzupełniania zbiorników dozowania na przepompowniach ścieków na terenie Gminy Słupsk w celu zapobiegania zagniwaniu ścieków jak również w celu zapobiegania gazom złowonnym w sieciach kanalizacji sanitarnej, powstałych w wyniku tranzytu ścieków.

Miejsce dostaw: Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76 – 200 Słupsk.

**DOSTAWA CHEMII ANTYODOROWEJ TYPU FERROX:**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem Wykonawcy, chemii antyodorowej typu **FERROX lub równoważnej typu: S1 (siarczan żelaza modyfikowany)  
i C1 (dichlorek żelaza)** do siedziby Zamawiającego, na potrzeby przepompowni eksploatowanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Słupsk. Zamawiający szacuje zapotrzebowanie na czas trwania umowy na poziomie **około 120 ton chemii ogółem.** Prognozowane zapotrzebowanie wg typu przedstawia się następująco: S 1 – około 60%, C1 – 40%. Podane zapotrzebowanie wg ilości łącznej w tonach oraz zużycia wg rodzaju-typu w % są wielkością szacunkową i jako takie nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian do zapotrzebowania faktycznego ogółem wg zapotrzebowania na dany rodzaj chemii. Wykonawca winien zaoferować jedną, na czas realizacji, stałą cenę jednostkową w zł/t dla  
w/w chemii antyodorowej. Wykonawca w cenie jednostkowej winien wycenić dostawę chemii antyodorowej typu FERROX zgodnie z poniższymi warunkami wraz z kosztami załadunku, transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego oraz koszt udostępnienia na czas trwania umowy 7 sztuk zbiorników 1000 l.

**PRODUKTY STANOWIĄCE PRZEDMIOT DOSTAWY:**

* chemia antyodorowa typu **FERROX S1** – o gęstości co najmniej 1,5 (+ –) 0,05 g/cm3, (przy temp. 20ºC), wartość pH nie większa niż 1, zawartość azotanów NO3- o stężeniu co najmniej 2,5 (+ –) 1,0 %
* chemia antyodorowa typu **FERROX C1** – o gęstości co najmniej 1,3 (+ –) 0,05 g/cm3,(przy temp. 20ºC), wartość pH nie większa niż 1, zawartość azotanów NO3- o stężeniu co najmniej 0 - 3 % w zależności od rodzaju stosowanego środka,
* Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń będących bezpośrednim następstwem dostawy niewłaściwej jakości chemii antyodorowej
* Opakowanie szczelne, zabezpieczone: typu IBC 1000 l NETTO**, szczelne, zamykane, bez jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych –** minimum7 szt.
* **Uwaga!** **Zamawiający wymaga wymiany zużytych zbiorników na koszt Wykonawcy.**

**SPOSÓB I WARUNKI REALIZACJI DOSTAW:**

* STAŁA CENA JEDNOSTKOWA w zł/t NA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
* prognozowane rozpoczęcie dostaw: sierpień 2023,
* transport na koszt Wykonawcy (koszt transportu i rozładunku doliczony do jednostkowych cen ofertowych zł/t),
* jednorazowa dostawa: jednorazowo 7 szt./1000 l - załadunek i rozładunek na bazie Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
* zamawiający dopuszcza transport równoważny np. autocysterną z przepompowaniem środka antyodorowego, na koszt Wykonawcy, do ww. zbiorników, które Wykonawca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu na czas realizacji zlecenia,
* dostawy winny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w terminie **do 5 dni** kalendarzowych od zamówienia złożonego telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany adres (e-mail). Realizacja dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 (średnio jedna dostawa miesięcznie) na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia.

**ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚCI:**

1. rozliczenie za dostarczoną chemię – płatność przelewem bankowym na podstawie faktury VAT po zrealizowaniu dostawy, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uznawany będzie wpływ na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. obowiązkiem Wykonawcy będzie udokumentowanie wymaganej jakości dostarczanej chemii poprzez załączenie stosownego certyfikatu – dokumentu potwierdzającego jakość, skład, etc. do każdej zrealizowanej dostawy. Wykonawca przedstawi przedmiotowy certyfikat w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii najpóźniej w dniu dostarczenia faktury VAT za zrealizowaną dostawę**.**