OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku szkolnego zlokalizowanego w Żyrardowie, przy ul. Kolumba 2, na działce gruntowej nr 7652/13 w celu przyłączenia go do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza (dz. nr ew. 6001/1) wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Charakterystyka przyłącza kanalizacji sanitarnej:

* miejsce włączenia do sieci - przykanalik PVC Ø160mm zlokalizowany w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Żyrardowie (dz. nr ew. 6001/1),
* długość przyłącza - ok. 23 m,
* średnica Ø 200 mm lub Ø 250 mm,
* studzienka inspekcyjna Ø 425 mm - 2 szt.,

Charakterystyka terenu, w którym będą prowadzone roboty:

* na przyłączanej nieruchomości nawierzchnia jest utwardzona - kostka brukowa (chodnik przy budynku) oraz płyty betonowe ażurowe (parking),
* w miejscu włączenia teren nieutwardzony (pas zieleni).

Uwagi:

1. Ze względu na minimalną różnicę wysokości pomiędzy miejscem włączenia, a wyjściem przyłącza z budynku oraz na charakter prowadzonej na nieruchomości działalności (szkoła podstawowa) zakłada się wybudowanie przewodu kanalizacyjnego o zwiększonej średnicy tj. 200 mm lub 250 mm.
2. Miejsce włączenia wyznaczono w pasie drogowym ul. Mickiewicza w odległości ok. 3,5 m od granicy przyłączanej nieruchomości,
3. Orientacyjny przebieg przyłącza ukazuje załączony szkic sporządzony na mapie ze zaktualizowanymi rzędnymi wysokościowymi.