

***Po zmianie: 06.06.2023r.***

***Załącznik nr 1.3***

***Nr referencyjny postępowania:***

**ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY**

***Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą, przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w SWZ.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **JM.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Wartość brutto (zł)**  **(kol. 4x5)** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **ZADANIE NR 3 – KATEDRA ŻYWIENIA, BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT I RYBACTWA** | | | | | |
| 1. | **Krzesło:**   * siedzisko tapicerowane; * stelaż krzesła wykonany z drewna wykończonego bejcą i lakierem; * wysokość siedziska nie mniej niż 48 cm; * głębokość siedziska nie mniej niż 40 cm; * oparcie wysokie, szczeblowane; * całkowita wysokość krzesła: 97 cm (+/- 3 cm); * kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.   Zdjęcie poglądowe:  Zobacz obraz źródłowy | **Szt**. | **3** |  |  |
| 2. | **Ławostół:**   * blat wykonany z płyty melaminowanej; * blat rozkładany w zakresie nie mniej niż 125 cm nie więcej niż 164 cm; * szerokość nie mniej niż 65 cm; * możliwość regulacji wysokości blatu do nie więcej niż 72 cm; * nogi stołu wykonane z naturalnego drewna; * kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;   Zdjęcie poglądowe:  Zdjęcie produktu Rozkładany ławostół Kartex - 4 kolory. | **Szt.** | **1** |  |  |
| 3. | **Szafa:**   * szafa trzydrzwiowa, wykonana z płyty meblowej melaminowanej, grubość płyty nie mniej niż 18mm; * część dwudrzwiowa podzielona na dwa elementy w górnej przeszklone drzwi, w dolnej drzwi pełne, część jednodrzwiowa podzielona na dwa elementy, w górnej i dolnej części drzwi pełne, wewnątrz półki; * posiada gzyms o wysokości nie więcej niż 6 cm; * wymiary szafy: dł. 120 cm x gł. 35 cm x wys. 190 cm; * front szafy ozdobiony frezami; * zawiasy w drzwiach samodomykające z cichym domykiem; * kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;   Zdjęcie poglądowe:  Szafa 3-drzwiowa ANTONIO III A | **Szt.** | **1** |  |  |
| 4. | **Szafka pod zlew:**   * szafka dwudrzwiowa; * zawiasy w drzwiach samodomykające z cichym domykiem; * korpus wykonany z płyty laminowanej, grubość płyty nie mniej niż 18mm; * front wykonany z płyty wykonanej z materiału drewnopodobnego; * uchwyty w szafce metalowe, proste, szerokość uchwytu 128 mm; * stopki w szafce regulowane, wykonane z tworzywa; * wymiary szafki: wys. 82 cm x gł. 52 cm x szer 80 cm; * kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;   Zdjęcie poglądowe:  Szafka pod zlew VENTO DK-80/82 biały połysk | **Szt.** | **1** |  |  |
| 5. | **Biurko w kształcie litery L z osłoną biurkową:**   * blat wykonany z płyty meblowej laminowanej, grubość płyty nie mniej niż 18mm; * wymiary biurka: 1400/800 x 1200/420 x 750 mm; * brzegi blatu oklejone obrzeżem ABS; * tył biurka posiada dolną płytę osłaniającą, * dolna płyta osłaniająca oraz nogi biurka wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, brzegi oklejone obrzeżem ABS; * 2 przepusty kablowe – po dwóch stronach blatu; * osłona biurkowa zamontowana po prawej stronie biurka; * osłona wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 12 mm; * wymiary osłony: 800 x 12 x 300 mm; * osłona oklejona na całym obwodzie obrzeżem ABS; * kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;   Zdjęcie poglądowe:  Zestaw mebli biurowych MIRELLI A+, typ F, orzech | **Szt.** | **2** |  |  |
| 6. | **Biurowa szafka na kółkach pod biurko:**   * szafka o wymiarach: 800 x 420 x 750 mm; * posiada jedną półkę, wytrzymująca obciążenie maksymalnie do 30 kg; * górny blat i półka szafki wykonana z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25 mm; * grubość korpusu wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości nie 18 mm; * obrzeża wykonane z ABS; * szafka posiada drzwi przesuwane; * centralny zamek z dwoma kluczami w komplecie; * uchwyty wykonane z polerowanego aluminium; * kontener na kółkach obrotowych; * kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;   Zdjęcie poglądowe:  https://www.b2bpartner.cz/db/wysiwyg/Image/detail_popisy_zbozi/mirelli/skrinka_na_koleckach.jpg | **Szt.** | **2** |  |  |
| 7. | **Kontener mobilny z szufladami:**   * kontener o wymiarach 400 x 480 x 650 mm; * 4 szuflady na metalowych prowadnicach kukowych z co najmniej 80% wysuwem; * korpus wykonny z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm; * Krawędzie wykonane z ABS; * centralny zamek z dwoma kluczami w komplecie; * uchwyty wykonane z polerowanego aluminium; * kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;   Zdjęcie poglądowe:  https://www.b2bpartner.cz/db/wysiwyg/Image/detail_popisy_zbozi/mirelli/Kopie%20nvrhu%20Kopie%20nvrhu%20Kopie%20nvrhu%20candy%20(1).jpg | **Szt.** | **2** |  |  |
| 8. | **Szafa:**   * szafa o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm; * szafa dwudrzwiowa - drzwi skrzydłowe; * górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25 mm; * korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm; * krawędzie wykonane z tworzywa ABS; * metalowe uchwyty z polerowanego aluminium; * szafy zamykane na zamek - w komplecie 2 klucze; * w środku 4 półki; * maksymalne ociążenie półek co najmniej 30 kg; * kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;   Zdjęcie poglądowe:  Szafa biurowa Mirelli A+, 800 x 400 x 1800 mm, czereśnia | **Szt.** | **2** |  |  |
| 9. | **Szafa:**   * szafa o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm; * szafa dwudrzwiowa - drzwi skrzydłowe w dolnej części szafy, górna część otwarta; * górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25 mm; * korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm; * krawędzie wykonane z tworzywa ABS; * metalowe uchwyty z polerowanego aluminium; * szafy zamykane na zamek - w komplecie 2 klucze; * szafa posiada 4 półki; * maksymalne ociążenie półek co najmniej 30 kg; * kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;   Zdjęcie poglądowe:  Szafa dwudrzwiowa z półkami, 800 x 400 x 1800 mm, orzech | **Szt.** | **1** |  |  |
| 10. | **Szafka:**   * szafka o wymiarach 800 x 400 x 800 mm; * szafka posiada drzwi przesuwane; * górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25 mm; * korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm; * krawędzie wykonane z tworzywa ABS; * metalowe uchwyty z polerowanego aluminium; * szafka zamykana na zamek - w komplecie 2 klucze; * w środku 1 półka; * maksymalne ociążenie półek co najmniej 30 kg; * kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;   Zdjęcie poglądowe:  Szafka przesuwna Mirelli A+, 800x400x800 mm, czereśnia | **Szt.** | **2** |  |  |
| 11. | **Nadstawka:**   * nadstawka o wymiarach 800 x 400 x 800 mm; * górny blat i półka wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25 mm; * korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm; * krawędzie wykonane z tworzywa ABS; * w środku 1 półka; * maksymalne ociążenie półek co najmniej 30 kg; * kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;   Zdjęcie poglądowe:  Nadstawka otwarta, 800 x 400 x 600 mm, orzech | **Szt.** | **1** |  |  |
| **Łącznie wartość brutto:** | | | | |  |